ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории ОсОО «Сертификат Плюс» по испытанию пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и электробытовой техники (машиностроительного комплекса)
№
п/п	Наименование объектов
испытаний
	Обозначение документа на продукцию,
нормативы контроля	Наименование видов испытаний/ определяемых 
показателей
и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов	Диапазон 
измерений,
ед. измерений	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1 Пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции	
1	2	3	4	5	6	
1.1.	

	Хлеб и хлебобулочные изделия	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции» 	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	

0,003-50,0 мг/кг
	
1	2	3	4	5	6	
			Массовая концентрация Свинца
Массовая концентрация
Мышьяка

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,02-10,0 мг/кг

0,02-2,0 мг/кг

	
1.2.	Сахар, кондитерские
 изделия из сахара, включая конфеты, шоколад, жевательная резинка, восточные сладости, леденцы и др.
	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 

	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация мышьяка

ГОСТ 26929-94
ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,001-2,0 мг/кг

 	
1	2	3	4	5	6	
1.3.	Мучные кондитерские изделия	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация
 мышьяка

ГОСТ 26929-94
ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,001-2,0 мг/кг

	
1.4.	Мука, макаронные, крупяные изделия, в т.ч. детское питание	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 
	Определение металломагнитных
примесей и зараженности вредителями  хлебных запасов 
Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия

Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация мышьяка
	ГОСТ 20239-74
ГОСТ 27559-87
(визуально)

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)
	- - -
- - -

0,003-50,0 мг/кг

0,003-50,0 мг/кг

0,02-2,0мг/кг

	
1	2	3	4	5	6	
1.5.	Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. жиры животные, топленные пищевые, растительные масла, маргарины и майонезы

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 

ТР ТС 024/2011
«Технический регламент на масложировую продукцию» 	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация
 Мышьяка

Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ

	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

ГОСТ 32122-2013
(ГЖХ)

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,04-1,10 мг/кг

от 0,001 до 0,2 мг/кг
от 0,001 до 0,2 мг/кг

от 0,001 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	
1.6.	Продукты переработки овощей и фруктов,
в т.ч. орехов и их смеси.
Консервы: овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в т.ч. для детского питания	
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация
 проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 Мышьяка

Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ

	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

ГОСТ 30349-96
(ГЖХ)

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,02-2,0 мг/кг

0,01-0,20 мг/кг
0,03-0,50 мг/кг

0,10-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.7.	Напитки безалкогольные, в т.ч. национальные, сиропы

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 

.	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 Мышьяка

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

0,001-0,020 мг/кг

0,004-0,2 мг/кг

0,04-3,0 мг/дм3

	
1.8.	Соки, нектары, компоты концентраты, полуфабрикаты	ТР ТС023/2011
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб

Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка

Нитраты
	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

ГОСТ 29270-95
(ионометрия)

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,04-3,0 мг/дм3

от 29,9-9188,0мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.9.	Концентраты пищевые 
(приправы, вкусовые добавки, пряности и специи, сухие пищевые продукты для профилактического питания)	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 029/2012
«Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
	Определение примесей и
зараженности вредителями  хлебных запасов 
Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация
 мышьяка

	ГОСТ 15113.2-77

ГОСТ 26929-94
ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012 
(ИВА)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,02-2,0 мг/кг

	

1	2	3	4	5	6	
1.10	Чай, кофе, напитки кофейные, какао порошок
	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	

0,001-0,020 мг/кг

0,004-0,2 мг/кг

0,02-2,0 мг/кг

	
1.11.	Соль пищевая. сода пищевая, и другие пищевые продукты 
(крахмал и продукты из него, желатин, дрожжи)

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка	ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,05-5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.12.	Мясо и мясопродукты, мясо птицы и продукты их переработки.
Полуфабрикаты готовые замороженные (пельмени, котлеты)	ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции»
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка

Массовая концентрация
ртути

Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ

	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

МУ 08-47/297
(ИВА)

ГОСТ 32308-2013 (ГЖХ)

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,002-3,0 мг/кг

0,01-0,5 мг/кг

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг

	

1	2	3	4	5	6	
1.13.	Готовые и консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, консервы из птицы, 
в т.ч. для детского питания

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции»
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка

Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

ГОСТ 32308-2013 (ГЖХ)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,002-3,0 мг/кг

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг	
1.14.	Яйца и продукты их переработки 

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
 (ИВА)	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,002-3,0 мг/кг	
1	2	3	4	5	6	
1.15.	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

	ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочного продукта» 
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
 мышьяка

Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ

Определения жира
Расширен с	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

ГОСТ 23452-2015
(ГЖХ)

ГОСТ 5867-90
(Кислотный метод)

	

0,00015-1,5 мг/кг

0,001-6,0 мг/кг

0,04-1,0 мг/кг

0,005-0,5 мг/кг
0,005-0,5 мг/кг

0,005-0,5 мг/кг
0,005-0,5 мг/кг
0,005-0,5 мг/кг

1-40%
	
1	2	3	4	5	6	
1.16.	Продукция рыбная пищевая	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация
 мышьяка

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,03-10,0 мг/кг

 	
1.17.	Зерновые, бобовые (горох, фасоль соя, нут и др.) семена, хлопья, злаки, продукты их переработки  	ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Металломагнитная примесь
Зараженность вредителями хлебных запасов

Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация
мышьяка
	ГОСТ 27559-87
ГОСТ 20239-74
ГОСТ 14849-89
(Визуально)

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
(ИВА)
	- - -
- - -

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,02-2,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.18.	Овощи, фрукты, бахчевые, ягоды, грибы, свежие, охлажденные,
 Плоды, фрукты и ягоды сушеные 	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Нитраты

Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация
 мышьяка
Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	МУ 5048-89
(Ионометрический)

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012
 (ИВА)

ГОСТ 30349-96
 (ГЖХ)
	От 29,9-9188,0мг/кг

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,02-2,0 мг/кг

0,01-0,20 мг/кг
0,03-0,50 мг/кг

0,10-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг

	

1	2	3	4	5	6	
1.19.	Орехи, миндаль, фисташки, арахис, косточки плодов и их ядра и т.п.	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация
мышьяка

Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

ГОСТ 31628-2012 
 (ИВА)

ГОСТ 30349-96
 (ГЖХ)

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг

0,05-5,0 мг/кг

0,01-0,20 мг/кг
0,03-0,50 мг/кг

0,10-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг	
1.20.	Мед
	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб

Массовая концентрация кадмия

Массовая концентрация свинца

	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)

	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг	
1	2	3	4	5	6	
			
Массовая доля воды
Расширен с

Диастазное число
Расширен с

ГМФ-гидроксиметилфурфурол
Расширен с	
ГОСТ 31774- 2012
(рефрактометрия)

ГОСТ 34232-2017
(спектрофотометрия)

ГОСТ 31768-2012
(спектрофотометрия) 	
13-25%

3-40 ед.

1,0-85,0 мг/кг	
1.21.	Напитки алкогольные:
Вина виноградные, плодовые, игристые, шампанское.
Коньяки, напитки крепкие, бренди, водки и спирты

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки»
 
	Объемная доля этилового спирта 

Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца	ГОСТ 32095-2013 (ареометрический)
ГОСТ 13191-73 (ареометрический)
ГОСТ 32035-2013
(ареометрический)

ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
 (ИВА)
	от 0-10 %
от 10-20 %

от 30-40 %

от 90-100 %

0,001-0,020 мг/кг

0,004-0,2 мг/кг

	
1	2	3	4	5	6	
1.22.	Пиво, солод пивоваренный	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки»	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца	
ГОСТ 26929-94

ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)	

0,003-50,0 мг/кг

0,02-10,0 мг/кг
	
1.23.	Вода питьевая, родниковая, вода бутилированная в т.ч. минеральная 

	ГОСТ 32220-2013
ГОСТ Р 51232-98
ГОСТ Р 54316-2011
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
Массовая концентрация кадмия
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация цинка
Массовая концентрация 
меди
Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
-4,4 ДДЭ	

ГОСТ 31866-2012,
МУ 31-03/04
(ИВА)

ГОСТ 31858-2012
(ГЖХ)

0,0001-1,0 мг/дм3 

0,0001-1,0 мг/ дм3

0,0005-10,0 мг/дм3

0,0005-5,0 мг/дм3

0,1-6,0 мкг/дм3
0,1-6,0 мкг/дм3

0,1-6,0 мкг/дм3
0,1-6,0 мкг/дм3
0,1-6,0 мкг/дм3	
1.24.	Табак
(ферментированный и 
не ферментированный) 
Табак   сырец

	ТРТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию».
ГОСТ 858-2000
ГОСТ 858-2000
ГОСТ 3935-2000
КМС 7823-2000
ГОСТ 8072-77
ГОСТ 8073-77	Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
-4,4 ДДЭ
Определение влажности 
	ГОСТ 32181-2013
(ГЖХ)

ГОСТ 8072-77	

0,02 мкг/г
0,01 мкг/г

0,06 мкг/г
0,02 мкг/г
0,02 мкг/г
1,0-16,0%	
                                                                                   Раздел 2. Товары народного потребления	
                                                                                Парфюмерно-косметическая продукция	
2.1.

	Средства по уходу за кожей лица и тела: крема косметические и питательные, эмульсии, сливки, гели, желе, лосьоны, тоники, масла косметические, вазелин косметический, маски питательные (увлажняющее очищающие), депиляторы, Декоративная косметика (на жировой основе, на эмульсионной основе, порошкообразные и компактные):-средства для	ТР ТС 009/2011
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
ГОСТ 31679-2012
ГОСТ 31460-2012 
ГОСТ 31649-2012
ГОСТ 31693-2012
ГОСТ 31677-2012
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ 31692-2012
ГОСТ 31697-2012
ГОСТ 31698-2013
ГОСТ 51 577-2000
ГОСТ 7983-99

	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб

Массовая концентрация   
Мышьяка

Определение водородного 
показателя (рН)	

ГОСТ 32938-2014
(ИВА)

ГОСТ 29188.2-2014)
(потенциометрия)

0,04-1,0 мг/кг

от 0- 14 ед. рН	
1	2	3	4	5	6	
	нанесения на губы (помада, блеск, карандаш, бальзам и т.д.) -пудра, румяна для макияжа 
Дезодоранты и другие средства от пота.
Шампуни и др. моющие гигиенические средства для ухода за волосами и кожей,  краски для волос, хна, басма, обесцвечивающие средства для волос и т.д.
Средства для укладки и сохранения прически:
Гели, желе, лаки в аэрозольной упаковке, средства для завивки, фиксации распрямления волос и т.д.
Средства для бритья:
Крем для бритья, пена для бритья.
Средства для принятия ванн и душа: Соли для купания, пена для ванны, масла, молочко, мыло жидкое туалетное, лосьоны, гели для душа и т.д.	ГОСТ 28546-2002
и  др. НД

1	2	3	4	5	6	
	Средства гигиены полости рта:
Пасты зубные, изделия гигиены полости рта жидкие, средства для отбеливания зубов и т.д.		Массовая концентрация свинца
Расширен с	ГОСТ 31676-2012
(спектрофотометрия)	от 0-15 мг/кг	
2.1.1.	Мыло туалетное твердое		Массовая концентрация свинца
Расширен с	ГОСТ 31676-2012 (спектрофотометрия)	от 0-15 мг/кг	
                                                                                                     Средства, моющие	
2.2.	Средства, моющие синтетические порошкообразные, пастообразные, жидкие прессованные, формованные, гранулированные 	ГОСТ 25644-96
ГОСТ 32479-2013	Определение водородного 
показателя (рН)	ГОСТ 22567.5-93
(потенциометрия)
	от 0 - 14 ед. рН
	
2.3.	Товары бытовой химии:
Чистящие средства, жидкие моющие средства (для посуды, для плит, для туалетов и т.д.) средство для чистки оконных стекол, отбеливающие средства, средства от накипи и т.д. 	ГОСТ 32478-2013 

	Определение водородного 
показателя (рН)

Определения смываемости с посуды:
-анионных поверхностно-активных 
веществ (АПАВ)
Расширен с
-неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)
Расширен с	ГОСТ 32385-2013
(потенциометрия)

ГОСТ 32443-2013
(спектрофотометрия)	от 0 - 14 ед. рН

от 0- 0,5 мг/дм3.

от  0- 0,1 мг/дм3	

1	2	3	4	5	6	
2.4.	Мыло хозяйственное
	ТР ТС 024/2011 «На масло жировую продукцию»
ГОСТ 28546-2002
ГОСТ 30266-2017
	Массовая доля свободного углекислого натрия
Массовая доля свободной едкой щелочи
Массовая доля содопродуктов
	ГОСТ 790-89
(титрометрический)
ГОСТ 790-89
(титрометрический)
ГОСТ 790-89
(расчетный)	от 0,02 - 2,0%

от 0,01 до 0,4%

От 0 до 0,3%,	
                                                                                Фарфорофаянсовые изделия, изделия из стекла	
2.5	Посуда фарфоровая, керамическая и фаянсовая.
Декоративная посуда и изделия из стекла, посуда из стеклокерамики, банки стеклянные.
Термосы бытовые	ГОСТ 28390-89
ГОСТ 28391-89
ГОСТ 30407-2019
ГОСТ 5717.1-2014
ГОСТ Р 51968-2002

	Кислотостойкость

Термостойкость

Токсичные элементы:
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ Р 53547-2009
ГОСТ 30407-2019
ГОСТ 5717.1-2014
(визуально)
ГОСТ 13903-2016

ГОСТ 32091-2013
ГОСТ Р 51968-2002
 (визуально)

МУ 08-47/146
(ИВА)
	- - -

- - -

0,0001-10,0 мг/дм3

0,0001-1,0 мг/дм3
	
1	2	3	4	5	6	
2.6

2.6.1.	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (в том числе 
детские), тара и упаковочные материалы, и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами.
Тара и упаковочные материалы, другие виды продукции для не пищевых 
продуктов.

Изделия из пластмассы:
Детские ванны, горшки, ведро унитаз.	 ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки»
ГОСТ 32522-2013

ГОСТ Р 50962-96

	Стойкость к горячей воде

Формальдегид
Стирол
Фенол

Определение ацетона
Определения акрилонитрила
Определения ацетальдегида

Масс. конц. свинца
Масс. конц. кадмия
Масс. конц. меди
Масс. конц. цинка
Масс. конц. мышьяка	ГОСТ Р 50962-96
(визуально)

Инструк.880-71
(спектрофотометрия)

МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)

МУ 08-47/146
(ИВА)	- - -

0,1 - 1,0 мг/дм³
0,075 - 0,2 мг/дм³
0,1 - 9,0 мг/дм³

0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3

0,0001-10,0 мг/дм3
0,0001-1,0 мг/ дм3
0,001-2,0 мг/ дм3
0,002-2,0 мг/дм3
0,01-0,1 мг/ дм3	
2.6.2	Фольга пищевая, алюминиевая, 
крышки из фольги и т.д.	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

ГОСТ 745-2014	Толщина фольги 
Расширен с

Масса лакокрасочного покрытия фольги
Расширен с

Марганец
Расширен с

Внешний вид
Расширен с	ГОСТ 745-2014
(относительно контактный метод)

ГОСТ 745-2014
(гравиметрия)

ГОСТ 12697.3-77
(спектрофотометрия)

ГОСТ 745-2014
(визуально)	0-0,240 мм

от 0 – 0,100 мг

от 0,001-1,5 %

- - -	
1	2	3	4	5	6	
2.7.	Посуда металлическая, столовая, хозяйственная и кухонные принадлежности
Посуда чугунная эмалированная, посуда хозяйственная из листового алюминия и др.	ГОСТ 24788-2018
ГОСТ Р 51687-2021
	Коррозионностойкость

Токсичные элементы:
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация меди
Массовая концентрация цинка	ГОСТ 24788-2018
ГОСТ Р 51687-2021
(визуально)

МУ 08-47/146
(ИВА)	- - -

0,0001-10,0 мг/дм3

0,001-2,0 мг/ дм3

0,002-2,0 мг/дм3
	
Продукция текстильной и легкой промышленности	
2.8.	Материалы для изделий и одежды первого слоя, одежда для детей и подростков, всех возрастных групп, бельевые изделия, постельное белье, полотенца, корсетные и купальные изделия, головные уборы, чулочно-носочные изделия летнего ассортимента, платочно-шарфовые изделия,  носовые платки и другие аналогичные изделия Постельные принадлежности(в том числе перо-пуховые)

Материалы для изделий и одежды второго слоя,
одежда для детей и подростков, всех возрастных групп, платья,
блузки, костюмы, свитера, чулочно-носочные изделия, головные уборы зимнего ассортимента, перчатки варежки и другие аналогичные изделия.
Материалы для изделий и одежды третьего слоя, одежда для детей и подростков, всех возрастных групп, пальто, полупальто, куртки на подкладке и другие.
Текстильные материалы(ткани), декоративные, мебельные покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, ворсовые, бархат, плюш и др.
Полотно холстопрошивные, нетканые, вата, марля бытовая и др. 	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции
Предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 11027-2014
ГОСТ 31307-2005
ГОСТ 31405-2009
ГОСТ 31408-2009
ГОСТ 25294-2003
ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 8541-2014 
ГОСТ 16221-79
ГОСТ 28415-89
ГОСТ 21790-2005
ГОСТ 5274-2014
ГОСТ 7081-93
ГОСТ 30332-2015
ГОСТ 14253-83
ГОСТ 15902.2-2003
ГОСТ 11109-90
ГОСТ 14253-83
ГОСТ 15902.2-2003
ГОСТ 11109-90
	Маркировка

Определение свободного формальдегида

Гигроскопичность

Воздухопроницаемость

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия (электризуемости материалов)
Устойчивость окраски к трению

Водопоглощение 

Влажность

Разрывная нагрузка

Массовая доля сора

Определения линейных размеров и поверхностных плотностей ткани

Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определения акрилонитрила
Определения ацетальдегида

	ГОСТ 10581-91

ГОСТ 25 617-2014
(спектрофотометрия)

ГОСТ 3816-81

ГОСТ 12088 -77

ГОСТ 32995-2014

ГОСТ 9733.27-83

ГОСТ 3816-81

ГОСТ 314-72

ГОСТ 3813-72

ГОСТ 19008-93

ГОСТ 3811-72

МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)
	- - -

10-1000 мкг/г

не менее 6-9%

2,5-10750 дм3/м2с

0,3÷180 кВ/м

от 1 до 5 баллов

от 80-300%

не более 13%

от 50-5000 Н

0-3,5%

170-210 г/см2

0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3
	
2.8.1	Отбеленные ткани и изделия	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»	Определение присутствия
свободного хлора
Расширен с

	ГОСТ 25617-2014
(Визуально)		

1	2	3	4	5	6	
2.8.2	Вата гигиеническая, медицинская гигроскопическая	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»	Определение засорённости 
Расширен с

Определения реакции водной вытяжки
Расширен с	ГОСТ 5556-81

ГОСТ 5556-81	от 010-070 %

нейтральная	
2.8.3	Перчатки резиновые, защитные, хозяйственные	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты»
ГОСТ 20010-93
ГОСТ Р 12.4.246-2008	Определения кислото-щелочопроницаемости
Расширен с

Водонепроницаемость 
Расширен с	ГОСТ 12.4.063-79
(потенциометрия)

ГОСТ 12.4.252-2013
(визуально)
	от 0-14 ед. рН

- - -	
2.9.	Одежда женские и мужские рукавицы, перчатки швейные и для защиты от производственных загрязнений
	ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ГОСТ 11209-2014

Гигроскопичность

Воздухопроницаемость

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия (электризуемости материалов)

Устойчивость окраски к трению

Разрывная нагрузка
Водоупорность

Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определения акрилонитрила
Определения ацетальдегида
	
ГОСТ 3816-81

ГОСТ 12088 -77

ГОСТ 32995-2014

ГОСТ 9733.27-83

ГОСТ 3813-72
ГОСТ 3816-81

МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)	
не менее 6%

2,5-10750 дм3/м2с

0,3÷180 кВ/м

от 1 до 5 баллов

от 50-5000 Н
0-1500 мм. вод. столбы

0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3
	
2.9.1	Кожаная (меховая) одежда	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

	Определение устойчивости окраски к, сухому и мокрому трению
Расширен с

Определение содержание водовымываемого хрома (VI)
Расширен с	ГОСТ Р ИСО 20433-2014

ГОСТ 31280-2004
(спектрофотометрия) 	от 1 до 5 баллов

0-3,0 мг/г
	
1	2	3	4	5	6	
2.10	Обувь из:
-обувь домашняя и дорожная
-обувь повседневная 
-обувь детская
 в том числе резиновые клееные, натуральной кожи, искусственной и синтетических кож, и из текстиля.

	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26165-2003
ГОСТ 21463-87
	Определение содержания 
водовымываемого хрома (VI)

Определение прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

Определение водонепроницаемости

Устойчивость окраски

Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определение акрилонитрила
Определение 
Ацетальдегида	ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)

ГОСТ 9292-82

ГОСТ 126-79

ГОСТ Р ИСО 20433-2014

МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
 (ГЖХ)	0-3,0 мг/кг

от 50-5000 Н

- - -

от 1 до 5 баллов

0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
2.10.1	Обувь защитная 	ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

	Определение содержание водовымываемого хрома (VI)
Расширен с

	ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)	0-3,0 мг/г
	
1	2	3	4	5	6	
2.11	Кожгалантерейные изделия: сумки, рюкзаки, портфели, папки, ремни, перчатки и рукавицы
Галантерейные изделия детские.	ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 28631-2005
ГОСТ 28754-90	Прочность ниточного шва

Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней

Устойчивость окраски

Определение содержания 
водовымываемого хрома (VI)
Определение свободного 
формальдегида 

Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определение акрилонитрила
Определение 
ацетальдегида 	ГОСТ 28631-2005

ГОСТ 28631-2005

ГОСТ Р ИСО 20433-2014

ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)

ГОСТ 25 617-2014
(спектрофотометрия)

МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
 (ГЖХ	от 50-5000 Н

от 50-5000 Н

от 1 до 5 баллов

0-3,0 мг/кг

10-1000 мкг/г

0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
2.12	Детские соски молочные,
соски пустышки (из латекса, резины и силиконовые)

	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	Изменение рН в водной
вытяжке

уровень запаха
привкус водной вытяжки
	Инструкция МЗ 
от 19.10.90г	+1,0 рН

не более 1 балла
не более 1 балла	
1	2	3	4	5	6	
2.13	Изделии гигиенического назначение прокладки женские гигиенические.
Изделия из бумаги бытового и гигиенического назначения.
Подгузники детские бумажные	ГОСТ Р 52483-2020
ГОСТ 52354-2005
ГОСТ Р 52557-2011

	Водородный показатель (рН)

Определение формальдегида
	ГОСТ 12523-77

Инструкция 880-71

	от 0-14 ед. рН

0,1-1,0 мг/дм3

2.14	Игрушки детские:
Игрушки пластмассовые, 
 из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные) металлические, из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые, деревянные, канцтовары и др.	ТР ТС 008/2011
 «О безопасности игрушек»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	Требования к конструкции
Стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке

Определение формальдегида
Определение стирола
Определение фенола

Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определение 
акрилонитрила
Определение ацетальдегида

Массовая концентрация свинца

Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ 25779-90 (визуально)

Инструк. № 880-71  
(спектрофотометрия)

СанПиН 2.4.7.007-93
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)

МУ 08-47/145
(ИВА)

0,075  - 0,2 мг/дм³
0,1  - 9,0 мг/дм³
0,05  - 0,5 мг/дм³

0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3

0,2-250,0 мг/кг  

0,3-30,0 мг/кг

2.15	Детские коляски и ходунки,
колыбель. велосипеды.

Качели, карусели, аттракционы и стационарные аттракционы 	ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 038/2016
«О безопасности 
аттракционов»

	Определение 
Формальдегида

Определения акрилонитрила
Определение ацетальдегида
Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона

	Инструк. № 880-71
 (спектрофотометрия)

СанПиН 2.4.7.007-93
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)
	0,075  - 0,2 мг/дм³

0,01 - 0,1 мг/дм³

0,05-1,0 мг/дм3

0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3	

1	2	3	4	5	6	
Мебельная продукция	
2.16
	Мебель из полимерных и из древесных материалов
Материалы для изготовления мебели.	ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 16371-2014
ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 22046-89
ГОСТ 16854-91

	Физико-химические показатели:

Формальдегид

Фенол

	

ГОСТ 30255-2014
(спектрофотометрия)

	

0,003-3,0 мг/м3

от 0,003-4,0 мг/м3	

Раздел 3. Электробытовая техника и машиностроительные комплексы	
ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"	
№
п/п	Наименование объектов испытаний	Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля	Наименование видов испытаний/
определяемых
показателей и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний / определяемых показателей и процедуры отбора образцов	Диапазон измерений, ед. измерений	
1	2	3	4	5	6	
3.1.	Электрические аппараты и приборы бытового назначения:	
	Электрические аппараты и приборы для приготовления, обработки и хранения пищи и механизации кухонных работ;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ 15047-78
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ 60335-2-25-2014
ГОСТ 30163.0-95
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки

Электрическая прочность изоляции	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-5-2012
ГОСТ IEC 60335-2-6-2016
ГОСТ IEC 60335-2-9-2013
ГОСТ IEC 60335-2-12-2012
ГОСТ IEC 60335-2-13-2013
ГОСТ IEC 60335-2-14-2013
ГОСТ IEC 60335-2-15-2014
ГОСТ IEC 60335-2-16-2012
ГОСТ IEC 60335-2-21-2014
ГОСТ IEC 60335-2-24-2016
ГОСТ IEC 60335-2-25-2014
ГОСТ IEC 60335-2-34-2016
ГОСТ IEC 60335-2-35-2014
ГОСТ IEC 60335-2-36-2016
ГОСТ IEC 60335-2-37-2012	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток	

1	2	3	4	5	6	

СТ СЭВ 4672-84
	Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция
Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC 60335-2-38-2013
ГОСТ IEC 60335-2-39-2013
ГОСТ IEC 60335-2-42-2013
ГОСТ IEC 60335-2-47-2012
ГОСТ IEC 60335-2-48-2013
ГОСТ IEC 60335-2-49-2010
ГОСТ IEC 60335-2-50-2013
ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009
ГОСТ IEC 60335-2-62-2013
ГОСТ IEC 60335-2-78-2013
ГОСТ IEC 60335-2-90-2013
ГОСТ Р 52161.2.73-2011(МЭК 60335-2-73:2009)
ГОСТ IEC 60335-2-74-2012

ГОСТ 27408-87
СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013
	- - -

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

---

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц

	
1	2	3	4	5	6	
3.1.1.	Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви;	ТР ТС 004/2011 
ГОСТ 16012-70
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки

Электрическая прочность изоляции

Пути утечки и воздушные зазоры

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-3-2009
ГОСТ IEC 60335-2-4-2013
ГОСТ IEC 60335-2-7-2014
ГОСТ IEC 60335-2-11-2012
ГОСТ IEC 60335-2-43-2012
ГОСТ IEC 60335-2-44-2016
ГОСТ IEC 60335-2-79-2014
ГОСТ IEC 60335-2-85-2012

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц

	
1	2	3	4	5	6	
3.1.2.	Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84	Классификация 
Маркировка

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции

Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013
ГОСТ IEC 60335-2-10-2012
ГОСТ IEC 60335-2-31-2014
ГОСТ IEC 60335-2-54-2014

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц

	

1	2	3	4	5	6	
3.1.3	Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ 27179-86
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84
	Классификация 
Маркировка
Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции
Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC 60335-2-30-2013
ГОСТ IEC 60335-2-31-2014
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016
ГОСТ IEC 60335-2-61-2013
ГОСТ IEC 60335-2-65-2012
ГОСТ IEC 60335-2-80-2012
ГОСТ IEC 60335-2-96-2012
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012
ГОСТ IEC 60335-2-101-2013
ГОСТ IEC 60335-2-106-201

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---
---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц
	
1	2	3	4	5	6	
3.1.4.	Электрические аппараты и приборы - санитарно-гигиенические;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-52-2013
ГОСТ IEC 60335-2-84-2013

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

от 2-20000 Гц
от 0,8-1250 Гц	
1	2	3	4	5	6	
3.1.5.	Электрические аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями, полостью рта и кожей;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции

Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-8-2016
ГОСТ IEC 60335-2-23-2009
ГОСТ IEC 60335-2-27-2014

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013

	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

---

от 2-20000 Гц
от 0,8-1250 Гц	
1	2	3	4	5	6	
3.1.6.	-электрические аппараты и приборы для обогрева тела	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Пути утечки и воздушные зазоры

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-17-2014
ГОСТ IEC 60335-2-66-2013
ГОСТ IEC 60335-2-81-2013

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц

	
1	2	3	4	5	6	
3.1.7.	Электрические аппараты и приборы- вибромассажные;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции
Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 (IEC 60335-2-32:2008)
ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 
(IEC 60335-2-60:1997)

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

от 2-20000 Гц
от 0,8-1250 Гц	
1	2	3	4	5	6	
3.1.8.	- Электрические аппараты и приборы швейные и вязальные;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) 
ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006)
ГОСТ 19930-91

СТ СЭВ 4672-84	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции

Пути утечки и воздушные зазоры.

Шум

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 
(ГОСТ Р 52161.2.28-2009)

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

от 2-20000 Гц
от 0,8-1250 Гц	

1	2	3	4	5	6	
3.1.9.	Электрические аппараты и приборы - аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ 27418-87
ГОСТ IEC 60065-2013 (IEC 60065:2011) п. 9.1.6
ГОСТ 17791-82 
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки

Сопротивление изоляции

Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.	ГОСТ IEC 60065-2013
ГОСТ IEC 62368-1-2014
ГОСТ IEC 60825-1-2014
ГОСТ IEC 61204-2014
ГОСТ IEC 61204-7-2014
ГОСТ IEC 60728-11-2014	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток
---

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом	
1	2	3	4	5	6	
3.1.10	Электрические аппараты и приборы для - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения;
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТIEC 61558-1-2012
ГОСТ 27418-87
ГОСТ IEC 60065-2013 (IEC 60065:2005)
ГОСТ IEC 62040-2013	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ Р IEC 62040-1-1 2013
ГОСТ IEC 60335-2-29-2012
ГОСТ IEC 61558-1-2012
ГОСТ IEC 61558-2-2-2015
ГОСТ IEC 61558-2-3-2015
ГОСТ IEC 61558-2-5-2013
ГОСТ IEC 61558-2-7-2012
ГОСТ IEC 61558-2-16-2009
ГОСТ МЭК 60335-2-76-2013
	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом	
1	2	3	4	5	6	
3.1.11	Электрические аппараты и приборы для садово-огородного и приусадебного хозяйства;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 62841-1-2014

СТ СЭВ 4672-84
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.

Шум.

	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004
ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - - 
- - - 

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц   	
1	2	3	4	5	6	
3.1.12	Электрические аппараты и приборы для аквариумов и садовых водоемов;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015

СТ СЭВ 4672-84

	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Шум	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-55-2013

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---
---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

0,1-10,0 МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц
	
1	2	3	4	5	6	
3.1.13	- электронасосы;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015 
ГОСТ 16012-70

СТ СЭВ 4672-84

	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки

Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность
Конструкция.

Присоединение к источнику питания, и внешние гибкие кабели

Заземление.

Шум	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015
ГОСТ IEC 60335-2-51-2012

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

---

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

от 2-20000 Гц.
от 0,8- 1250Гц

1	2	3	4	5	6	
3.1.14	- Электрические оборудование световое и источники света
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ МЭК 60598-1-2011 (IEC 60598--1:2008
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
ГОСТ МЭК 61549-2012
ГОСТ МЭК 60238-2012
ГОСТ 12.2.007.13-2000
ГОСТ МЭК 61195-2012
ГОСТ МЭК 61199-2011
ГОСТ 31948-2012
ГОСТ 16962.2-71
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция
Пути утечки и воздушные зазоры.

Контакты и контактные зажимы

Внешние провода и провода внутреннего монтажа 

Заземление.	ГОСТ МЭК 60598-1-2011
ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
ГОСТ IEC 60598-2-6-2012
ГОСТ IEC 60598-2-7-2011
ГОСТ IEC 60598-2-8-2011
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
ГОСТ 31948-2012
ГОСТ IEC 60432-2-2011
ГОСТ Р 54416-2011
ГОСТ IEC 60838-2-2-2011
ГОСТ 31999-2012
ГОСТ IEC 61050-2011
ГОСТ IEC 61184-2011
ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011
ГОСТ IEC 61347-2-2-2014
ГОСТ IEC 61347-2-3-2011
ГОСТ IEC 61347-2-7-2014
ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011
ГОСТ IEC 61347-2-9-2014
ГОСТ IEC 62471-2013
ГОСТ Р МЭК 62560-2011
ГОСТ IEC 60400-2011

	---
---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток
- - -

- - -

1-5 сек
___

___

0-25 мм

0,01-9 Ом	
1	2	3	4	5	6	
3.1.15	- изделия электро-установочные;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ 30850.2.3-2002 
ГОСТ МЭК 60309-1-2016
ГОСТ 30851.1-2002 
ГОСТ 31604-2012(IEC 61545:1996)
ГОСТ 30851.1-2002 (IEC 60320-1-94)
П. 15.2,15.3.
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2000)
ГОСТ 30988.1-2002 (IEC 60884-1:1994)
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки

Сопротивление изоляции
Электрическая прочность изоляции
Механическая прочность.

Конструкция.

Контактные зажимы и присоединения к сети

Внешние провода и провода внутреннего монтажа

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ 30851.1-2002
ГОСТ Р 50827.3-2009
ГОСТ IEC 60670-24-2013
ГОСТ 31302.1.1-2012
ГОСТ IEC 61210-2011
ГОСТ IEC 61643-11-2013
ГОСТ IEC30988.2.2-2012
ГОСТ IEC30988.2.6-2012
ГОСТ IEC30851.2.2-2012
ГОСТ IEC30851.2.3-2012
ГОСТ IEC31195.2.5-2012
ГОСТ IEC30011.7.2-2012
ГОСТ IEC31602-1-2012
ГОСТ IEC31602.2-2012
ГОСТ IEC 30850.2.1-2002
ГОСТ IEC 30850.2.2-2002
ГОСТ 309888.2.5-2003
ГОСТ 32126.23-2013
ГОСТ МЭК 60238-2012
ГОСТ МЭК 60400-2011
ГОСТ 309888.2.6-2012
	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток
- - -

1-5 сек

---

0-25 мм

0,01-9 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.1.16	- удлинители.

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994)
ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995)	Нагрев

Сопротивление изоляции

Электрическая прочность изоляции

Механическая прочность.

Конструкция

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры.

	ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ IEC 60884-2-7-2016
	-50до1370°С

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

---

1-5 сек

0,01 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.1.17	-часы

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60950-1-2014 (IEC 60950-1:2005)
ГОСТ IEC 60335-1-2015

	Нагрев

Сопротивление изоляции

Электрическая прочность изоляции

Механическая прочность.

Конструкция.

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры.	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-26-2013

	-50до1370°С

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

1-5 сек

0,01-9 Ом	
1	2	3	4	5	6	
3.1.18	Электрические аппараты и приборы - автоматы торговые, игровое, спортивное и тренажёрное оборудование
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015 
	Нагрев

Сопротивление изоляции

Электрическая прочность изоляции

Механическая прочность.

Конструкция.

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры.

	ГОСТ IEC 60335-1-2015 
ГОСТ IEC 60335-2-75-2013
ГОСТ IEC 60335-2-82-2011
	-50до1370°С

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

1-5 сек

0,01-9 Ом

---	

1	2	3	4	5	6	
3.1.19	Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием

 	ГОСТIEC 60335-1-2015
ГОСТ 27735-94	Нагрев

Сопротивление изоляции

Электрическая прочность изоляции

Механическая прочность.

Конструкция.

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры

	ГОСТ 27735-94	-50до1370°С

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

1-5 сек

0,01-9 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.2	Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры).	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60950-1-2014
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Нагрев

Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC 60950-1-2014
	---

---

1-5сек.

-50до1370°С

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

---	

1	2	3	4	5	6	
3.3.	Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам.

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ МЭК 61293-2002 
ГОСТ IEC 60950-1-2014 (IEC 60950-1:2005)
ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Нагрев
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры.	ГОСТ IEC 61204-7-2014
ГОСТРМЭК 62040-1-2-2009
	---

---

1-5сек.

-50до1370°С

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -
- - -
1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.4.	Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990)
ГОСТ МЭК 60745-1-2011
ГОСТ 12.1.012-2004
ГОСТ 12.1.003-2014
ГОСТ 17770-86
ГОСТ 12.2.030-2000
ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89)
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели
	ГОСТ IEC 61029-2-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
ГОСТ IEC 62841-1-2014
ГОСТ IEC 62841-2-2-2015
ГОСТ IEC 62841-3-1-2015
ГОСТ IEC 62841-2-4-2015
ГОСТ IEC 62841-2-5-2015
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011
ГОСТ IEC 60745-2-3-2011
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014
ГОСТ IEC 60745-2-12-2011
ГОСТ Р IEC 60745-2-13-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012
	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

- - -
1-5 сек

0-25 мм

1	2	3	4	5	6	
		ГОСТ IEC 60745-1-2011
ГОСТ IEC 60034-1-2014
Гост Р ИСО 3746-2013
ГОСТР ИСО 28927-1-2012
ГОСТ 31192.2-2004

СТ СЭВ 4672 - 84
	Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Шум	ГОСТ IEC 60745-2-17-2014
ГОСТ IEC 60745-2-18-2014
ГОСТ IEC 60745-2-22-2014
ГОСТ IEC 60034-5-2011
ГОСТ IEC 60034-8-2014
ГОСТ IEC 60034-29-2013
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	0,01-9 Ом

---

2-20000 Гц
0,8-1250 Гц	
3.5.	Электрические аппараты и приборы для распределения электрической энергии.	ТР ТС 004/2011
ГОСТ МЭК 61293-2016
ГОСТ IEC 60947-1-2014
ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)
ГОСТ 31602.1-2012
ГОСТ 31195.1-2012
	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC 60947-1-2014
ГОСТ IEC 60947-4-1-2014
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
ГОСТ IEC 60947-5-2-2014
ГОСТ IEC 60947-6-2-2013
ГОСТ IEC 60947-7-4 -2015
ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005)
ГОСТ IEC 60439-3-2012
ГОСТ 30011.7.2-2012
ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2-99)
ГОСТ 30849.3-2002 (IEC
60309-3:1994)
	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

---

---

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.6.	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.
Реле управления и защиты.	ТР ТС 004/2011
ГОСТ МЭК 30850.1-2012
ГОСТ МЭК 61293-2016
ГОСТ IEC 60730-1-
2016
ГОСТ Р 51321.1-2007 (EN 50366:2003)
ГОСТ Р 51324.1-2012
ГОСТ IEC 61058-1-2012ГОСТ 12.2.007.6-93
ГОСТ Р МЭК 60715-2003 (IEC 60715:1981, с изменением №1:1995	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры.	ГОСТ IEC 60730-1-2016
ГОСТ IEC 60730-2-3-2013
ГОСТ IEC 60730-2-4-2011
ГОСТ IEC 60730-2-5-2012
ГОСТ IEC 60730-2-6-2014
ГОСТ IEC 60730-2-7-2011
ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
ГОСТ IEC 60730-2-10-2013
ГОСТ 32128.2.11 -2013
ГОСТ IEC 60730-2-12-2012
ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (IEC 60730-2-2:2005)
ГОСТ IEC 60730-2-13-2015
ГОСТ IEC 60730-2-14-2012
ГОСТ IEC 60730-2-19-2012
ГОСТ Р 51324.1-2012(МЭК 60669-3:2007)
ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК60669-2-3:2006)	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -
- - -
- - -
1-5 сек

0-25 мм

0,01 -9 Ом

---	

1	2	3	4	5	6	
				ГОСТ IEC 60669-2-6-2015
ГОСТ IEC 61058-2-1-2012
ГОСТ IEC 61058-2-4-2012
ГОСТ IEC 61058-2-5-2012
ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97)
ГОСТ 31637-2012
ГОСТ 32128.2.11-2013
СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003
(МЭК 60947-5-2-97)		
3.7.	Оборудование низковольтное:	
3.7.1	Аппаратура проекционная	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Механическая прочность.
Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-56- 2013	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА
---

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом	
1	2	3	4	5	6	
3.7.2.	Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC60335-1-2015	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция.

Присоединение к источнику питания, и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -
- - -
1-5 сек
0-25 мм

0,01-9 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.7.3	Оборудование электросварочное.	ТР ТС 004/2011
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
ГОСТ 14651-78 (СТ СЭВ 6305-88)
ГОСТ 12.1.035-81
ГОСТ 22917-78

СТ СЭВ 4672-84	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры

Шум
	ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
ГОСТ 22917-78

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

---
---
1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом
---

2-20000 Гц
0,8-1250 Гц
	
1	2	3	4	5	6	
3.7.4	Звонки электрические

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-
2015
ГОСТ 7220-87	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры

	ГОСТIEC60335-1-2015 ГОСТ 7220-87	---
---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

- - -
1-5 сек
0-25 мм

0,01-9 Ом

---	
1	2	3	4	5	6	
3.7.5.	Комплексы вычислительные электронные цифровые, устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети, устройства считывания	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60950-1-2014 (IEC 60950-1:2005)

	Классификация.

Маркировка и инструкции.

Защита от доступа к токоведущим частям
Потребляемая мощность и ток.
Нагрев
Ток утечки
Сопротивление изоляции
Электрическая прочность изоляции
Устойчивость и механические опасности.
Механическая прочность.
Конструкция.

Присоединение к источнику питания,  и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC 60950-1-2014
ГОСТ IEC 60950-21-2013
	---

---

1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

0,1-10,0МОм

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

---
---
1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

---	

1	2	3	4	5	6	
		СТ СЭВ 4672-84

	Шум 	ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	от 2-20000 Гц.

от 0,8- 1250Гц

	

1	2	3	4	5	6	

 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	
3.8.	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
3.8.1	Электрооборудование:
	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	Параметры ЭМС:
Помехоустойчивость:
 1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

	

ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

	
Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%
	
	-изделия электротехнические
					
	-бытовые приборы,
					
3.8.2	-световое оборудование, и источники света,	ГОСТ IEC61547-2013
(ГОСТ Р 51514-2013)
Пункты 5.2, 5.5, 5.8				
3.8.3	- оборудование информационных технологий,
	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-
4, Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5				
	-бытовая радиоэлектронная аппаратура					

1	2	3	4	5	6	
			3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения

	ГОСТ 30804.4.11-2013	Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.9.	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных помещений	ТР ТС 020/2011
ГОСТ IEC61439-1-2013
Приложение J, табл. J1, J2 (выборочно)
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения
	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	

1	2	3	4	5	6	
3.10.	Электрические аппараты и приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5)	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.11.	Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5

	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
1	2	3	4	5	6	
3.12.	Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений

	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.13.	Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4, Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактн от 2 до 8 кВ
Воздуш. от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 кГц±20%
период следования пачек 300мc±20%

Прерыв. и провалы напр 0÷100%Выбросы напряжения до 120%	
1	2	3	4	5	6	
3.14.	Санитарно-гигиенические электрические аппараты и приборы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%
	
3.15.	Электрические аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	
ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.16.	Электрические аппараты и приборы    для обогрева тела	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
	ГОСТ 30804.4.2-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ	
1	2	3	4	5	6	
		(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
	2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.17	Вибромассажные электрические аппараты и приборы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

 до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.18	Игровое, спортивное и тренажерное оборудование	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
ГОСТ Р 51318.20 -2012
Пункты4.5, 4.7	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим Изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	

1	2	3	4	5	6	
3.19.	Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания	ТР ТС 020/2011
ГОСТ Р 51318.20-2012
Пункты 4.5, 4.7
ГОСТ 32136 -2013
Раздел 5, табл. 1, 
Пункты 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%
 
Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
	
3.20	Швейные и вязальные электрические приборы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменен	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%
 
Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
	
1	2	3	4	5	6	
3.21.	Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения
	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 32132.3-2013
Раздел 7, табл. 3-10
Пункты 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.3, 10.4
ГОСТIEC62041-2012
Пункт 5.1, 2.2, 5.1, 2.4, 5.1, 2.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
ГОСТ Р 51318.20-2012 
Пункты 4.5, 4.7	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

 до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
	Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные

		1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
1	2	3	4	5	6	
	
Устройства и блоки питания ЭВМ, расположенные в отдельном корпусе
		1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения
	
ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013

	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.22.	Электрические аппараты и приборы
для садово-огородного хозяйства

	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ
до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	

1	2	3	4	5	6	
3.23	Электронасосы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120% 	
3.24	Выключатели автоматические с электронным управлением	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013

	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	

1	2	3	4	5	6	
3.25	Устройства защитного отключения с электронным управлением	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013

	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120% 	
3.26	Оборудование дуговой сварки	ТР ТС 020/2011
ГОСТ Р 51526-2012
Раздел 7, табл. 1.2, (выборочно)
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТCISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%

1	2	3	4	5	6	
3.27.	Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры)	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.28	Принтеры	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим
изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	

1	2	3	4	5	6	
3.29	Мониторы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120% 			Прерыван и провалы напряж 0÷100%
Выбросы напряж до 
120%	
3.30	Сканеры

	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к 
Наносекундным помехам

3. устойчивость к динамичным изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100% 
	
1	2	3	4	5	6	
3.31	Источники бесперебойного питания	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 32133.2-2013
Раздел 7 (выборочно)
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к 
Наносекундным помехам

3. устойчивость к динамичным изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120% 	
3.32	Инструмент электрифицированный	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к 
Наносекундным помехам

3. устойчивость к динамичным изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	

1	2	3	4	5	6	
3.33	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры, давления, влажности, освещенности, эффекта использования электростатического воздействия, потока или уровня жидкости, тока, напряжения, ускорения, времени, 	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 61439-1-2013
Приложение J, табл. J1, J2(выборочно)
ГОСТ Р 52507-2005
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
ГОСТ 30804.6.1-2013 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%	
3.34	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных помещений	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 61439-1-2013Приложение J, табл. J1, J2(выборочно)
ГОСТ 30805.14.2-2013	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%
Uном 220В, до 8 А в фазе	

1	2	3	4	5	6	
		(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	
ГОСТ 30804.4.11-2013	Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.35	Приборы электронагревательные для саун	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения
	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%

1	2	3	4	5	6	
3.36	Инструменты переносные электронагревательные	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013

	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.37	Батареи аккумуляторные с активными электронными цепями	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013
	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
1	2	3	4	5	6	
3.38	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой с питанием от сети переменного тока, в том числе электронные	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам
2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения
	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013

	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%	
3.39	Двигатели асинхронные	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013
Раздел 8, таблицы 1-4, Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013

ГОСТ 30804.4.4-2013

ГОСТ 30804.4.11-2013	Контактный от 2 до 8 кВ
Воздушный от 2 до 8кВ

до 4000 В
частота следования импульсов в пачке 5 
кГц±20%
период следования пачек 300мс±20%

Uном 220В, до 8 А в фазе
Прерывания и провалы напряжения 0÷100%
Выбросы напряжения до 120%

	

ТР ТС 010/2011"О безопасности машин и оборудования"  	
1	2	3	4	5	6	
3.40.	Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)
	ТР ТС 010/2011
ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990)

ГОСТ МЭК 60745-1-2011(раздел 31)

ГОСТ Р ИСО 3744-2013
СТ СЭВ 4672-84
ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012
ГОСТ 31192.2-2004

СТ СЭВ 4672-84
	
Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев.

Ток утечки

Сопротивление изоляции

Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности. 

Механическая прочность.

Пути утечки и воздушные зазоры.

Конструкция.

Присоединение к источнику питания, и внешние гибкие кабели

Заземление

Шум
	ГОСТ IEC 61029-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
ГОСТ IEC 62841-1-2014
ГОСТ IEC 62841-2-2-2015
ГОСТ IEC 62841-3-1-2015
ГОСТ IEC 62841-2-4-2015
ГОСТ IEC 62841-2-5-2015
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011
ГОСТ IEC 60745-2-3-2011
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014
ГОСТ IEC 60745-2-12-2011
ГОСТ Р IEC 60745-2-13-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012
ГОСТ IEC 60745-2-17-2014
ГОСТ IEC 60745-2-18-2014
ГОСТ IEC 60745-2-22-2014
ГОСТ IEC 60034-5-2011
ГОСТ IEC 60034-8-2014
ГОСТ IEC 60034-9-2014
ГОСТ IEC 60034-14 -2014
ГОСТ IEC 60034-29-2013
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

ГОСТ 27408-87
(СТ СЭВ 5711-86)
ГОСТ Р ИСО 3744-2013	
1-5сек.

0,015-5,5кВт
0-16А

-50до1370°С

0,0 – 15,0 мА

0,1-10,0Мом

5 кВ переменный ток
6кВ постоянный ток

- - -

- - -

- - -

1-5 сек

0-25 мм

0,01-9 Ом

от 2-20000Гц.
от 0,8- 1250Гц

№
п/п	Наименование объектов
испытаний
	Обозначение документа на продукцию,
нормативы контроля	Наименование видов испытаний/ определяемых 
показателей
и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов	Диапазон 
измерений,
ед. измерений	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 4. Компоненты транспортных средств. 	
4.1	Трубки и шланги, фитинги, в том числе витые шланги
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -	
4.2	Шарниры шаровые подвески и рулевого управления	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -	
4.3	Шины   пневматические   для   легковых   автомобилей   и   их    прицепов, запасных   колес   для   временного    использования	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств

	Маркировка
	ТР ТС 018/2011 приложение №7 п.3.1 
Правила ЕЭК ООН №30 п.3.1.1,3.1.2, 3.1.3,3.1.5,3.1.7,3.1.8	- - -	
4.4	Шины   пневматические   для   легких   грузовых   и   грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011 приложение №7 п.3.1
Правила ЕЭК ООН №54 п.3.1 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,3.1.5,3.1.7,3.1.9
	- - -	
4.5	Восстановленные   пневматические   шины   для   автомобилей   и   их    прицепов	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011 приложение №7 пункт 3.1	- - -	
4.6	Бамперы, дуги защитные для мотоциклов	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -	
4.7	Стекла безопасные	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -	
4.8	Зеркала заднего вида	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -	
4.9	Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, щетки) 
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств» 

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.10	Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №45 п.4.1.1, 4.1.2
ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.11	Фары автомобильные ближнего и дальнего света
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	
Маркировка

Вибропрочность
Расширен с	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №8 п.3.1, 3.2, 3.3
Правила ЕЭК ООН №20 п.3.1, 3.2, 3.3
ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	
- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.12	Лампы накаливания для фар и фонарей
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1. 
Правила ЕЭК ООН №37 п.2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5	- - -
	
4.13	Световозвращающие приспособления (световозвращатели)
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004
	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №3-02 п.4.1.1, 4.1.2

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.14	Фонари освещения заднего регистрационного знака	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №4-00 п.3.1, 3.4
ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2
	
4.15	Указатели поворота
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №6-01 п.3.1, 3.2, 3.4
ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	
- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.16	Габаритные и контурные огни, сигналы торможения
 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность
Расширен с

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	
- - -

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.17	Противотуманные фары и фонари заднего хода транспортных средств

	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №19-04 п.3.1, 3.3, 3.4
ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.18	Звуковые сигнальные приборы
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность
Расширен с

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
   0-100 м/с2	
4.19	Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность
Расширен с	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.20	Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность
Расширен с	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.21	Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных средств	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №69-01 п.4.1	- - -
	
4.22	Аккумуляторные   стартерные   батареи	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 53165-2008
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ТР ТС 018/2011 пр.№10 п.71
ГОСТ Р 53165-2008 6.2.3, 9.9, 9.11.6	- - -
	
4.23	Жгуты проводов 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность
Расширен с	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
0-100 м/с2
	
4.24	Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, коленчатые валы, вкладыши подшипников, шатуны	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.25	Воздухоочистители для двигателей внутреннего сгорания и их сменные элементы	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.26	Фильтры очистки масла и их сменные элементы	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -

	
4.27	Фильтры очистки топлива дизелей и их сменные 
элементы.	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 53559-2009 	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ГОСТ Р 53640-2009 п.8.1	- - -
	
4.28	Фильтры очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 53559-2009	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ГОСТ Р 53559-2009  п.8.1	- - -
	
4.29	Топливные насосы высокого давления, топливоподкачивающие насосы, плунжерные пары, форсунки и распылители форсунок для дизелей	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность
Расширен с	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.30	Теплообменники и термостаты	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.31	Насосы жидкостных систем охлаждения
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.32	Сцепления   и   их   части (диски,   цилиндры,   шланги)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ГОСТ Р 53409-2009 п.8.1.2,8.1.4	- - -
	
4.33	Карданные передачи, приводные валы, шарниры 
неравных и равных угловых скоростей	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.34	Упругие   элементы   подвески (рессоры   листовые, пружины, торсионы под вески, стабилизаторы   поперечной   устойчивости, пневматические   упругие   элементы) 
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.35	Демпфирующие   элементы   подвески (амортизаторы, амортизаторные   стойки   и   патроны   амортизаторных стоек) и    рулевого   привода
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.36	Детали   направляющего   аппарата   подвески (рычаги, реактивные   штанги, их   пальцы, резинометаллические    шарниры, подшипники   и   втулки   опор, ограничители   кода    подвески)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.37	Колпаки (в   том   числе декоративные) ступиц, элементы    крепления   колес   и   грузы   балансировочные   колес   	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.38	Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004

	

Вибропрочность
Расширен с	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.39	Свечи зажигания искровые и свечи накаливания
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

	- - -
	
4.40	Генераторы электрические, выпрямительные блоки, 
Электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004
	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	
- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.41	Стартеры, приводы   и   реле стартеров   
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

Вибропрочность
Расширен с	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	
- - -

50-250 Гц
0-100 м/с2
	
4.42	Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
  
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность
Расширен с	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.43	Декоративные детали (из пластмасс), решетки, 
козырьки и ободки фар	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.44	Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания 
дверей и багажников	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.45	Замки   дверей
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.46	Детали защитные резиновые и резинометаллические 
(колпачки, чехлы, кольца уплотнительные, манжеты 
для гидропривода тормозов и сцепления, чехлы 
шарниров рулевых управлений, подвески карданных 
валов)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

	- - -
	
4.47	Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, уплотнительные кольца	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -
	
4.48	Муфты   выключения   сцеплений, ступицы   колес, полуоси   колес (в   том   числе   с   подшипниками   в   сборе), подшипники   муфт    выключения   сцеплений, ступиц   колес   и   полуосей   колес	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.49	Воздушно-жидкостные   отопители, интегральные   охладители   и    отопители- охладители	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.50	Домкраты   гидравлические   и   механические    	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.51	Цепи   и   натяжные   устройства   цепей   для   двигателей    внутреннего   сгорания	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.52	Ремни   вентиляторные клиновые   и   синхронизирующие поликлиновые   для   двигателей   автомобилей   и   ремни   зубчатые    газораспределительного   механизма   двигателей   автомобилей    	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.53	Диафрагмы   и   мембраны   резинотканевые   тарельчатые   для    транспортных   средств	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	- - -
	
4.54	Материалы   для   отделки   салона   и   сиден средств   категории МЗ классов II и III	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	- - -