УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ш. Жунушакунов

подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

органа контроля по проведению осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств

ОсОО «Сертификационный Испытательный Центр KG Стандарт»

наименование органа контроля и организация заявителя

**Тип органа контроля по ISO/IEC 17020** А\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование типов  транспортных средств  (шасси), единичных  транспортных средств и  компонентов транспортных  средств и их категория | Контролируемые элементы  (для контроля колесных  транспортных средств) | Обозначение нормативно-  правовых документов,  регулирующих транспортные  средства (шасси), единичные  транспортные средства и  компоненты транспортных  средств | Обозначение нормативного документа (регламенты, стандарты и/ или спецификации),содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств | Диапазон  измерений, ед.  измерения,  где уместно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Категории колесных транспортных средств:  **M1; M2;**  **N1; N2;**  **О1; О2;** | 1. Требования к тормозным системам:  - Требования к общей безопасности  Тормозные свойства или тормозные системы: | Технический регламент Таможенного союза  «О безопасности колесных транспортных средств»  ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  ГОСТР 41.35-99 | 0-3500т |
|  |  | - Общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности);  - Относительная разность тормозных сил колес оси  - Стояночный тормоз:  - Общая удельная тормозная сила  - Удельная тормозная сила  - Блокирование колес транспортного  средства на роликах или автоматическое  отключение стенда вследствие  проскальзывания колес по роликам  - Требования к прицепам с пневматическим  тормозным приводом  - Требования к сигнализации и контроля тормозных систем  - Требования к тормозным шлангам  - Требования к АБС (при наличии) | ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.1  ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.2  ГОСТ 51253-99  ГОСТ Р 52033-2003  ГОСТ Р 52160-2003  Визуальный,  инструментальный. |  |
| **2** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;** | **2. Требования к рулевому управлению**  Рулевое управление:  -внешний осмотр;  -суммарный люфт  - Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и  картера рулевого механизма  - Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя  рулевого управления | ТР ТС 018/2011  ГОСТ Р 51709-2004  ГОСТ 28691-90 | ГОСТ Р 51709-2004  ТР ТС 018/2011  Визуальный,  инструментальный. | 0-100  0-200  0-250 |
| **3** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | **3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации:**  Внешние световые приборы:  -соответствие внешних световых приборов;  - измерения наклона светового пучка;  -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей;  -Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов  -Требования к указателям поворота и аварийной сигнализации  -Требования к сигналам торможения  -Требования к задним противотуманным фонарям  -Требования к внешней подсветки  Требования к светоотражающим устройствам | ТР ТС 018/2011  Правила ЕЭК ООН №37  Правила ЕЭК ООН №99  ГОСТ Р 51709-2004  ГОСТ 8769-75 | ГОСТ Р 51709-2004  ТР ТС 018/2011  Визуальный,  инструментальный. | + 15  0-140  0-50000  0,5-3,5 |
| **4** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;** | **4. Требования к обеспечению обзорности:**  - Средства обеспечения обзорности  Измерение покрытие ограничивающих обзорности ветрового стекла и стекол  Измерение светопропускание ветрового стекла и стекол  Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла:  -частота перемещения щеток по мокрому стеклу;  -угол размаха щеток; | ГОСТ Р 51709-2004  ТР ТС 018/2011  ТР ТС 018/2011 | ГОСТ Р 51709-2004  ТРТС 018/2011  Визуальный,  инструментальный. |  |
| **5** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | **5. Требования к шинам и колесам**  Шины и колеса:  -внешний осмотр шин;  -высота рисунка протектора шин;  -давление воздуха в шинах  - Требования к непригодной к эксплуатации шинам  -Требования к маркировке  -требования к восстановленным шинам  - Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой  -Требования к установке на одну ось транспортного средства шин разной размерности  - Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес  - Наличии местных повреждений шин | ТР ТС 018/2011  ГОСТ Р 51709-2004  Правила ЕЭК ООН №30, №54 | ГОСТ Р 51709-2004  ТРТС 018/2011  ЕЭК ООН №30, №54  Визуальный,  инструментальный. | 0,8мм-2мм |
| **6** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | **6. Требования к сцепным устройствам**  - Замок седельного-сцепного устройства  -Деформации сцепной петли  -Ослабление болтовых соединений  -Продольный люфт  -Требования к размерным характеристикам сцепных устройств  - Установка подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный,  инструментальный. |  |
| **7** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;** | 7. **Требования к удерживающим системам пассивной безопасности**  -Места для сидения транспортных средствах  -Демонтаж ремней безопасности  - Демонтаж подголовников, предусмотренных  конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **8** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | 8. **Требования к задним и боковым защитным устройствам**  -Демонтаж или изменения места размещения предусмотренных изготовителем заднего и баковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **9** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;** | **9. Двигатель и его системы**  Требования в отношении выбросов:  Для АТС с бензиновыми двигателями:  -содержание оксида углерода;  - содержание углеводорода;  Для АТС с дизельными двигателями  -Требования к газовым баллонам  - Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов;  - наличие каталитического нейтрализатора;  - Системы питания и выпуска транспортных средств;  - Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива  - Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка  - Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства | ТР ТС 018/2011  ГОСТ Р 52033-2003  ГОСТ Р 17.2.2.06-2005  ГОСТ 17.2.2.01-84  ГОСТ 21393-75  ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  ГОСТ Р 52033-2003  ГОСТ Р17.2.2.06-2005  ГОСТ 17.2.2.01-84  ГОСТ 21393-75  Визуальный,  инструментальный. | 0-2000млн  0 + 5%  0-16%  0,0-100,0%  1,6-1,8 м  0,05м |
| **10** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | **Требования к прочим элементам конструкции АТС**  -Показание сигнализаторов  -Замки дверей кузова или кабины, Запоры бортов, платформы.  -Замки баковых навесных дверей  -Демонтаж и не работоспособность средств измерения скорости  -Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи транспортного  -Требования к деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий М и N  -Ремонтирование опорного устройства полуприцепов | ТР ТС 018/2011  ГОСТ Р 51709-2004 | ГОСТ Р 51709-2004  ТРТС 018/201    Визуальный. |  |
| **11** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | **Требования к комплектности транспортных средств**  -Знак аварийной остановки  -Наличие аптечки  -Наличие огнетушителя  - Наличие противооткатными упорами  - Опознавательные знаки | ТР ТС 018/2011  Правила ЕЭК ООН № 27 | ТРТС 018/2011  ЕЭК ООН № 27  Визуальный. |  |
| **12** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | -**Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.**  -Идентификационный номер  -Государственные регистрационные знаки  - свидетельства о соответствии транспортного  средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **13** | Категории колесных транспортных средств:  **М2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2;  -Аварийные выходы  -Крепление поручней  -Установка дополнительных мест  -дополнительными  элементами конструкции или создание иных препятствий, ограничивающих свободный доступ к аварийным выходам  - Сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения  -установка опознавательные знаки для автобусов «Перевозка детей» в соответствии с  Правилами дорожного движения государств – членов Таможенного союза. | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **14** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб  -Специальные световые и звуковые сигналы  -Специальные рисунки и надписи -Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011  КМС 796:2015г | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **15** | Категории колесных транспортных средств:  **M1; М2 ;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам  -Ослабление крепление специального оборудование, затяжки болтовых соединений, трещины, повреждения деталей крепления.  Требования к Тросам для принудительного закрывания боковых бортов платформы самосвала.  -Требования к блокировочным системам поворотного устройства. | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
|  |  | -Потеки и каплепадение из дополнительной топливной системы.  - Потеки и потери раствора через не плотности шиберных затворов рабочего сосуда или соединений гидр смесительного устройства и бункера  - Отсутствие или неработоспособность механических фиксаторов  транспортного (закрытого) положения платформы самосвальных транспортных средств  - Отсутствие или неработоспособность приспособлений (крюков, скоб и д.) крепления тента в рабочем положении над платформой  бортов и пола платформы | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  .  Визуальный. |  |
| **16** | Категории колесных транспортных средств:  **M1;**  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог  -Габаритная ширина транспортного средства  -Количество и расположение проблесковых маяков | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **17** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска  -Повреждение и неработоспособность лебедок, зажимов и других механизмов  -Провисание тросов крестовой сцепки  - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения  дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче  - Наращивание стоек коника, нарушения крепления стоек коника, крестовой сцепки, цепей и троса стоек коника | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **18** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;** | Дополнительные требования к авто эвакуаторам  - Разрушение проушин для дополнительной увязки канатами (тросами) перевозимых автомобилей и машин  -Опорные устройства и фиксаторы  -Разрушение предохранительного бортика | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **19** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами  - Требования к приспособлениям для удержания в транспортном положении колес - тары оборудования на полу платформы внутри кузова  специализированного транспортного средства  - Требования к выступающим за габарит по длине базового транспортного  средства части подъемника | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **20** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов  -Установка на цистернах задних и баковых защитных устройств  - Требования к расстоянию между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства  -Установка дополнительных топливных баков  - Требования к применению в кабине водителя топливных обогревательных Приборов  -Требования к применению тента | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 |  |
| **21** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | - Требования к тормозным системам для прицепов опасных грузов  - Требования к комплектности  Транспортным средствам для перевозки опасных грузов.  - Требования к окраске, опознавательным цветам и снабжены соответствующими надписями  -Требования к изменению и демонтажу | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 |  |
|  |  | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам  - Требования к запорным устройствам загрузочного люка цистерны загрузочных люков  - Повреждения крышек загрузочных люков, их запоров и  - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей  - Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, заглушек и торцевых уплотнений, потеки и потери перевозимых жидкостей (материалов) через неоплатности соединений  цистерны и рукавов. деталей уплотнения  -Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей  - Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений. | ТР ТС 018/2011 | Визуальный. |  |
| **22** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов  - Проверка на заземление  - Сопротивление электрической цепи  -Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей;  - Соединение штуцеров резинотканевых  -Предупреждающие надписи  -Демонтаж состояние зажимов цепи до болта заземления  -Требования к Штуцерам резинотканевых рукавов  -Требования к надписям и проблесковым  Маячком | ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | - Демонтаж или неработоспособное состоянии а жимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны  - Нарушения электропроводности электрической цепи до болта Заземления  - Удаление или разрушение защитной оболочки  электропроводки, соприкасающейся или находящейся в зоне цистерны и  отсека с технологическим оборудованием  - Демонтаж или разрушения элементов защиты мест подсоединения и контактов электрических проводов  - Отсутствие в раздаточных рукавах заглушек для предотвращения вытекания топлива | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 |  |
| **23** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов  -Нанесение отличительных полос  -Окраска наружной поверхности  -Отсутствие заглушек на штуцерах  - Отсутствие или неработоспособное состояние защитных кожухов. | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 |  |
| **24** | Категории колесных транспортных средств:  **M1;**  **N1; N2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам  - Самопроизвольное открывание дверей после отпирания замка  фургона транспортного средства  - Отсутствие или повреждения устройств (упоров, ремней, крюков для подвешивания туш, съемных или откидных перегородок и др.)  для предотвращения смещения груза при транспортировке  Нарушения работоспособности механизмов  -Отсутствие или повреждение устройств для предотвращение смещения груза.  - Демонтаж или повреждения съемных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки  животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **25** | Категории колесных транспортных средств:  **M1;**  **N1; N2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей  - Демонтаж или разрушение перегородок, отделяющих отсек для пассажиров от грузового отсека фургона  - Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров  - Отсутствие или неработоспособность звуковой сигнализации открытых дверей или связи отсека для пассажиров с кабиной  транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный. |  |
| **26** | Категории колесных транспортных средств:  **N1; N2 ;**  **O1; O2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов  - Демонтаж, разрушение или неработоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных  патрубков, оборудования цистерны (насоса, контрольных приборов, средств управления), а также загрязнение мест присоединения  трубопроводов для перекачки продукта  - Разрушение теплоизоляции крышек и горловин люков изотермических цистерн с теплоизоляционным покрытием | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011  Визуальный. |  |