**УТВЕРЖДАЮ**

 **Директор КЦА**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т.Ахмеджанова**

 **Приложение к Аттестату аккредитации**

 № KG 417/КЦА.ИЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

 лаборатории горюче-смазочных материалов ТЗК «Манас» ОсОО «Асман Ойл Компани»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний / определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов / методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, единицы измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топлива для реактивных двигателей марка ТС-1, марка РТ, смесь марок ТС-1 и РТ | ГОСТ 10227- 86ТР ТС 013/2011АП КР «АТО»   | 1.Плотность при 20 0 С | ГОСТ 3900 - 2022, ареометр | от 770 до 890 кг / м3  |
| 2. Фракционный состав  | ГОСТ 2177 - 99, метод А | от 30 до 300 0 С |
| 3. Кинематическая вязкость при 20 0 С | ГОСТ 33 - 2016 | от 0,6 до 5,0 мм 2 /с |
| 4. Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 - 75 | от 20 до 100 0 С |
| 5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей  | ГОСТ 6307 - 75 с доп. по п.4.9ГОСТ 10227-86, индикаторный метод  | Наличие/отсутствие щелочной/кислой реакции |
| 6. Содержание механических примесей и воды  | ГОСТ 10227- 86, п. 4.5,визуально | Наличие/отсутствие взвешенных и осевших на дно мех.примесей и воды |
| 7. Кислотность (титрование) | ГОСТ 5985 - 2022 с доп. по п.4.2 ГОСТ 10227-86 | от 0,12 до 10 мг КОН на 100 см 3 топлива |
| 8. Концентрация фактических смол  | ГОСТ 1567- 97, выпаривание струёй воздуха | от отсутствия до 1000 мг на 100 см 3 топлива |
| 9. Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154 - 86, визуально | От 1 до 2 баллов |
| 10. Температура начала кристаллизации  | ГОСТ 5066 - 2018, метод Б  |  от минус 60 0до минус 5 0 С |
| 11. Испытание на медной пластинке  | ГОСТ 6321 - 92 (ИСО 2160-85) \*и ГОСТ 10227 - 86, п.4.4, визуально | От 1а до 4с по эталону коррозии |
| 12. Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 33461 – 2015ГОСТ 25950-83 | от 0 до 100 пСм/м |
| Приказ АГА МТиД КР от 24.09.2018 г | 13. Определение механических примесей | ГОСТ 32401-2013 | от 0 до 10 мг/дм 3  |
|  **Приложение к Аттестату аккредитации**  № KG 417/КЦА.ИЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г  |
| 2 | Смесь топлив для реактивных двигателей и противоводокристалли-зационной жидкости«И-М» | АП КР «АТО» | 1. Определения содержания противоводокристаллизационных жидкостей в топливах. | ГОСТ 18995.2 - 2022 и «Методические рекомендации по анализу качества горюче-смазочных материалов в гражданской авиации», п.8.4.7.Рефрактометрический метод | от отсутствия до 10 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Противоводокристал-лизационная жидкость «И-М» | ОСТ 54-3-175-73-99 | 1. Внешний вид  | ОСТ 54 - 3 -175 - 73 - 99, п. 6.2, визуально | Наличие/отсутствие прозрачности, бесцветности |
| 2. Плотность при 20 0 С  | ГОСТ 18995.1- 73 иОСТ 54 - 3 - 175 - 73 - 99, п. 6.3, ареометр | от 770 до 890 кг/м3  |
| 3. Показатель преломления | ГОСТ 18995.2 - 2022 | от 1, 3200 до 1, 7000 η D |
| 4. Наличие растворимых загрязнений  | ОСТ 54 - 3 - 175 - 73 - 99, п. 6.5, качественная реакция, визуально | Наличие/отсутствие прозрачности, хлопьев, осадка и других посторонних примесей |
| 5. Содержание механических примесей | ОСТ 54 - 3 - 175 - 73 - 99, п. 6.6, визуально | Наличие/отсутствие взвешенных и осевших на дно механических примесей |
| 6. Массовая доля воды  | ГОСТ 14870 - 77 Метод Фишера, кулонометрическое титрование | от 0, 001 до 5 % |
| 7. Содержание растворимых соединений металлов  | ОСТ 54 -3 - 175 - 73 - 99, п. 6.7, качественная реакция, визуально | Наличие/отсутствие оранжевой, красной, малиновой, фиолетовой окраски (с оттенками) |