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										Утверждаю 
					                                              Директор КЦА 
                                                                                           _____________Ахмеджанова А.Т.
											
						           Приложение к Аттестату аккредитации 
							№ _ KG 417/КЦА.ИЛ.________
							от «___»_________________ 202__г.

Область аккредитации лаборатории по контролю качества ГСМ и СЖ
                        ОсОО «Асман Ойл Компани"


	гн№
п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых
показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов

	Диапазон измерений, 
ед. измерений



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Топлива для реактивных двигателей
марка ТС-1,
марка РТ, 
смесь марок ТС-1 и РТ
	ГОСТ 10227-86
ГОСТ 10227-2013
ТР ТС 013-11
АП КР «АТО»

	Плотность при 20°С
	ГОСТ 3900-2022 (ареометрический метод)
	775-830 кг/м³

	
	
	
	Фракционный состав
	ГОСТ2177-99 (метод А)
	+125⁰С - +300⁰С

	
	
	
	Кинематическая вязкость при 20°С
	ГОСТ 33-2016
	1,3 -1,5 мм²/с

	
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 5985-2022 (титриметрический метод), ГОСТ 10227-86 п.4.2
	от отсутствия до 0,7 мг КОН на 100 см³ топлива

	
	
	
	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле
	ГОСТ6356-75
	20С - +500С

	
	
	
	Концентрация фактических смол
	ГОСТ 1567-97
(метод выпариванием струей воздуха)
	от отсутствия до 
6 мг на 100 см³ топлива

	
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 10227-86 п.4.9
ГОСТ 6307-75 ( индикаторный метод),
(рН-метрический метод)
	 
наличие/отсутствие 
от 6 до 8 рН

	
	
	
	Испытание на медной пластинке при 1000С в течение 3 ч.
	ГОСТ 6321-92 с дополнением по 4.4. 
ГОСТ 10227-86
	выдерживает/ не выдерживает 

	
	
	
	Температура начала кристаллизации
	ГОСТ 5066-2018 (метод Б)
	- 50  - 700С
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	

	Содержание механических примесей и воды
	ГОСТ 10227-86 п.4.5
(визуально)
	наличие / отсутствие мех.примесей и воды

	
	
	
	Определение механических примесей
	ГОСТ 32401-2013 (весовой)

	от 0 до 10 мг/дм3


	
	
	
	Взаимодействие с водой
	ГОСТ 27154-86 (визуально)
	оценка по баллу
от 1 до 2 балла

	
	
	
	Удельная электрическая проводимость
-без антистатической присадки
-с антистатической присадкой
	ГОСТ 25950-83
	
от 1 до 10 пСм/м


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Топливо дизельное
	


ГОСТ 305-82
ГОСТ 305-2013
ТР ТС 013-11

	Кинематическая вязкость при 20°С
	ГОСТ 33-2016
	2,0 - 3,0 мм²/с


	
	
	
	Плотность при 20°С
	ГОСТ 3900-2022 
(ареометрический метод)
	790 - 860 кг/м³

	
	
	
	Фракционный состав
	ГОСТ 2177-99 (метод А)
	100⁰С +360⁰С

	
	
	
	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75
	20⁰С+70⁰С

	
	
	
	Температура застывания
	ГОСТ 20287-91 (метод Б)
	0  - 700С

	
	
	
	Температура помутнения
	ГОСТ 5066-2018 (метод Б)
	0 - 300С

	3
	Противообледени-тельная жидкость «OctafloLyod» тип1
	ТУ 2422-005-58016916-2014
Руководство по работе с противообледенительной жидкостью «Octaflo Lyod»
тип 1
АП КР «АТО»

	Внешний вид
	ТУ 2422-005-58016916-2014
п. 5.2 (визуально)
	---

	
	
	
	Плотность при 20°С
	ГОСТ 18995.1-73 
(ареометрический метод)
	1100  - 1200 кг/м³


	
	
	
	Водородный показатель (pH) при 20°С
	ГОСТ 22567.5-93  
(pН-метрический метод)
	от 7,5 до 9 pH

	
	
	
	Показатель преломления при 200С
	ГОСТ 18995.2-2022 (рефрактометрический метод)
	nD 1,4210– 1,4240

	
	
	
	Температура кристаллизации
	ГОСТ 18995.5-73
	0 - 600С
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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Смесь топлив  для реактивных двигателей и противоводокристаллизационной жидкости «И-М»
	
АП КР «АТО»
	Содержание ПВК-жидкости в топливах при 200С
	ГОСТ18.995.2-2022 (рефрактометрический метод)
	от отсутствия до 10%


















	Генеральный директор ОсОО «Асман Ойл Компани»
М.П. ______________________ Т.Э.Кадырбердиев 

			Заведующий лабораторией по контролю качества ГСМ и СЖ
			_________________ Ж.С.Мусаева 

	В ИЛ применяется вид гибкости №4, касающаяся метода в соответствии КЦА-ПЛ 12

	                           Проверено: технический эксперт   
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