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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
испытательной лаборатории товаров народного потребления, тары и упаковки БЦИСМ 
	
№
п/п

	
Наименование объектов испытаний
	
Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля
	
Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов
	
Диапазон измерений, ед. измерений

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Средства  моющие

	1
(11)
	Средства моющие синтетические  порошкообразные, пастообразные, жидкие прессованные, формованные, гранулированные 
	ГОСТ 25644-96
ГОСТ 32479-2013
	Концентрация водородных ионов
	ГОСТ 22567.5-93 (потенциометрический)
	от 0,1-14 ед. рН

	2
(12, 14,
15)
	Товары бытовой химии:
Чистящие средства, жидкие моющие средства (для посуды, для плит, для туалетов и т.д.) средство для чистки оконных стекол,  отбеливающие средства, средства от накипи и т.д. 
-для кислых средств, не подлежащих контакту с кожей рук 
-для средств, контактирующих с кожей рук 
-для щелочных средств, не подлежащих контакту с кожей рук
-Раствор для химической чистки одежды  (моющий раствор на основе хлорсодержащих растворителей )
Водный раствор после ополаскивания белья  
(стирка белья )
	ГОСТ 32478-2013
	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 32385-2013
(потенциометрический)
	От 0,1 до 14 ед. рН

	
	
	
	Массовая концентрация щелочных компонентов
	ГОСТ 32439-2013
(титриметрический)
	от 8 до 200 г/дм3

	
	
	
	Массовая концентрация активного хлора
	ГОСТ 32386-2013
(титриметрический)
	от 3,0 до 200,0 г/дм3

	
	
	КМС 309:1997
	Оптическая плотность моющего раствора
	КМС 309:1997
(фотоколориметрический  метод)
	(0,15-0,60) опт. плотность

	
	
	
	Кислотное число моющего раствора
	КМС 309:1997 (титриметрический  метод)
	(0,20-0,40) мг/мл

	
	
	ГОСТ Р 52058-2003
	Наличие анионактивных  моющих веществ
	ГОСТ Р 52058-2003
(качественный метод)

	Наличие или отсутствие следа

	
	
	
	Наличие щелочи
	ГОСТ Р 52058-2003

	От 0,1 до 14 ед. рН

	3 (13)
	Мыло хозяйственное твердое 

	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 30266-17

	Качественное число  
	ГОСТ 790-2023 (титриметрический)
	(0-100) %


	
	
	
	Массовая доля свободной едкой щелочи 
	ГОСТ 790-2023 (титриметрический)
	(0,02-100) %


	
	
	
	-массовая доля свободной углекислой  соды
	ГОСТ 790-2023 (титриметрический)
	(0,02-100) %


	4 (16)
	Сода кальцинированная техническая





	ГОСТ 5100-85


	Массовая доля углекислого натрия
	ГОСТ 5100-85
(титриметрический)
	(0,02-100) %

	
	
	
	Массовая доля углекислого натрия в пересчете на не прокаленный продукт
	ГОСТ 5100-85
(титриметрический)

	(0,02-100) %



	
	
	
	Массовая доля потери при прокаливании
	ГОСТ 5100-85**

	(0,01-3,0) %


	
	
	
	Массовая доля хлоридов в пересчете на натрий хлористый
	ГОСТ 5100-85
(титриметрический)
	(0,01-100) %


	Бумажно-беловые товары

	5 (33,34)
	Стаканчики бумажные
	КМС 1003-2006
ГН 2.3.3.972-00
	Изменение цвета и прозрачность водной вытяжки

	Инструкция МЗ
№ 880-71
	Наличие или отсутствие цвета

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды 
	Инструкция МЗ
№ 880-71
 (колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3


	
	Картон , бумага:
-картон  для потребительской тары 
-пергамент
-бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах 
-бумага оберточная для пищевых продуктов
-бумага парафинированная
-пакеты  из бумаги  из комбинированных материалов
-пакеты из бумаги для сыпучей продукции
-пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов 
	ТР ТС 005/2011
ГН 2.3.3.972-00
ГОСТ 7933-89 и др.
ГОСТ 9569-2006
ГОСТ 7247-2006
СанПин № 4105-86
ГОСТ 33772-16
ГОСТ 13502-86
ГОСТ 12303-80 и др
	рН водной вытяжки в бумаге парафинированной
	    ГОСТ 12523-77
(потенциометрический)
	от 0,1 до 14 ед. рН

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды
	Инструкция МЗ
№ 880-71 (колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3

	
	
	
	Прочность клеевого шва






	ГОСТ 1924-1-96







	(0-500) Н/мм







	6 (35)
	Изделия бумажные гигиенические:
-салфетки бумажные, бумага туалетная, полотенца бумажные,

	ГОСТ Р 52354-2025

	Кондиционирование образцов
	ГОСТ 13523-78*
	(65±5) %

	
	
	
	Внешний вид
	ГОСТ Р 52354-2025*
	-

	
	
	
	Масса бумаги одного метра квадратного
	ГОСТ 13199-94**
	(0-500) г

	
	
	
	Разрушающее усилие в среднем  по двум направлениям
	ГОСТ ИСО 1924-1-96**
	(0-10) Н

	
	
	
	Водородный показатель водной вытяжки
	ГОСТ 12523-77
(потенциометрический)
	от 0,1 до 14 ед. рН

	
	
	
	Впитываемость капиллярная
	ГОСТ 12602-93**

	(0-300) мм

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды
	Инструкция МЗ
№ 880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3

	7 (19)
	Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей
	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 32686-2014
ГН 2.3.3.972-2000
	Внешний вид
	ГОСТ 32686-2022*

	-


	
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 32686-2022*
	Наличие/ отсутс.
следов жидкости

	
	
	
	Стойкость к горячей воде

	ГОСТ 32686-2022*
	Наличие /отсут. деформ.изделия

	
	
	
	Химическая стойкость

	ГОСТ 32686-2022*
	Наличие /отсут. деформ.изделия

	
	
	
	Количества миграции вредных  веществ, мигрирующих в модельные среды – формальдегида
	Инструкция МЗ
№880-71
(колориметрический)

	
(0,01-15) мг/дм3

	8 (20)
	Преформы из полиэтилентерефталата
	КМС 1038:2017
ГН 2.3.3.972-2000
	Миграция красителя
	ГОСТ Р 50962-96*
	Наличие или отсутствие цвета

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды- формальдегида
	Инструкция МЗ
№ 880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3



	9 (21)
	Пакеты из полимерных материалов 
	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 12302-2013
ГОСТ Р 50962-96
	Прочность швов
	ГОСТ 14236-81**
	(0-500) Н/мм2

	
	
	
	Герметичность сварных швов 

	ГОСТ 12302-2013**

	Наличие/отсутст.
герметичность

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды- формальдегида
	Инструкция МЗ 
№ 880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3

	10 (22)
	Средства укупорочные
	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 32179-2013
ГОСТ Р 50962-96
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды- формальдегида
	Инструкция МЗ 
№ 880-71
(колориметрический)

	(0,01-15) мг/дм3


	11 (23)
	Пленка:
-пленка полиэтиленовая

-пленка ПВХ пластифицированная бытового назначения
	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 10354-82
ГОСТ 9998-86

	Определение толщины 
(метод А)
	ГОСТ 17035-86**
	(0-25) мм

	
	
	
	Прочность при растяжении
	ГОСТ 14236-81**
	(0-500)Н/мм2 

	
	
	
	Относительное удлинение при разрыве 
	ГОСТ 14236-81**

	(0-1000) %

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды формальдегида
	Инструкция №880-71 (колориметрический)
	
(0,01-15) мг/дм3

	
	Мешки и мешочные ткани, шпагаты

	12 (45)
	Шпагаты
	        ГОСТ 17308-88
	Разрывные характеристики
	ГОСТ 17308-88**
	(0-500) даН 

	
	
	
	Кручение 
	ГОСТ 25552-82**
	н/у

	
	
	
	Ориентировочный диаметр
	ГОСТ 25552-82**
	(0-25) мм

	13 (46)
	Мешки-вкладыши пленочные
	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 19360-74
ГН 2.3.3.972-00

	Прочность при растяжении сварного шва 
	      ГОСТ 14236-81**

	(0-500) Н


	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды
	Инструкция МЗ
 № 880-71
(колориметрия)
	(0,01-15) мг/дм3

	14 
(47)
	Мешки и мешочные ткани
	ТР ТС 005/2011

	Внешний вид 
	ГОСТ 30090-93*
	н/у

	
	
	
	Разрывная нагрузка полоски ткани
	ГОСТ 3813-72**
	(0-350) Н

	
	
	
	Разрывная нагрузка шва
	ГОСТ 29104.4-91**
	
	(0-350) Н

	Крышки металлические

	15
(32)
	Крышки металлические винтовые



	ТРТС 005/2011
ГОСТ 25749-2005
	Внешний вид
	ГОСТ 25749-2020*
	-

	
	
	
	Стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 25749-2020*
	Наличие или отсутствие изменение

	
	
	
	Химическая стойкость лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 25749-2020*
	(1-3) балл

	
	
	
	Механическая прочность (адгезия):
-лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 25749-2020*
	           -//-


	Фарфорофаянсовые изделия, изделия из стекла

	16
(26)
	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей

	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 32131-2021
	Внешний вид, оценка дефектов
	ГОСТ 32131-2021*
	н/у

	
	
	
	Термическая устойчивость бутылок
	ГОСТ 13903-2016**

	Устойчиво/не устойчиво

	
	
	
	Выдерживаемое гидростатические давление/сопротивление внутреннему давлению/ 
	 ГОСТ 13904-2019**


	 (4-17) кг/см2


	
	
	
	Водостойкость бутылок
	      ГОСТ 13905-2005
(титриметрический)
	 (0-10) мл

	17
(27)
	Банки стеклянные для консервов

	ТР ТС 005/2011
ГОСТ 5717.1-2014
	Внешний вид   
	ГОСТ 5717.1-2021*
	-

	
	
	
	Кислотостойкость
	ГОСТ 5717.1-2014*
	наличие/отсут. цвета

	
	
	
	Термическая стойкость
	ГОСТ 13903-2016**
	Устойчиво/не устойчиво

	
	
	
	Водостойкость
	ГОСТ 10134.1-2017 (титриметрический)
	(1-4) класс
гидролитический

	18
(28)
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	ТС 007/2011
ГОСТ 30407-2019
	Внешний вид, наличие дефектов
	ГОСТ 30407-2019*
	н/у

	
	
	
	Водостойкость изделий
	ГОСТ 10134.1-2017
(титриметрический)
	(1-4) класс
Гидролитический

	
	
	
	Термическая устойчивость
	ГОСТ 30407-2019**
	(0-100)°С

	
	
	
	Кислотостойкость декоративного покрытия 
	  ГОСТ 10134.2-2017
	(1-3) класс
Гидролитический

	
	
	
	Вместимость (полная и фактическая)
	ГОСТ 10134.2-2017
	-

	
	
	
	Прочность крепления ручек изделий
	ГОСТ 30407-2019  **
	Прочная или нет

	
	
	
	Токсичные элементы: марганец 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,5 мг/дм3

	
	
	
	медь 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,5 мг/дм3

	
	
	
	цинк 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025  до 0,15 мг/дм3

	
	
	
	хром
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,75 мг/дм3

	19
(29,30)
	Изделия и посуда из фарфора
Изделия и посуда из фаянса
	ТС 007/2011
ГОСТ 28390-89

	Внешний вид 
	ГОСТ 28391-89*
	-

	
	
	
	Прочность крепления ручек изделий
	ГОСТ 28391-89**
	   Крепкий или нет

	
	
	
	Водопоглощение по черепку
	ГОСТ 28391-89**
	           (0-5) %

	
	
	
	Термостойкость изделий
	ГОСТ 32091-2013**
	 (0-300) °С

	
	
	
	Кислотостойкость изделий
	ГОСТ 24970-88*
	Наличие или отсутствие пятна

	Посуда металлическая

	20
(31)
	Посуда хозяйственная из листового алюминия
Посуда из коррозионностойкой стали
 Посуда хозяйственная стальная эмалированная
Посуда хозяйственная чугунная эмалированная

 Приборы столовые из
углеродистой стали и
алюминиевых сплавов 
Изделия посуда-хозяйственные стальные оцинкованные
	ТР ТС 007/2011
ГОСТ 27002-2020
ГОСТ 24303-80
ГОСТ Р 51016-97
ГОСТ Р 51687-2021
ГОСТ 20558-82
ГОСТ 32309-2019
ГОСТ 24788-2018
ГОСТ 32583-2013
и  д.р.
	Внешний вид





	ГОСТ 27002-2020*
ГОСТ 24303-80*
ГОСТ Р 51016-97*
ГОСТ Р 51687-2021*
ГОСТ 20558-82*
ГОСТ 32309-2019*
	-



 


	
	
	
	Коррозионная стойкость покрытия
	ГОСТ 27002-2020*
ГОСТ 24788-2018**
ГОСТ Р 51687-2021**

	Наличие или  отсутствие ржавчины


	
	
	
	Прочность крепления арматуры


	     ГОСТ 24303-80**
ГОСТ 24788-2018**
ГОСТ 32309-2019**
ГОСТ 20558-82**
	Выдерживает нагрузку или нет

	Изделия из пластических масс

	21
(18)
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластических масс

	ТР ТС 007/2011
ГОСТ Р 50962-96
ГН 2.3.3.972-2000
	Внешний вид

	ГОСТ Р 50962-96*

	-


	
	
	
	Стойкость к горячей воде


	
ГОСТ Р 50962-96**

	Наличие /отсут. деформации 

	
	
	
	Миграция красителя

	ГОСТ Р 50962-96**
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Химическая стойкость

	ГОСТ Р 50962-96**
	Наличие/ отсут.
изменений

	
	
	
	Прочность крепления ручек


	ГОСТ Р 50962-96**
	Крепления должны выдерживать испытание

	
	
	
	Стойкость рисунка к истиранию
	ГОСТ Р 50962-96**
	(1-3) балл

	
	
	
	Стойкость рисунка к моющим средствам
	ГОСТ Р 50962-96**
	Стойкий/не стойкий

	
	
	
	Изменение цвета и прозрачности модельной вытяжки

	Инструкция МЗ
№880-71

	Наличие или отсутствие цвета



	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды(формальдегид)
	Инструкция МЗ
№880-71
 (колориметрический)
	     (0,01-15) мг/дм3


	
	
	
	Стойкость мешков с ручками к нагрузке
	ГОСТ  Р 50962-96**

	1- 4,5 кг


	
	
	
	Прочность зажима мешков без ручек
	ГОСТ  Р 50962-96**

	0,2-1,0кг


	
	
	
	Прочность сварного шва при разрыве
	ГОСТ  Р 50962-96**
ГОСТ 14236-81**
	(0-500) Н


	
	
	
	Герметичность сварного шва изделий из пленочных материалов
	ГОСТ  Р 50962-96


	Наличие или отсутствие
герметичность

	
	
	
	Разрывное усилие сварного шва для ручек из пленки
	ГОСТ  Р 50962-96**

	2- 10 Н


	
	
	
	Герметичность крышек для консервирования, канистр, 
бутылей, бутылочек
	ГОСТ 14236-81**


	Наличие или отсутствие
Герметичность

	
	
	
	Плотность закрывания крышек


	ГОСТ Р 50962-96**

	Наличие/ отсутс.
следов жидкости 

	
	
	
	Прочность канистр, бутылей, бутылочек
	ГОСТ Р 50962-96**

	Наличие /отсут. деформ.изделия 

	
	
	
	Токсичные элементы: цинк
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,15 мг/дм3

	Средства туалетные гигиенические

	22 
(17)
	 Щетки зубные

	ТР ТС 007/2011
ГОСТ 6388-22
	Прочность крепления кустов щеток
	ГОСТ 28637-90**

	0-100 Н
                                                                                                                                                               

	
	
	
	Количество мигрирующих вредных веществ - формальдегида
	Инструкция МЗ
№880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3


	23
(24)
	Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые

	ТР ТС 007/2011
ГОСТ Р 51068-97

	 Внешний вид
	ГОСТ  Р 51068-97*
	-

	
	
	
	Слипание внутренней поверхности сосок
	ГОСТ  Р 51068-97**
	Наличие слипание/отсутс.

	
	
	
	Прочность соединения кольца с баллончиком соски-пустышки
	ГОСТ  Р 51068-97**

	20-60Н

	
	
	
	Условная прочность при растяжении 
	ГОСТ 12580-78**
	(0-500) Н

	
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 12580-78**

	(0-1000) %

	
	
	
	Относительное остаточное удлинение после разрыва
	ГОСТ 12580-78**

	(0-1000)%

	
	
	
	Изменение рН водной вытяжки

	Инструкция МЗ 
от 19.10.90.
(потенциометрический)
	0,1-14 рН

	
	
	
	Токсичные элементы:  цинк

	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,15  мг/дм3

	
	
	
	свинец
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
_
	от 0,02 до 0,75  мг/дм3

	24
(49)
	Подгузники	
	ТР ТС 007/2011
ГОСТ Р 52557-2011
ГОСТ Р 55082-2012
	Количество мигрирующих вредных веществ - формальдегида
	Инструкция МЗ
№ 880-71
(колориметрия)
	(0,01-15) мг/дм3

	
	
	
	 Время впитывания

	ГОСТ Р 52557-2011
	1-5с
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(50)
	Прокладки женские гигиенические
	ТР ТС 007/2011
ГОСТ Р 52557-2011
ГОСТ Р 55082-2012
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды 
	Инструкция МЗ
 № 880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3


	
	
	
	 рН водной вытяжки

	ГОСТ 12523-77
ГОСТ Р 52483-2005
(потенциометрический)
	от 0,1 до 14 ед. рН


	26
(51)
	Бинты марлевые медицинские

	ГОСТ 1172-93

	Внешний вид
	ГОСТ 1172-93*
	-

	
	
	
	Линейные размеры
-ширина бинтов
-длина бинтов 
	ГОСТ 1172-93*

	(0-300) мм

	
	
	
	Толщина скатки бинтов
	ГОСТ 1172-93**
	(0-160) мм

	
	
	
	Капиллярность
	ГОСТ 3816-81**
	(0-300) мм

	
	
	
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 3813-72**
	(0-350) Н

	27
(52)
	Вата медицинская

	ТР ТС 007/2011
ГОСТ 5556-81
	Поглотительная способность
	ГОСТ 5556-81**
	(0-100) г

	
	
	
	Реакция водной вытяжки

	ГОСТ 5556-81
	от 0,1 до 14 ед. рН

	
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014
(колориметрический)
	от 3 до 1000 мкг/г

	Игрушки детские

	28
(36)
	Игрушки:
-электрифицированные,
металлические, деревянные, пластмассовые. игрушки из ткани, меха, нетканых материалов,  мягконабивные, резиновые, из бумаги и картона, из фарфора, керамики,  папьемаше, стеклянные,  музыкальные, из формующих масс














	ТР ТС 008/2011
ГОСТ 25779-90

	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и к влажной обработке в игрушках с покрытием
	ГОСТ 25779-90*


	Наличие стойкость или отсутствие


	
	
	
	Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий в игрушках с покрытиями
	ГОСТ 9.302-88**


	(0-4) балл
н/у


	
	
	
	Выделение мономеров и вредных веществ (формальдегида, стирола, дибутилфталата, фенола) в модельную среду
	Инструкция МЗ
№ 880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3



	
	
	
	Прочность сцепления лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 15140-78**
	(1-4) балл

	
	
	
	Прочность швов мягконабивной игрушки
	ГОСТ 25779-90**
	(0-500) Н

	
	
	
	Материалы, применяемые для набивки
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсутст.твердых, острых предметов

	
	
	
	Пожаробезопасность
	ГОСТ 25779-90**
	(10-75) %

	
	
	
	Острота кромок и наличия заусенцев

	       ГОСТ 25779-90**


	Наличие или отсутствие острых кромок, заусенцов, трещин

	
	
	
	Доступность кромок 
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Доступность острых концов крепежных деталей
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Доступность гранул набивных материалов
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Увеличение размеров гранул наполнителей
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Наличие невозвратных клапанов в надувных игрушках
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсутствие клапанов

	
	
	
	Масса погремушек
	ГОСТ 25779-90**
	(0-200)г

	
	
	
	Пайка в конструкторах и моделях
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсутствие пайки

	
	
	
	Выступ головки крепежных деталей
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсутствие выступа

	
	
	
	Наличие защитного покрытия на доступных острых концах
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсутствие защит покрытия

	
	
	
	Прочность корпуса игрушки к удару
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсутствие прочности

	
	
	
	Размер погремушки
	     ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Скользящий узел шнура  
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Диаметр шнура
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Прочность игрушки, несущей на себе массу тела ребенка
	ГОСТ 25779-90**
	(10-70) Н

	
	
	
	Устойчивость игрушки
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/отсут. устойчивости

	
	
	
	Размеры отверстий щелей колес
	ГОСТ 25779-90**
	2-10мм

	
	
	
	Расстояние между колесами и корпусом
	ГОСТ 25779-90**
	От 5 до 12 мм

	
	
	
	Наконечники метательных снарядов
	ГОСТ 25779-90**
	н/у

	
	
	
	Прочность крепления наконечников металлических снарядов
	ГОСТ 25779-90**
	Прочный/не прочный

	
	
	
	Наконечники дротиков
	ГОСТ 25779-90**
	Металлический/ неметаллическими

	
	
	
	Кинетическая энергия снаряда
	ГОСТ 25779-90**
	(0,08-0,5) Дж

	
	
	
	Прочность к удару/погремушки
	ГОСТ 25779-90**
	Прочный/не прочный

	
	
	
	Поверхностное окрашивание и роспись
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/ отсутствие

	
	
	
	Утечка жидкости из игрушки наполненной жидкостью
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/ отсутствие

	
	
	
	Выступ за нижнюю плоскость шаблона
	ГОСТ 25779-90**
	Наличие/ отсутствие

	
	
	
	Шнуры для летающих игрушек
	ГОСТ 25779-90**
	Металлический/ неметаллическими

	
	
	
	Прочность сварных швов надувных игрушек
	ГОСТ 25779-90**
	0,0025- 0,0075МПа

	
	
	
	Наличие элементов на опорных поверхностях спортроллеров, предотвращающих соскальзывание ноги
	ГОСТ 25779-90**
	Имеется/не имеется

	
	
	
	Токсичные элементы: цинк  

	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,15  мг/дм3

	
	
	
	железо 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,075 мг/дм3

	
	
	
	марганец
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,5 мг/дм3

	
	
	
	никель
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	медь
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,50 мг/дм3

	
	
	
	свинец
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,02 до  0,75  мг/дм3

	
	
	
	кадмий
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,001 до  0,15 мг/дм3

	
	
	
	хром
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до  0,75 мг/дм3

	Парфюмерно-косметическая продукция

	28
(3,4,5,6,
7,8,
9,
10)

	Средства по уходу за кожей лица и тела: крема косметические и питательные, эмульсии, сливки, гели, желе, лосьоны, тоники, масла косметические, вазелин косметические, маски питательные (увлажняющие, очищающие), депиляторы, мыло туалетное жидкое и т.д
Средства по уходу за волосами: 
Шампуни на основе СПАВ, ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры, лосьоны, кремы, гели, желе для волос, шампуни и бальзамы оттеночные, краски для волос, хна, басма, обесцвечивающие средства 
для волос и т.д.
Изделия косметические несмываемые для волос и кожи головы в аэрозольной упаковке (крем, пена, мусс,гель,ополаскиватель, кондиционер)
Изделия косметические смываемые для волос и кожи головы
Изделия косметические для окрашивания волос:
- готовая композиция, согласно инструкции по применению
Оттеночные изделия для волос

Изделия косметические для осветления, мелирования:
- готовая композиция, согласно инструкции по применению 
 Средства для укладки и сохранения прически:
Гели, желе, лаки в аэрозольной упаковке, 
- завивающий состав
- фиксирующий состав
- готовая композиция
и т.д
Средства для маникюра и педикюра:  
-Жидкости и изделия для снятия лака

-Гели, кремы для ухода за ногтями 

- Гели, кремы для удаления кутикулы на щелочной основе 

- Гели, кремы для удаления кутикулы на кислотной основе 

- Масла для ухода за ногтями 


- Изделия косметические для отбеливания ногтей 

- Соль для ухода за ногтями 

- Изделия косметические для придания запаха, не содержащие этилового спирта

Изделия парфюмерные жидкие: 
Духи, одеколоны, туалетные и душистые воды и т.д
Средства для бритья:
Крем для бритья, пена для бритья
Средства для принятия ванн и душа: 
Соли для купания, пена для ванны, масла,  молочко, мыло туалетное, лосьоны,  гели для душа и т.д
Изделия косметические гигиенические моющие:
- пена для ванн
- шампуни, жидкое мыло на жировой основе
- моющие гели, очищающие средства
- шампуни
Средства гигиены полости рта:
- пасты зубные
- изделия гигиены полости рта жидкие
- средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода
или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая
перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси
водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%
	ТР ТС 009/2011
ГОСТ
28546-2014
	Водородный показатель
	ГОСТ 29188.2-14
(потенциометрический)
	от 0,1 – 14 ед. рН

	
	
	
	Массовая доля
- свинца
	ГОСТ 31676-2012
(колориметрический)
	от 0,1 до 15 мг/кг


	
	
	
	-мышьяка

	
	от 0,1 до 15 мг/кг
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(1)
	Декоративная косметика (на жировой основе, на эмульсионной основе, порошкообразные и компактные):
-средства для нанесения на губы (помада, блеск, карандаш, бальзам и т.д.);
Средства для макияжа глаз
(тушь, подводка,  карандаш, тени и т.д.);
-пудра, румяна для макияжа
	
	Водородный показатель
	ГОСТ 29188.2-14
(потенциометрический)
	от 0,1 – 14 ед. рН

	
	
	
	Массовая доля
- свинца
	ГОСТ 31676-2012
(колориметрический)
	от 0,1 до 15 мг/кг


	
	
	
	-мышьяка

	
	от 0,1 до 15 мг/кг


	
	
	
	-ртути








	
	от 0,1- 15 мг/кг

	
	
	
	Кислотное и карбонильное числа в изделиях 
	ГОСТ 31649-2012
(титриметрический)
	от 0,1-15 мг
от 0,1- 8 мг

	
	
	
	Температура каплепадения в изделиях 
	ГОСТ 29188.1-91**

	0-100°С 


	
Ткани, трикотажные полотна, чулочно-носочные изделия, пряжа, изделия швейные и трикотажные

	30
(37,38,
39,
40,
41)
	Ткани:
- ткани сорочечные из химических нитей и смешанной  пряжи
- ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные
- ткани одежные чистошерстяные и полушерстяные
- ткани мебельные
- ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, махровые и вафельные
- ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые
- ткани хлопчатобумажные, полотна палаточные и плащевые
- ткани подкладочные из химических нитей и пряжи
- ткани чистольняные, льняные, полульняные бельевые
-белье постельное





Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента

Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента



Полотно трикотажное


Изделия трикотажные


Полотно трикотажное


Изделия трикотажные
	ТР ТС 007/2011
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 11518-88
ГОСТ 28253-89
ГОСТ 28000-2014
ГОСТ 24220-80
ГОСТ 11027-80
ГОСТ 29298-05 
ГОСТ 7297-90
ГОСТ 20272-96
ГОСТ 10138-93
ГОСТ 31307-2005
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 7780-78 
ГОСТ 7779-2015 
ГОСТ 11151-77
ГОСТ 23433-79 
и др.


ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 25294-2003ГОСТ Р 50729-95


ТР ТС 007/2011
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 28554-90
ГОСТ 2351-88
ГОСТ 31228-2004
ГОСТ 30303-95
ГОСТ 31409-2009
ГОСТ 31406-2009
ГОСТ 25294-2003
ГОСТ 31410-2009
ГОСТ 31407-2009
ГОСТ31409-2009
ГОСТ 31408-2009
ГОСТ 31405-2009
ГОСТ 31422-2010

ТР ТС 007/2011
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 28554-90
ГОСТ 2351-88
ГОСТ 31228-2004
ГОСТ 30303-95
ГОСТ 31409-2009
ГОСТ 31406-2009
ГОСТ 25294-2003
ГОСТ 31410-2009
ГОСТ 31407-2009
ГОСТ31409-2009
ГОСТ 31408-2009
ГОСТ 31405-2009
ГОСТ 31422-2010
	Кондиционирование образцов
	ГОСТ 10681-75**
	(65±5)% 20°С

	
	
	
	Линейные размеры, поверхностная плотность
	ГОСТ 3811-72**
	(0-300) мм
(0-400) г/м2

	
	
	
	Число нитей на 10 см
-по основе
-по утку
	ГОСТ 3812-72**
	10-500нитей/10см

	
	
	
	Разрывные и раздирающие нагрузки
-по основе
-по утку
	ГОСТ 3813-72**
ГОСТ 17922-72**
	        (0-100) Н

	
	
	
	Стойкость к истиранию
	ГОСТ 18976-73**
ГОСТ 22542-82**
	(1-166) об.
(0-10 000) об.

	
	
	
	Прочность закрепления петельных нитей
	ГОСТ 23351-78**

	(0-500) Н

	
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ ISO 9237-2013**
	(2-10750)дм3/м2с

	
	
	
	Изменение размеров после мокрых обработок
-по основе
-по утку
	ГОСТ 30157.0-95**
ГОСТ 30157.1-95**
	(0-15) мм


	
	
	
	Гигроскопичность 
Водопоглощение
	КМС ГОСТ Р 57876:2023**       
ГОСТ 11027-2014
	(1-100) %
(1-100) %

	
	
	
	Устойчивость окраски  к физико-химическим воздействиям
	ГОСТ 9733.0-83**

	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к стиркам
	ГОСТ 9733.4-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.5-83**
	(1-5) балл


	
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014
(колориметрический)
	10-1000 мкг/г

	
	
	
	Устойчивость окраски к « поту»
	ГОСТ 9733.6-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к глажению
	ГОСТ 9733.7-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к трению 

	ГОСТ 9733.27-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.13-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Содержание химических волокон
	ГОСТ ISO  1833-11-2011
ГОСТ 4659-79
	(0-100) %

	
	
	
	Наличие аппретирующих веществ
	ГОСТ 25617-2014
(колориметрический)
	(0-200) г

	
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014
(колориметрический)
	10-1000 мкг/г

	
	
	
	Токсичные элементы: Свинец 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,02  до 0,75  мг/дм3

	
	
	
	Кобальт 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до  0,75 мг/дм3

	
	
	
	Медь 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,5 мг/дм3

	
	
	
	Хром
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Кондиционирование образцов
	ГОСТ 10681-75**
	(65±5) %20°С

	
	
	
	Поверхностная плотность, масса, влажность
	ГОСТ 3811-72**
ГОСТ 8845-87**
	(0-400) г


	
	
	
	Разрывные характеристики и растяжимость при нагрузках меньше разрывных 
	ГОСТ 8847-85**

	(0-1000) Н

	
	
	
	Гигроскопичность
	КМС ГОСТ Р 57876:2023**
	(1-100) %

	
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ ISO 9237-2013**
	(2-10750)дм3/м2с

	
	
	
	Изменение линейных размеров после мокрой обработки
-по основе
-по утку
	ГОСТ 30157.0-95**
ГОСТ 30157.1-95**
	(0-300)мм


	
	
	
	Физико-химические испытания на устойчивость окраски, см. раздел: ткани
	ГОСТы 9733.0,4,5,6,7,13,27-83.**
	(1-5) балл


	
	
	
	Содержание химических волокон 
	ГОСТ 4659-79
ГОСТ ISO 1833-11-2011
	(0-100) %

	
	
	
	Наличие аппретирующих веществ
	ГОСТ 25617-2014
	(0-200) г

	
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014
(колориметрический)
	10-1000 мкг/г

	
	
	
	Токсичные элементы: Свинец 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,02  до 0,75  мг/дм3

	
	
	
	Кобальт 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Медь
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до  0,5 мг/дм3

	
	
	
	Никель 

	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Хром
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)

	от 0,005 до 0,075 мг/дм3
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(42)
	Изделия чулочно-носочные,  вырабатываемые на  круглочулочных автоматах
	ТР ТС 007/2011
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 8541-2014
ГОСТ 2351-88 

	Кондиционирование образцов
	ГОСТ 10681-75**
	(65±5)% 20°С

	
	
	
	Физико-химические испытания на устойчивость окраски см. раздел: ткани
	ГОСТы 9733.0,4,5,6,7,13,27 83.**
	(1-5) балл

	
	
	
	Гигроскопичность
	КМС ГОСТ Р 57876:2023**
	(1-100)%

	
	
	
	 Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014
	10-1000 мкг/г

	
	
	
	Токсичные элементы: Свинец 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,02 до  0,75  мг/дм3

	
	
	
	Кобальт 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Медь 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до  0,5 мг/дм3

	
	
	
	Никель 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Хром
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,75 мг/дм3

	32
(43)
	Пряжа:
-пряжа гребенная чистошерстяная,  полушерстяная для трикотажного
производства
	ГОСТ 17511-83
	Линейная плотность
	ГОСТ 6611.1-73**
	(0-500) г

	
	
	
	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве
	ГОСТ 6611.2-73**
	(0-30) кгс

	
	
	
	Число кручений, направление крутки
	ГОСТ 6611.3-03**
	(0-99999)об

	
	
	
	Токсичные элементы : свинец
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,02 до 0,75  мг/дм3

	
	
	
	Кобальт 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Медь 

	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,5 мг/дм3

	
	
	
	Никель 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,0025 до 0,75 мг/дм3

	
	
	
	Хром 
	МВИ.МН 3057-2008 (ААС)
	от 0,005 до 0,75 мг/дм3

	Обувь

	33
(44)
	-обувь повседневная 
-обувь детская
-обувь из юфти для военнослужащих
-обувь  хромового дубления для военнослужащих

	ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26165-2003
ГОСТ 19137-89
ГОСТ 447-91
ГОСТ 21463-87
ГОСТ 14226-93

	Прочность крепления деталей низа
-правая полупара
-левая полупара
	ГОСТ 9292-82**
ГОСТ 9134-78**
	(0-500) Н/см


	
	
	
	Общая и остаточная деформация подноска и задника
-правая полупара
-левая полупара
	ГОСТ 9135-2004**
	0-5мм

	
	
	
	Прочность ниточных соединений деталей верха
-правая полупара
-левая полупара
	ГОСТ 9290-76**

	(10-500) Н

	
	
	
	Прочность крепления каблука и набойки
-правая полупара
-левая полупара
	ГОСТ 9136-72**

	(10-1200) Н


	
	
	
	Гибкость
-правая полупара
-левая полупара
	ГОСТ 9718-88**
	(5-300) Н/см

	
	
	
	Содержание химический волокон материалов в подкладочных деталях обуви
	ГОСТ ISO 1833-11-2011
ГОСТ 4659-79
	(0-100) %


	
	
	
	Устойчивость окраски материалов
верха обуви
-к сухому и мокрому трению
-к трению
	ГОСТ 9733.27-96**
ГОСТ 32076-2013**
ГОСТ 30836-2003**
	(1-5) балл

	
	
	
	Масса
-правая полупара
-левая полупара
	ГОСТ 28735-2005**
	(10-500) г

	Ковровые изделия

	34
(48)
	Покрытия и изделия  ковровые нетканые машинное способа  производства
Покрытия и изделия ковровые тканные машинного способа производства
Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон (ковролин)

	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 28867-90
ГОСТ 28415-89

ГОСТ 26149-84
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды
	Инструкция МЗ
№ 880-71
(колориметрический)
	(0,01-15) мг/дм3


	
	
	
	Устойчивость окраски  к физико-химическим воздействиям
	ГОСТ 9733.0-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к трению 
	 ГОСТ 9733.27-83**
	(1-5) балл

	
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.13-83**
	(1-5) балл

	Овчина выделанная

	35
(53)
	Овчина и шкуры выделанные:
-овчина шубная выделанная,
-овчина меховая выделанная,
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 1821-75
ГОСТ 4661-76 
и др.

	Температура сваривания кожевенной ткани 
	ГОСТ 32078-2013**
	0- 100°С


	
	
	
	рН водной вытяжки из кожевенной ткани
	ГОСТ 32165-2013
(потенциометрический)
	от 0,1 до 14 ед. рН 

	
	
	
	Устойчивость окраски волосяного покрова  к сухому трению для окрашенных выделанных овчин и шкурок
	ГОСТ Р 53015-2008**

	(1-5) балл


	Кожгалантерейные изделия

	36
(54)
	Изделия кожгалантерейные
	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 28631-2005
	Прочность сварного и ниточного шва
	ГОСТ 28631-2013**
	(0-500) Н/см


	
	
	
	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней
	ГОСТ 28631-2013**
	(0-500) Н


	
	
	
	Устойчивость окраски к:
-сухому трению
-мокрому трению

	ГОСТ 28631-2013**
	(1-5) балл


	
	
	
	Содержание формальдегида 
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
(колориметрический)
	(0,1-300) мг/кг

	Материалы строительные

	37
(64)


38
(65)
	Трубы напорные из полиэтилена
Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков
	ТР "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций"
ГОСТ 18599-2001
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 11262-2017**
	(0-1000) %

	
	
	
	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды

	Инструкция МЗ 
№880-71
(колориметрический)

	(0,01-15) мг/дм3




     Гибкость №1, касающаяся объекта/матрицы/пробы, Гибкость №4, касающаяся метода.     
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