	Бишкекский Центр испытаний, испытаний, сертификации и метрологии ЦСМ при МЭ и К КР


	Система менеджмента качества

Область аккредитации


	Ф.302 - 56

	Испытательная лаборатория продукции машиностроительного комплекса и мебели
	
	Конфиденциально


Приложение к аттестату аккредитации

№____KG 417/КЦА.ИЛ.023_________

от «_» «___            ____»        _г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7




                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                       Директор КЦА   _______ Ахмеджанова А.Т.
                   подпись       расшифровка подписи
Приложение к аттестату аккредитации

                     №_____№____KG 417/КЦА.ИЛ.023


от «___» «________________» 20___г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ФОТОМЕТРИИ 
Испытательной лаборатории продукции машиностроительного комплекса и мебели Бишкекского Центра

испытаний, сертификации и метрологии в области фотометрии
наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя
	№


	Наименование объектов, 
подлежащих отбору 
образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов


	Диапазон измерений, ед. измерений



	1  
	2
	3
	4
	5
	6

	  1


	Лампы накаливания, разрядные, светодиодные лампы и модули, светодиоды,  светодиодные лампы со встроенными устройствами управления, предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения, осветительные приборы с электрическим источниками света (светильники и/или прожекторы) внутреннего и наружного освещения, питаемые напряжением до 1000 В  

	ГОСТ Р 55702-2020 «Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров»  

ГОСТ 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»
ГОСТ IEC 62612- 2019 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В»

ГОСТ 23198-2021 «Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик


	Электрическая мощность


	ГОСТ Р 55702-2020 п.5, 

ГОСТ 17616-2025 п.5
	(0,1 – 3000) Вт 



	
	
	
	Напряжение 


	ГОСТ Р 55702-2020 п.5,

 ГОСТ 17616 -2025 п.5
	(0,1 – 600) В



	
	
	
	Электрический ток


	ГОСТ Р 55702-2020 п.5, 

ГОСТ 17616 -2025 п.5
	(0,001 – 10) А



	
	
	
	Световой поток 


	ГОСТ Р 55702-2020 п.6.2,   ГОСТ 17616-2025  п.6.2


	(10 – 200000) лм 



	
	
	
	Световой поток 


	ГОСТ Р 55702-2020 6.3, 

 ГОСТ 17616-2025  п.6.3
	(10 – 50000) лм 



	
	
	
	Сила света 


	ГОСТ Р 55702-2020 п.7,  

ГОСТ 17616-2025  п.7 
	(1 – 1000000) кд



	
	
	
	Габаритная яркость


	ГОСТ Р 55702-2020 п.9.3,  ГОСТ 17616-2025  п.9.3 
	(10 – 100000) кд/м2


	
	
	
	Классификация 


	ГОСТ 34819-2021 п.4

(расчетный метод)
	

	
	
	
	Сила света


	ГОСТ 34819-2021 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3
	(1 – 1000000) кд 



	
	
	
	Световой поток


	ГОСТ 34819-2021 п.6.3.2

ГОСТ 34819-2021 п.6.3.1
	(10 – 200000) лм

(10 – 50000) лм 

	
	
	
	Класс светораспределения 


	ГОСТ 34819-2021 п.6.4

(расчетный метод)
	

	
	
	
	Тип кривой силы света 


	ГОСТ 34819-2021 п.6.5

(расчетный метод)
	

	
	
	
	Сила света в зоне слепимости 
	ГОСТ 34819-2021 п.6.6 (расчетный метод)
	

	
	
	
	Угол расходимости светового потока 
	ГОСТ 34819-2021 п.6.7


	

	
	
	
	Защитный угол светильника


	ГОСТ 34819-2021 п.6.8


	(0 – 90) 0


	
	
	
	Габаритная яркость 


	ГОСТ 34819-2021 п.6.9.4, п.6.9.5


	(10 – 100000) кд/м2

	
	
	
	Освещённость


	ГОСТ 34819-2021 п.6.10, 6.11


	(1 – 100000) лк



	
	
	
	Коэффициент полезного действия 
	ГОСТ 34819-2021 п.6.12


	(1 – 100) %

	
	
	
	Световая отдача 


	ГОСТ 34819-2021 п.6.13


	(1 – 300) лм/Вт



	
	
	
	Коррелированная цветовая температура 

	ГОСТ 34819-2021 п.6.14


	(2000-8000)К 


	
	
	
	Общий индекс цветопередачи 


	ГОСТ 34819-2021 п.6.15
	(50-100)

	
	
	
	Световой поток осветительных приборов со светодиодами ко времени его стабилизации
	ГОСТ 34819-2021 п.6.16


	(0 – 20) %


	
	
	
	Маркировка


	ГОСТ IEC62612— 2019 п.5


	Соответствует/

не соответствует



	
	
	
	Размеры


	ГОСТ IEC62612— 2019 п.6


	Соответствует/

не соответствует

	
	
	
	Спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО)

	ГОСТ 23198-2021 п.5.3 


	(105 - 108) Вт/м3


	
	
	
	Координаты цветности (х,у)


	ГОСТ 23198-2021 п.7.3 


	х:(от 0,0039 до 0,7347)

у:(от 0,0048 до 0,8338) 



	
	
	
	Общий индекс цветопередачи
	ГОСТ 23198-2021 п.8


	(50 – 100)

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура
	ГОСТ 23198-2021 п.11
	(2000 – 8000)К
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