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Единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение в соответствии с требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Государственного предприятия «Институт допуска к дорожному движению», расположенного по адресу: Чуйская область, Сокулукский район а/а Манас, село Ат-Башинский, уч. №187, № 188: МТО «КММ» Грузовой терминал «Компания Манас Менеджмент»
наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

	№
№ п/п
	Наименование объектов,
подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов
испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов
	Обозначение
методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед.
измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Область аккредитации Чуй №9

	1.
	ТС категории единичных транспортных средств:  
Мототранспортные средства  (категории L, L1, L2, L3, L4, L5 L5, L6, L7).                                                                             Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные  категорий М1, М1G.
Автомобили пасажирские категории М2, М3 Автомобили грузовые категории N1, N2, N3                                                            Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N2, N3, N1G                                                        Прицепы и полуприцепы                                           категории О1, О2, О3, О4
	· обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.
· места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства

-Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L
-Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков
	ТР ТС 018/2011,
п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1.
	ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п.
А.1.2.2, п. А.1.2.3, п.
А.1.3
линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие
0°….30°

0….1200мм

0°….30°
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	2.
	
	- элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 11
	ТР ТС 018/2011
пункт 11
Визуальный контроль Линейные измерения
	0….5мм

	3.
	
	- озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 12
	ТР ТС 018/2011
пункт 12
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	4.
	
	-оснащения аппаратурой спутниковой навигации
выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также
специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС
оперативных служб.
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 13
ГОСТ 33670-2015 п. А.2.
	ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1

Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

	5.
	
	- комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 131
ГОСТ 33670-2015 п. А.3.
	ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	6.
	
	оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих
коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N ,
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 14
ГОСТ 33670-2015 п. А.4.
	ГОСТ 33670, п. А.4.1


Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	7.
	
	-Требования к общей безопасности
· оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного
двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:
· блокировка рулевого управление;
· блокировка передаточного механизма
· блокировка механизма переключения передач
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6
	Правила ЕЭК ООН № 18,
приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.5 Визуальный контроль
функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует

	8.
	
	-Требования к системам отопления
- оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.2.1
ГОСТ 33670-2015 п. А.7
	Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.7

Визуальный контроль

функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

	9.
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
· Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/
· размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью.
· размещения передних противотуманных фар
· размещения указателей поворота и аварийной сигнализации.
· размещения сигналов торможения
-размещения задних противотуманных фонарей
· Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.3.1 1

Приложение 8, пункт 3

ГОСТ 33670-2015 п. А.8

ГОСТ 33997-2016 п 4.3
	ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.8
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
0….1200мм

0….800мм
0.…600мм

0….2100мм
0….1200мм
0....20 20'
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	регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR,
DCR,
- Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета
-Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет
	
	
	

200….125000 кд


200….125000 кд

	
	
	- Частота следования проблесков
	
	
	0....20 20'

	10.
	
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС
· противопожарная защита
· число выходов
· минимальные размеры выходов
-размеры свободному открыванию дверей
-сечение поручней и опор для рук
· ограждение проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.4.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 7

ГОСТ 33670-2015 п. А.9

ГОСТ 33997-2016 п 4.7
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.9
Правил ЕЭК ООН
№ 107, приложения 3,
4, 6, 7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2, 5.7.7
Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль
Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

0…100мм
0….2000мм Соответствие/не соответствие
0°….100°
0….100мм
0….800мм

	11.
	
	-Требования к тормозным системам
· Удельная тормозная сила
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
· Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.1.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 1

ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п.
4.1
	Правила ЕЭК ООН №
13-11, п. 6, приложение
4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
ГОСТ 33997-2016, п.
5.1
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.5
	Соответствие/не соответствие 0….25 кН
0….980Н
0….25%
0….25 кН

0….688Н

0….25%
0….25 кН
0….980Н
0….25%

	
	
	
	
	Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка
Анализ
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	эксплуатационной
	

	
	
	
	
	документации
	

	12.
	
	-Требования к шинам и колесам
	ТР ТС 018/2011
	Правила ЕЭК ООН №
	Соответствие/не

	
	
	- Остаточная глубине рисунка протектора шин
	Приложение 4, пункт
	30, приложение 6;
	соответствие

	
	
	
	2.2.1
	ГОСТ 33670- 2015
	0….4,0мм

	
	
	
	ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт п.5

ГОСТ 33670-2015 п.
	таблица А.10
	

	
	
	
	А.10
	ЕЭК ООН № 54,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.5
	приложение 6;
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51709-2001, пп.
	

	
	
	
	
	5.5
	

	
	
	
	
	Линейные измерения
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	13.
	
	-Требования к средствам обеспечения обзорности
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	-Светопропускание ветрового стекла и стекол, через
	Приложение 4, пункт
	таблица А.11
	соответствие

	
	
	которые обеспечивается передняя обзорность
	2.3.1
	Правила ЕЭК ООН
	0….100%

	
	
	
	
ТР ТС 018/2011,
Приложение 8, пункт п.4

ГОСТ 33670-2015 п.
	№ 46, п. 15.2;
	

	
	
	
	А.11
	ГОСТ Р 51709-2001,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.4
	пп. 5.4, 5.7.1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4
	

	
	
	
	
	Светопропускание
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	14.
	
	-Требования к спидометрам
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	- скорость транспортного средства по показаниям
	Приложение 4, пункт
2.4.
	таблица А.12
Правила ЕЭК ООН №
	соответствие

	
	
	спидометра его фактической скорости
	ГОСТ 33670-2015 п.
	39-00, приложение 3;
	0…30 км/ч

	
	
	
	А.12
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	Функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	
	
	
	
	Дорожные испытания
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	15.
	
	-Требования к травмобезопасности рулевого управления
--угол закругления
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.1.
ГОСТ 33670-2015 п. А.17
	Правила ЕЭК ООН
№ 21, приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.17
Визуальный контроль Функциональная проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….2,5мм

	16.
	
	-Требования к ремням безопасности и местам их крепления
· оснащенность ремнями безопасности


· использование втягивающих устройств


· оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
-конструкция и установку ремней безопасности


устройство, служащее для открывания пряжки


· Расположение пряжки
-Установка пряжки
· места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней
· болты и их маркировки, используемые в конструкции мест
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.2.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.13 ГОСТ 33997-2016
п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.13
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Контроль эксплуатационной документации
	Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие


Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
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	крепления ремней безопасности
	
	
	Соответствие/не соответствие

	
	
	- демонтаж ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией ТС
	
	
	Соответствие/не соответствие

	17.
	
	-Требования к сидениям и их креплениям
· крепления сидений


· механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.3.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН
№ 17, ГОСТ Р 33670-
2015
приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.14
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.18
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие

	
	
	-геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
	
	
	0.…3,2мм
0.…25мм

	
	
	-геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
	
	
	

	
	
	- геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши
	
	
	0….3,2мм.

	
	
	- геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов.
	
	
	0….165d
0….3,2мм 0….5мм

	
	
	- геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	
	
	
0….19мм

	18.
	
	-Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий
- сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.5.
ГОСТ 33670-2015 п. А.15
	Правила ЕЭК ООН
№ 11, п. 7
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.15
Визуальный контроль Функциональная
	Функционирует/н е функционирует

0….300Н
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	проверка
	

	19. .
	
	-Требования к травмобезопасности наружных выступов
· элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
-Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты
· радиус закругления кромок
· радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера.
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.6.
ГОСТ 33670-2015 п. А.16
	Правила ЕЭК ООН
№ 26, приложение 3
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.16
Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара
	Соответствие/не соответствие
0….2000мм

0-100Н
0….10мм
0….100d
0….20мм
0….2,5мм

	
	
	- выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника,
	
	
	0….70мм

	
	
	-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке
	
	
	0….70мм
0….100d

	
	
	- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….10мм

	
	
	- Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….2,5мм
0….10мм

	
	
	-радиус кривизны выступающих наружу краев
боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон
	
	
	
0….1мм

	20. .
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам
-проверка задних и боковых зашитых устройств
· ширины заднего зашитого устройства.
· высоты заднего зашитого устройства.
· отстояние заднего защитного устройства от заднего
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.7.
Приложение 8, пункт 8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.19
ГОСТ Р 51709-2001, п.
4.7
	Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.5
ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не соответствие
0….100мм
0….100мм
0…400мм
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	габарита транспортного средства
	ГОСТ 33997-2016, п. 4.7
	таблица А.19
ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7
	
0….2,5мм

	
	
	· радиус закруглений кромок заднего защитного устройства
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении.
-отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь.
-отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь
	
	

Линейные измерения Визуальный контроль
	0….550мм
0….250мм

0….250мм

0….300мм

	
	
	· расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств
· высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств.
· отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса.
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	
	
	
0….300мм

0….300мм


0….550мм

	21. .
	
	-Требования к пожарной безопасности
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.20
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6
	Правила ЕЭК ООН
№ 34, приложения
5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.6.4
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.20
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	22.
	
	Требования к выбросам транспортных средств
· наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном
состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
· наличие системы бортовой диагностики в
работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
4.1.

ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 9
ГОСТ 33670-2015 п. А.21
ГОСТ 33670-2015 п. А.22
ГОСТ 33670-2015 п.
А.23
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.21
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.22
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.23
ГОСТ 33997-2016 п. 5.9
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие
Соответствие/н есоответствие


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.



Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
01.06.2026г.
Издание № 1
Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
Стр. 10 из 106



	
	
	выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.9
	Анализ документов
	

	
	
	- оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1
-оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
· содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя
· дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения
· системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка
уровень шума выпуска отработавших газов
	
	Функциональная
проверка системы бортовой диагностики измерения уровня
выбросов
измерения дымности проверка утечки газа измерения шума
Визуальный контроль
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие

0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
30 - 100 дБ

	23.
	
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт 5
	Правила ЕЭК ООН
№ 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН
№ 95, приложения 3-8;
ГОСТ 55530-2013, п. 6;
ГОСТ 33473-2015, п. 6
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	24.
	
	-Требования к размерам транспортных средств
- максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа).
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 1
	ГОСТ Р 52389-2005, п.
5.1
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….20000 мм

	
	
	- максимальная ширины
транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств.
-максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О
	
	
	0….2600мм

0….4000мм
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	25.
	
	-Требования к весовым ограничениям транспортных средств
-весовые ограничение взвешиваний максимальной массы
-Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 2.
Приложение 5, пункт 3
	ГОСТ Р 52389-2005,
приложения В, Г
Функциональная проверка
Весовые ограничения Приложения силы
	Соответствие/не соответствие
0…40000 кг
0….490Н

	26.
	
	- Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011
Приложение 6, п. 1.4.
Приложение 6, п. 3.1.
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;
ГОСТ 14658-86, п. 2;
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	27.
	
	- Требования к автосамосвалам
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.7.
Приложение 6, п. 2.2.13
Приложение 6, п. 2.2.14
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	28.
	
	-Требования к автоцементовозам
	Приложения 6, п.1.8.
Приложение 6, п.2.1
Приложение 6, п.2.3
Приложения 6, п.3.3
	ГГОСТ 27614-2016, п. 7

Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	29.
	
	-Требования к автоэвакуаторам.
· Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них
-усилия на ограждения
· проверка подразделений непостоянного звука
-Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах
-Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п.1.9.
Приложение 6, п. 2.2.
Приложение 6, п. 3.3.1
	Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3;
ГОСТ 23941-2002, п. 4
Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время
	Соответствие/не соответствие
0….2с
0….1000Н
0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	30.
	
	-Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.10
	ГОСТ 28385-89, п. 3
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	31.
	
	- Требование к пожарным автомобилям 
	Приложение 6, п.1.11
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	32.
	
	-Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
· режимы звучания звукового сигнального прибора
максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
· продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала
-максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п 1.12.
Приложение 6, п. 2.4
	Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6
ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г
Визуальный контроль Функциональная проверка
Измерения шума Время
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….7000мм



0….6с


0….125 дБ А
0….2000мм

	33.
	
	-Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
· усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования.
-усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии),
· элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства
-Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования,
-увеличение размера по высоте установки фар ближнего света
· увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
· подразделения непостоянного звука
-характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.13.
Приложение 6, п. 3.3.
	ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие

0….200Н
0….450Н


0….1000мм

0….450
0….3250мм

0….3500мм

0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	34.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин
	Приложение 6, п. 1.14.

	ГОСТ 12.2.088-83, п.4;
ГОСТ 23941-2002, п. 4 

Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
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	35.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
· Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью
-Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью
· Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши
-Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона
-Определение геометрических замеров проемов люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.15.
Приложение 6, пунк 2.3
Приложение 6, пункт 3.3
	ГОСТ Р 53814-2010, п.
5
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….10мм

0….3,2мм
0….20мм


0….20мм
0….2700мм

	36.
	
	- Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	Приложение 6, п. 1.16.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	37.
	
	-Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
	Приложение 6, п. 1.17.
	ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2,  5.6

Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	38.
	
	-Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов
-Проверка защиты от накопления статического электричества                    -Проверка геометрических замеров длины заземляющего тросо со штырем-струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру
-измерение сопротивление отдельных участков цепи.                      -измерения сопротивление заземляющего устройства автоцистерны, прицепаполуприцепа) - цистерны совместно с контуром заземления
	Приложение 6, п. 1.18.
	ГОСТ 25560-82, п. 6;
ГОСТ 25570-82, приложение 2;
СТБ ЕН 13081-2006;
СТБ ЕН 13082-2006;
СТБ ЕН 13083-2006

Визуальный контроль
Функциональная проверка
Линейные измерения
Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0-1000мм
0,1 мВ до 600 В 
0,1 до 40 MОм


	39.
	
	· Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей.
· высота поручни от уровня площадки.
-усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.19.
	ГОСТ 9218-2015, п. 6
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0….1000мм
0….147Н



	40.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа
- момент, прилагаемый силы вентилям
-длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода
-длина отличительных полос
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.20.1
Приложение 6, пункт 2.5
Приложение 6, п. 2.5.1
Приложение 6, п. 2.5.2
	ГОСТ 21561-76, п. 5


Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	Соответствие/не соответствие

0….4,9Н
0….200мм
0….200мм

	41.
	
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
-Проем люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.21.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
	Соответствие/не соответствие

0….500мм
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	-Место установки аварийного люка
-статическое усилие, направленное вертикально вверх
- обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси
	
	Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6,
7
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	0….500мм
0….5000Н
0….50мм
	

	42.
	
	-Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами
-высота перил люлки подъемников
-высота обшивки
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
-подразделения непостоянного звука
-допустимые уровня шума на рабочих местах
-характеристика постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
-допускаемые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на рабочих местах
-Измерения широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.22.
Приложение 6, п. 2.3
Приложение 6, п. 3.1
Приложение 6, п. 3.3
	СТБ ЕН 280-2006; ГОСТ Р 53037-2013, п. 5
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие 0….1000мм
0….100мм
0….100дБ
0….5дБ
0….5дБ
0….8000Гц
0….107дБ
0….8000Гц

0….107дБ
	

	43.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
	

	44.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
	

	
	
	· суммарная емкости аккумуляторных батарей
-электрические системы с различным
· Размеры дверного проема в перегородке
· минимальные размеры проемов дверей
· угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия.
· усилие открывания (закрывания) дверей.
-высота подножки проема задней двери.
-выдержка нагрузки подножки проема задней двери
-выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей
-теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи.
-внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов A.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов B.
-ширина сидений
-глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений)
-высота над уровнем пола
-толщина подушек сидений.
-температуры воздуха в медицинском салоне.
-температуры воздуха в центре салона
-расстоянии пола при измерении температуры.
-время достижения заданного снижения температуры
-скорость движения воздуха
-высота замера скорости движения воздуха
-освещенность рабочих мест медицинского салона.
· освещенность дополнительного светильника
-диаметр светового пятна на поверхности носилок
-освещенность поверхности подножки
	Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1500мм
0….1400мм
0….150°
0….120Н
0….400мм
0….2000Н
0….5мм
  0…. 25°С
0….3000с

0….100мм
0….3000мм

0….240мм



0….750мм

0….450мм
0….400мм
0….420мм
0….50мм
0….50°С
0….40°С
0….1000мм
0….300с
0….0,25 м/с
0….700мм
0….300лк
0….1000лк
0….200мм
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	· усилие на выдержку кронштейнов
· расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова
-высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С
-время фиксации и расфиксации размещенных изделий
-высота бортиков открытых полок
· максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
-максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	
	
	0….30лк
0….50Н
0….500мм
0….650мм

0….15с
0….30мм
0….700мм


0….130дБ
0….2000мм



	№
№ п/п
	Наименование объектов,
подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов
испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов
	Обозначение
методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед.
измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Область аккредитации. Чуй №10

	1.
	ТС категории единичных транспортных средств:  
Мототранспортные средства  (категории L, L6, L7).                                                                             Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные  категорий М1, М1G.                                                        Автомобили грузовые категории N1, N1G Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N1G.                                                        Прицепы                                           
категории О1, О2, 
	· обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.
· места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства

-Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L
-Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков
	ТР ТС 018/2011,
п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1.
	ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п.
А.1.2.2, п. А.1.2.3, п.
А.1.3

линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

0°….30°



0….1200мм





0°….30°





	2.
	
	- элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 11
	ТР ТС 018/2011
пункт 11
Визуальный контроль Линейные измерения
	0….5мм

	3.
	
	- озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 12
	ТР ТС 018/2011
пункт 12
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	4.
	
	-оснащения аппаратурой спутниковой навигации
выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также
специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС
оперативных служб.
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 13
ГОСТ 33670-2015 п. А.2.
	ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1

Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

	5.
	
	- комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 131
ГОСТ 33670-2015 п. А.3.
	ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	6.
	
	оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих
коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N ,
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 14
ГОСТ 33670-2015 п. А.4.
	ГОСТ 33670, п. А.4.1


Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	7.
	
	-Требования к общей безопасности
· оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного
двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:
· блокировка рулевого управление;
· блокировка передаточного механизма
· блокировка механизма переключения передач
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6
	Правила ЕЭК ООН № 18,
приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.5 Визуальный контроль
функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует

	8.
	
	-Требования к системам отопления
- оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.2.1
ГОСТ 33670-2015 п. А.7
	Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.7

Визуальный контроль

функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

	9.
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
· Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/
· размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью.
· размещения передних противотуманных фар
· размещения указателей поворота и аварийной сигнализации.
· размещения сигналов торможения
-размещения задних противотуманных фонарей
· Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.3.1 1

Приложение 8, пункт 3

ГОСТ 33670-2015 п. А.8

ГОСТ 33997-2016 п 4.3
	ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.8
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
0….1200мм

0….800мм
0.…600мм

0….2100мм
0….1200мм
0....20 20'
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	регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR,
DCR,
- Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета
-Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет
	
	
	

200….125000 кд


200….125000 кд

	
	
	- Частота следования проблесков
	
	
	0....20 20'

	10.
	
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС
· противопожарная защита
· число выходов
· минимальные размеры выходов
-размеры свободному открыванию дверей
-сечение поручней и опор для рук
· ограждение проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.4.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 7

ГОСТ 33670-2015 п. А.9

ГОСТ 33997-2016 п 4.7
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.9
Правил ЕЭК ООН
№ 107, приложения 3,
4, 6, 7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2, 5.7.7
Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль
Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

0…100мм
0….2000мм Соответствие/не соответствие
0°….100°
0….100мм
0….800мм

	11.
	
	-Требования к тормозным системам
· Удельная тормозная сила
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
· Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.1.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 1

ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п.
4.1
	Правила ЕЭК ООН №
13-11, п. 6, приложение
4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
ГОСТ 33997-2016, п.
5.1
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.5
	Соответствие/не соответствие 0….25 кН
0….980Н
0….25%
0….25 кН

0….688Н

0….25%
0….25 кН
0….980Н
0….25%

	
	
	
	
	Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка
Анализ
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	эксплуатационной
	

	
	
	
	
	документации
	

	12.
	
	-Требования к шинам и колесам
	ТР ТС 018/2011
	Правила ЕЭК ООН №
	Соответствие/не

	
	
	- Остаточная глубине рисунка протектора шин
	Приложение 4, пункт
	30, приложение 6;
	соответствие

	
	
	
	2.2.1
	ГОСТ 33670- 2015
	0….4,0мм

	
	
	
	ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт п.5

ГОСТ 33670-2015 п.
	таблица А.10
	

	
	
	
	А.10
	ЕЭК ООН № 54,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.5
	приложение 6;
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51709-2001, пп.
	

	
	
	
	
	5.5
	

	
	
	
	
	Линейные измерения
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	13.
	
	-Требования к средствам обеспечения обзорности
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	-Светопропускание ветрового стекла и стекол, через
	Приложение 4, пункт
	таблица А.11
	соответствие

	
	
	которые обеспечивается передняя обзорность
	2.3.1
	Правила ЕЭК ООН
	0….100%

	
	
	
	
ТР ТС 018/2011,
Приложение 8, пункт п.4

ГОСТ 33670-2015 п.
	№ 46, п. 15.2;
	

	
	
	
	А.11
	ГОСТ Р 51709-2001,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.4
	пп. 5.4, 5.7.1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4
	

	
	
	
	
	Светопропускание
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	14.
	
	-Требования к спидометрам
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	- скорость транспортного средства по показаниям
	Приложение 4, пункт
2.4.
	таблица А.12
Правила ЕЭК ООН №
	соответствие

	
	
	спидометра его фактической скорости
	ГОСТ 33670-2015 п.
	39-00, приложение 3;
	0…30 км/ч

	
	
	
	А.12
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	Функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	
	
	
	
	Дорожные испытания
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	15.
	
	-Требования к травмобезопасности рулевого управления
--угол закругления
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.1.
ГОСТ 33670-2015 п. А.17
	Правила ЕЭК ООН
№ 21, приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.17
Визуальный контроль Функциональная проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….2,5мм

	16.
	
	-Требования к ремням безопасности и местам их крепления
· оснащенность ремнями безопасности


· использование втягивающих устройств


· оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
-конструкция и установку ремней безопасности


устройство, служащее для открывания пряжки


· Расположение пряжки
-Установка пряжки
· места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней
· болты и их маркировки, используемые в конструкции мест
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.2.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.13 ГОСТ 33997-2016
п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.13
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Контроль эксплуатационной документации
	Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие


Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
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	крепления ремней безопасности
	
	
	Соответствие/не соответствие

	
	
	- демонтаж ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией ТС
	
	
	Соответствие/не соответствие

	17.
	
	-Требования к сидениям и их креплениям
· крепления сидений


· механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.3.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН
№ 17, ГОСТ Р 33670-
2015
приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.14
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.18
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие

	
	
	-геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
	
	
	0.…3,2мм
0.…25мм

	
	
	-геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
	
	
	

	
	
	- геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши
	
	
	0….3,2мм.

	
	
	- геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов.
	
	
	0….165d
0….3,2мм 0….5мм

	
	
	- геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	
	
	
0….19мм

	18.
	
	-Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий
- сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.5.
ГОСТ 33670-2015 п. А.15
	Правила ЕЭК ООН
№ 11, п. 7
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.15
Визуальный контроль Функциональная
	Функционирует/н е функционирует

0….300Н
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	проверка
	

	19. .
	
	-Требования к травмобезопасности наружных выступов
· элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
-Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты
· радиус закругления кромок
· радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера.
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.6.
ГОСТ 33670-2015 п. А.16
	Правила ЕЭК ООН
№ 26, приложение 3
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.16
Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара
	Соответствие/не соответствие
0….2000мм

0-100Н
0….10мм
0….100d
0….20мм
0….2,5мм

	
	
	- выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника,
	
	
	0….70мм

	
	
	-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке
	
	
	0….70мм
0….100d

	
	
	- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….10мм

	
	
	- Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….2,5мм
0….10мм

	
	
	-радиус кривизны выступающих наружу краев
боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон
	
	
	
0….1мм

	20. .
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам
-проверка задних и боковых зашитых устройств
· ширины заднего зашитого устройства.
· высоты заднего зашитого устройства.
· отстояние заднего защитного устройства от заднего
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.7.
Приложение 8, пункт 8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.19
ГОСТ Р 51709-2001, п.
4.7
	Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.5
ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не соответствие
0….100мм
0….100мм
0…400мм
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	габарита транспортного средства
	ГОСТ 33997-2016, п. 4.7
	таблица А.19
ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7
	
0….2,5мм

	
	
	· радиус закруглений кромок заднего защитного устройства
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении.
-отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь.
-отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь
	
	

Линейные измерения Визуальный контроль
	0….550мм
0….250мм

0….250мм

0….300мм

	
	
	· расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств
· высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств.
· отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса.
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	
	
	
0….300мм

0….300мм


0….550мм

	21. .
	
	-Требования к пожарной безопасности
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.20
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6
	Правила ЕЭК ООН
№ 34, приложения
5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.6.4
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.20
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	22.
	
	Требования к выбросам транспортных средств
· наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном
состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
· наличие системы бортовой диагностики в
работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
4.1.

ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 9
ГОСТ 33670-2015 п. А.21
ГОСТ 33670-2015 п. А.22
ГОСТ 33670-2015 п.
А.23
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.21
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.22
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.23
ГОСТ 33997-2016 п. 5.9
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие
Соответствие/н есоответствие
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	выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.9
	Анализ документов
	

	
	
	- оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1
-оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
· содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя
· дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения
· системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка
уровень шума выпуска отработавших газов
	
	Функциональная
проверка системы бортовой диагностики измерения уровня
выбросов
измерения дымности проверка утечки газа измерения шума
Визуальный контроль
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие

0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
30 - 100 дБ

	23.
	
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт 5
	Правила ЕЭК ООН
№ 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН
№ 95, приложения 3-8;
ГОСТ 55530-2013, п. 6;
ГОСТ 33473-2015, п. 6
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	24.
	
	-Требования к размерам транспортных средств
- максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа).
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 1
	ГОСТ Р 52389-2005, п.
5.1
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….20000 мм

	
	
	- максимальная ширины
транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств.
-максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О
	
	
	0….2600мм

0….4000мм
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	25.
	
	-Требования к весовым ограничениям транспортных средств
-весовые ограничение взвешиваний максимальной массы
-Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 2.
Приложение 5, пункт 3
	ГОСТ Р 52389-2005,
приложения В, Г
Функциональная проверка
Весовые ограничения Приложения силы
	Соответствие/не соответствие
0…40000 кг
0….490Н

	26.
	
	- Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011
Приложение 6, п. 1.4.
Приложение 6, п. 3.1.
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;
ГОСТ 14658-86, п. 2;
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	27.
	
	- Требования к автосамосвалам
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.7.
Приложение 6, п. 2.2.13
Приложение 6, п. 2.2.14
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	28.
	
	-Требования к автоэвакуаторам.
· Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них
-усилия на ограждения
· проверка подразделений непостоянного звука
-Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах
-Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п.1.9.
Приложение 6, п. 2.2.
Приложение 6, п. 3.3.1
	Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3;
ГОСТ 23941-2002, п. 4
Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время
	Соответствие/не соответствие
0….2с
0….1000Н
0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	29.
	
	-Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.10
	ГОСТ 28385-89, п. 3
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	30.
	
	-Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
· режимы звучания звукового сигнального прибора
максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
· продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала
-максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п 1.12.
Приложение 6, п. 2.4
	Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6
ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г
Визуальный контроль Функциональная проверка
Измерения шума Время
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….7000мм



0….6с


0….125 дБ А
0….2000мм

	31.
	
	-Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
· усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования.
-усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии),
· элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства
-Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования,
-увеличение размера по высоте установки фар ближнего света
· увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
· подразделения непостоянного звука
-характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.13.
Приложение 6, п. 3.3.
	ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие

0….200Н
0….450Н


0….1000мм

0….450
0….3250мм

0….3500мм

0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ
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	32.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
· Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью
-Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью
· Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши
-Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона
-Определение геометрических замеров проемов люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.15.
Приложение 6, пунк 2.3
Приложение 6, пункт 3.3
	ГОСТ Р 53814-2010, п.
5
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….10мм

0….3,2мм
0….20мм


0….20мм
0….2700мм

	33.
	
	- Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	Приложение 6, п. 1.16.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	34.
	
	· Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей.
· высота поручни от уровня площадки.
-усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.19.
	ГОСТ 9218-2015, п. 6
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0….1000мм
0….147Н



	35.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа
- момент, прилагаемый силы вентилям
-длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода
-длина отличительных полос
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.20.1
Приложение 6, пункт 2.5
Приложение 6, п. 2.5.1
Приложение 6, п. 2.5.2
	ГОСТ 21561-76, п. 5


Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	Соответствие/не соответствие

0….4,9Н
0….200мм
0….200мм

	36.
	
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
-Проем люка
-Место установки аварийного люка
-статическое усилие, направленное вертикально вверх
- обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси

	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.21.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6,
7
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы

	Соответствие/не соответствие

0….500мм
0….500мм
0….5000Н
0….50мм

	37.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	38.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
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	39.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
	

	40.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
· суммарная емкости аккумуляторных батарей
-электрические системы с различным
· Размеры дверного проема в перегородке
· минимальные размеры проемов дверей
· угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия.
· усилие открывания (закрывания) дверей.
-высота подножки проема задней двери.
-выдержка нагрузки подножки проема задней двери
-выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей
-теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи.
-внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов A.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов B.                                 ширина сидений
-глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений)
-высота над уровнем пола
-толщина подушек сидений
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1500мм
0….1400мм
0….150°
0….120Н
0….400мм
0….2000Н
0….5мм
  0…. 25°С
0….3000с

0….100мм
0….3000мм

0….240мм
0….750мм

0….450мм
0….400мм
0….420мм
0….50мм
	

	
	Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
	01.06.2026г.
Издание № 1
	Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
	Стр. 14 из 16


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.





	
	
	  -температуры воздуха в медицинском салоне.
-температуры воздуха в центре салона
-расстоянии пола при измерении температуры.
-время достижения заданного снижения температуры
-скорость движения воздуха
-высота замера скорости движения воздуха
-освещенность рабочих мест медицинского салона.
· освещенность дополнительного светильника
-диаметр светового пятна на поверхности носилок
· -освещенность поверхности подножки                                                            -усилие на выдержку кронштейнов
· расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова
-высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С
-время фиксации и расфиксации размещенных изделий
-высота бортиков открытых полок
· максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
-максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	   0….50°С
0….40°С
0….1000мм
0….300с
0….0,25 м/с
0….700мм
0….300лк
0….1000лк
0….200мм
0….30лк
0….50Н
0….500мм
0….650мм

0….15с
0….30мм
0….700мм


0….130дБ
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	№
№ п/п
	Наименование объектов,
подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов
испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов
	Обозначение
методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед.
измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Область аккредитации. Чуй №11

	1.
	ТС категории единичных транспортных средств:  
Мототранспортные средства  (категории L, L6, L7).                                                                             Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные  категорий М1, М1G.                                                        Автомобили грузовые категории N1, N1G Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N1G.                                                        Прицепы                                           
категории О1, О2, 
	· обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.
· места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства

-Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L
-Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков
	ТР ТС 018/2011,
п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1.
	ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п.
А.1.2.2, п. А.1.2.3, п.
А.1.3

линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

0°….30°



0….1200мм





0°….30°



	2.
	
	- элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 11
	ТР ТС 018/2011
пункт 11
Визуальный контроль Линейные измерения
	0….5мм

	3.
	
	- озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 12
	ТР ТС 018/2011
пункт 12
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	4.
	
	-оснащения аппаратурой спутниковой навигации
выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также
специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС
оперативных служб.
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 13
ГОСТ 33670-2015 п. А.2.
	ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1

Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

	5.
	
	- комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 131
ГОСТ 33670-2015 п. А.3.
	ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	6.
	
	оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих
коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N ,
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 14
ГОСТ 33670-2015 п. А.4.
	ГОСТ 33670, п. А.4.1


Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	7.
	
	-Требования к общей безопасности
· оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного
двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:
· блокировка рулевого управление;
· блокировка передаточного механизма
· блокировка механизма переключения передач
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6
	Правила ЕЭК ООН № 18,
приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.5 Визуальный контроль
функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует

	8.
	
	-Требования к системам отопления
- оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.2.1
ГОСТ 33670-2015 п. А.7
	Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.7

Визуальный контроль

функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

	9.
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
· Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/
· размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью.
· размещения передних противотуманных фар
· размещения указателей поворота и аварийной сигнализации.
· размещения сигналов торможения
-размещения задних противотуманных фонарей
· Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.3.1 1

Приложение 8, пункт 3

ГОСТ 33670-2015 п. А.8

ГОСТ 33997-2016 п 4.3
	ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.8
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
0….1200мм

0….800мм
0.…600мм

0….2100мм
0….1200мм
0....20 20'
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	регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR,
DCR,
- Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета
-Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет
	
	
	

200….125000 кд


200….125000 кд

	
	
	- Частота следования проблесков
	
	
	0....20 20'

	10.
	
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС
· противопожарная защита
· число выходов
· минимальные размеры выходов
-размеры свободному открыванию дверей
-сечение поручней и опор для рук
· ограждение проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.4.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 7

ГОСТ 33670-2015 п. А.9

ГОСТ 33997-2016 п 4.7
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.9
Правил ЕЭК ООН
№ 107, приложения 3,
4, 6, 7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2, 5.7.7
Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль
Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

0…100мм
0….2000мм Соответствие/не соответствие
0°….100°
0….100мм
0….800мм

	11.
	
	-Требования к тормозным системам
· Удельная тормозная сила
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
· Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.1.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 1

ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п.
4.1
	Правила ЕЭК ООН №
13-11, п. 6, приложение
4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
ГОСТ 33997-2016, п.
5.1
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.5
	Соответствие/не соответствие 0….25 кН
0….980Н
0….25%
0….25 кН

0….688Н

0….25%
0….25 кН
0….980Н
0….25%

	
	
	
	
	Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка
Анализ эксплуатационной
документации
	

	12.
	
	-Требования к шинам и колесам
- Остаточная глубине рисунка протектора шин
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.2.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт п.5

ГОСТ 33670-2015 п.
А.10
ГОСТ 33997-2016 п. 4.5
	Правила ЕЭК ООН №
30, приложение 6;
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.10
ЕЭК ООН № 54,
приложение 6;
ГОСТ 33997-2016 п. 5.5
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
	Соответствие/не
соответствие
0….4,0мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5.5
	

	
	
	
	
	Линейные измерения
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	13.
	
	-Требования к средствам обеспечения обзорности
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	-Светопропускание ветрового стекла и стекол, через
	Приложение 4, пункт
	таблица А.11
	соответствие

	
	
	которые обеспечивается передняя обзорность
	2.3.1
	Правила ЕЭК ООН
	0….100%

	
	
	
	
ТР ТС 018/2011,
Приложение 8, пункт п.4

ГОСТ 33670-2015 п.
	№ 46, п. 15.2;
	

	
	
	
	А.11
	ГОСТ Р 51709-2001,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.4
	пп. 5.4, 5.7.1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4
	

	
	
	
	
	Светопропускание
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	14.
	
	-Требования к спидометрам
- скорость транспортного средства по показаниям
спидометра его фактической скорости
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.4.
ГОСТ 33670-2015 п.
А.12
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.12
Правила ЕЭК ООН №
39-00, приложение 3;
Визуальный контроль
Функциональная
проверка
Дорожные испытания
	Соответствие/не
соответствие
0…30 км/ч
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	15.
	
	-Требования к травмобезопасности рулевого управления
--угол закругления
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.1.
ГОСТ 33670-2015 п. А.17
	Правила ЕЭК ООН
№ 21, приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.17
Визуальный контроль Функциональная проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….2,5мм

	16.
	
	-Требования к ремням безопасности и местам их крепления
· оснащенность ремнями безопасности


· использование втягивающих устройств


· оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
-конструкция и установку ремней безопасности


устройство, служащее для открывания пряжки


· Расположение пряжки
-Установка пряжки
· места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней
· болты и их маркировки, используемые в конструкции мест
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.2.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.13 ГОСТ 33997-2016
п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.13
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Контроль эксплуатационной документации
	Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие


Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
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	крепления ремней безопасности
	
	
	Соответствие/не соответствие

	
	
	- демонтаж ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией ТС
	
	
	Соответствие/не соответствие

	17.
	
	-Требования к сидениям и их креплениям
· крепления сидений


· механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.3.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН
№ 17, ГОСТ Р 33670-
2015
приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.14
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.18
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие

	
	
	-геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
	
	
	0.…3,2мм
0.…25мм

	
	
	-геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
	
	
	

	
	
	- геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши
	
	
	0….3,2мм.

	
	
	- геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов.
	
	
	0….165d
0….3,2мм 0….5мм

	
	
	- геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	
	
	
0….19мм

	18.
	
	-Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий
- сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.5.
ГОСТ 33670-2015 п. А.15
	Правила ЕЭК ООН
№ 11, п. 7
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.15
Визуальный контроль Функциональная
	Функционирует/н е функционирует

0….300Н
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	проверка
	

	19. .
	
	-Требования к травмобезопасности наружных выступов
· элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
-Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты
· радиус закругления кромок
· радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера.
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.6.
ГОСТ 33670-2015 п. А.16
	Правила ЕЭК ООН
№ 26, приложение 3
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.16
Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара
	Соответствие/не соответствие
0….2000мм

0-100Н
0….10мм
0….100d
0….20мм
0….2,5мм

	
	
	- выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника,
	
	
	0….70мм

	
	
	-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке
	
	
	0….70мм
0….100d

	
	
	- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….10мм

	
	
	- Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….2,5мм
0….10мм

	
	
	-радиус кривизны выступающих наружу краев
боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон
	
	
	
0….1мм

	20. .
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам
-проверка задних и боковых зашитых устройств
· ширины заднего зашитого устройства.
· высоты заднего зашитого устройства.
· отстояние заднего защитного устройства от заднего
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.7.
Приложение 8, пункт 8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.19
ГОСТ Р 51709-2001, п.
4.7
	Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.5
ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не соответствие
0….100мм
0….100мм
0…400мм
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	габарита транспортного средства
	ГОСТ 33997-2016, п. 4.7
	таблица А.19
ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7
	
0….2,5мм

	
	
	· радиус закруглений кромок заднего защитного устройства
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении.
-отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь.
-отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь
	
	

Линейные измерения Визуальный контроль
	0….550мм
0….250мм

0….250мм

0….300мм

	
	
	· расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств
· высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств.
· отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса.
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	
	
	
0….300мм

0….300мм


0….550мм

	21. .
	
	-Требования к пожарной безопасности
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.20
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6
	Правила ЕЭК ООН
№ 34, приложения
5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.6.4
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.20
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	22.
	
	Требования к выбросам транспортных средств
· наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном
состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
· наличие системы бортовой диагностики в
работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
4.1.

ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 9
ГОСТ 33670-2015 п. А.21
ГОСТ 33670-2015 п. А.22
ГОСТ 33670-2015 п.
А.23
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.21
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.22
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.23
ГОСТ 33997-2016 п. 5.9
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие
Соответствие/н есоответствие
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	выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.9
	Анализ документов
	

	
	
	- оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1
-оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
· содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя
· дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения
· системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка
уровень шума выпуска отработавших газов
	
	Функциональная
проверка системы бортовой диагностики измерения уровня
выбросов
измерения дымности проверка утечки газа измерения шума
Визуальный контроль
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие

0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
30 - 100 дБ

	23.
	
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт 5
	Правила ЕЭК ООН
№ 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН
№ 95, приложения 3-8;
ГОСТ 55530-2013, п. 6;
ГОСТ 33473-2015, п. 6
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	24.
	
	-Требования к размерам транспортных средств
- максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа).
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 1
	ГОСТ Р 52389-2005, п.
5.1
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….20000 мм

	
	
	- максимальная ширины
транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств.
-максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О
	
	
	0….2600мм

0….4000мм


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.


Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
01.06.2026г.
Издание № 1
Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
Стр. 14 из 107



	25.
	
	-Требования к весовым ограничениям транспортных средств
-весовые ограничение взвешиваний максимальной массы
-Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 2.
Приложение 5, пункт 3
	ГОСТ Р 52389-2005,
приложения В, Г
Функциональная проверка
Весовые ограничения Приложения силы
	Соответствие/не соответствие
0…40000 кг
0….490Н

	26.
	
	- Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011
Приложение 6, п. 1.4.
Приложение 6, п. 3.1.
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;
ГОСТ 14658-86, п. 2;
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	27.
	
	- Требования к автосамосвалам
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.7.
Приложение 6, п. 2.2.13
Приложение 6, п. 2.2.14
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	28.
	
	-Требования к автоэвакуаторам.
· Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них
-усилия на ограждения
· проверка подразделений непостоянного звука
-Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах
-Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п.1.9.
Приложение 6, п. 2.2.
Приложение 6, п. 3.3.1
	Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3;
ГОСТ 23941-2002, п. 4
Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время
	Соответствие/не соответствие
0….2с
0….1000Н
0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	29.
	
	-Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.10
	ГОСТ 28385-89, п. 3
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	30.
	
	-Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
· режимы звучания звукового сигнального прибора
максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
· продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала
-максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п 1.12.
Приложение 6, п. 2.4
	Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6
ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г
Визуальный контроль Функциональная проверка
Измерения шума Время
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….7000мм



0….6с


0….125 дБ А
0….2000мм

	31.
	
	-Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
· усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования.
-усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии),
· элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства
-Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования,
-увеличение размера по высоте установки фар ближнего света
· увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
· подразделения непостоянного звука
-характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.13.
Приложение 6, п. 3.3.
	ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие

0….200Н
0….450Н


0….1000мм

0….450
0….3250мм

0….3500мм

0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ
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	32.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
· Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью
-Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью
· Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши
-Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона
-Определение геометрических замеров проемов люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.15.
Приложение 6, пунк 2.3
Приложение 6, пункт 3.3
	ГОСТ Р 53814-2010, п.
5
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….10мм

0….3,2мм
0….20мм


0….20мм
0….2700мм

	33.
	
	- Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	Приложение 6, п. 1.16.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	34.
	
	· Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей.
· высота поручни от уровня площадки.
-усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.19.
	ГОСТ 9218-2015, п. 6
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0….1000мм
0….147Н



	35.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа
- момент, прилагаемый силы вентилям
-длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода
-длина отличительных полос
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.20.1
Приложение 6, пункт 2.5
Приложение 6, п. 2.5.1
Приложение 6, п. 2.5.2
	ГОСТ 21561-76, п. 5


Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	Соответствие/не соответствие

0….4,9Н
0….200мм
0….200мм

	36.
	
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
-Проем люка
-Место установки аварийного люка
-статическое усилие, направленное вертикально вверх
- обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси

	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.21.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6,
7
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы

	Соответствие/не соответствие

0….500мм
0….500мм
0….5000Н
0….50мм

	37.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	38.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
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	39.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
	

	40.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
· суммарная емкости аккумуляторных батарей
-электрические системы с различным
· Размеры дверного проема в перегородке
· минимальные размеры проемов дверей
· угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия.
· усилие открывания (закрывания) дверей.
-высота подножки проема задней двери.
-выдержка нагрузки подножки проема задней двери
-выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей
-теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи.
-внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов A.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов B.                                 ширина сидений
-глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений)
-высота над уровнем пола
-толщина подушек сидений
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1500мм
0….1400мм
0….150°
0….120Н
0….400мм
0….2000Н
0….5мм
  0…. 25°С
0….3000с

0….100мм
0….3000мм

0….240мм
0….750мм

0….450мм
0….400мм
0….420мм
0….50мм
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	  -температуры воздуха в медицинском салоне.
-температуры воздуха в центре салона
-расстоянии пола при измерении температуры.
-время достижения заданного снижения температуры
-скорость движения воздуха
-высота замера скорости движения воздуха
-освещенность рабочих мест медицинского салона.
· освещенность дополнительного светильника
-диаметр светового пятна на поверхности носилок
· -освещенность поверхности подножки                                                            -усилие на выдержку кронштейнов
· расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова
-высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С
-время фиксации и расфиксации размещенных изделий
-высота бортиков открытых полок
· максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
-максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	   0….50°С
0….40°С
0….1000мм
0….300с
0….0,25 м/с
0….700мм
0….300лк
0….1000лк
0….200мм
0….30лк
0….50Н
0….500мм
0….650мм

0….15с
0….30мм
0….700мм


0….130дБ
0….2000мм
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	№
№ п/п
	Наименование объектов,
подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов
испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов
	Обозначение
методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед.
измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Область аккредитации. Чуй №12

	1.
	ТС категории единичных транспортных средств:  
Мототранспортные средства (категории L, L6, L7).                                                                             Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные категорий М1, М1G.                                                        Автомобили грузовые категории N1, N1G Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N1G.                                                        Прицепы                                           
категории О1, О2, 
	· обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.
· места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства

-Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L
-Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков
	ТР ТС 018/2011,
п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1.
	ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п.
А.1.2.2, п. А.1.2.3, п.
А.1.3

линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

0°….30°



0….1200мм





0°….30°



	2.
	
	- элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 11
	ТР ТС 018/2011
пункт 11
Визуальный контроль Линейные измерения
	0….5мм

	3.
	
	- озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 12
	ТР ТС 018/2011
пункт 12
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	4.
	
	-оснащения аппаратурой спутниковой навигации
выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также
специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС
оперативных служб.
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 13
ГОСТ 33670-2015 п. А.2.
	ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1

Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

	5.
	
	- комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 131
ГОСТ 33670-2015 п. А.3.
	ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	6.
	
	оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих
коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N ,
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 14
ГОСТ 33670-2015 п. А.4.
	ГОСТ 33670, п. А.4.1


Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	7.
	
	-Требования к общей безопасности
· оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного
двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:
· блокировка рулевого управление;
· блокировка передаточного механизма
· блокировка механизма переключения передач
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6
	Правила ЕЭК ООН № 18,
приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.5 Визуальный контроль
функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует

	8.
	
	-Требования к системам отопления
- оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.2.1
ГОСТ 33670-2015 п. А.7
	Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.7

Визуальный контроль

функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

	9.
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
· Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/
· размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью.
· размещения передних противотуманных фар
· размещения указателей поворота и аварийной сигнализации.
· размещения сигналов торможения
-размещения задних противотуманных фонарей
· Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.3.1 1

Приложение 8, пункт 3

ГОСТ 33670-2015 п. А.8

ГОСТ 33997-2016 п 4.3
	ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.8
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
0….1200мм

0….800мм
0.…600мм

0….2100мм
0….1200мм
0....20 20'
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	регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR,
DCR,
- Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета
-Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет
	
	
	

200….125000 кд


200….125000 кд

	
	
	- Частота следования проблесков
	
	
	0....20 20'

	10.
	
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС
· противопожарная защита
· число выходов
· минимальные размеры выходов
-размеры свободному открыванию дверей
-сечение поручней и опор для рук
· ограждение проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.4.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 7

ГОСТ 33670-2015 п. А.9

ГОСТ 33997-2016 п 4.7
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.9
Правил ЕЭК ООН
№ 107, приложения 3,
4, 6, 7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2, 5.7.7
Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль
Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

0…100мм
0….2000мм Соответствие/не соответствие
0°….100°
0….100мм
0….800мм

	11.
	
	-Требования к тормозным системам
· Удельная тормозная сила
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
· Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.1.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 1

ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п.
4.1
	Правила ЕЭК ООН №
13-11, п. 6, приложение
4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
ГОСТ 33997-2016, п.
5.1
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.5
	Соответствие/не соответствие 0….25 кН
0….980Н
0….25%
0….25 кН

0….688Н

0….25%
0….25 кН
0….980Н
0….25%

	
	
	
	
	Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка
Анализ
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	эксплуатационной
	

	
	
	
	
	документации
	

	12.
	
	-Требования к шинам и колесам
	ТР ТС 018/2011
	Правила ЕЭК ООН №
	Соответствие/не

	
	
	- Остаточная глубине рисунка протектора шин
	Приложение 4, пункт
	30, приложение 6;
	соответствие

	
	
	
	2.2.1
	ГОСТ 33670- 2015
	0….4,0мм

	
	
	
	ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт п.5

ГОСТ 33670-2015 п.
	таблица А.10
	

	
	
	
	А.10
	ЕЭК ООН № 54,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.5
	приложение 6;
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51709-2001, пп.
	

	
	
	
	
	5.5
	

	
	
	
	
	Линейные измерения
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	13.
	
	-Требования к средствам обеспечения обзорности
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	-Светопропускание ветрового стекла и стекол, через
	Приложение 4, пункт
	таблица А.11
	соответствие

	
	
	которые обеспечивается передняя обзорность
	2.3.1
	Правила ЕЭК ООН
	0….100%

	
	
	
	
ТР ТС 018/2011,
Приложение 8, пункт п.4

ГОСТ 33670-2015 п.
	№ 46, п. 15.2;
	

	
	
	
	А.11
	ГОСТ Р 51709-2001,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.4
	пп. 5.4, 5.7.1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4
	

	
	
	
	
	Светопропускание
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	14.
	
	-Требования к спидометрам
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	- скорость транспортного средства по показаниям
	Приложение 4, пункт
2.4.
	таблица А.12
Правила ЕЭК ООН №
	соответствие

	
	
	спидометра его фактической скорости
	ГОСТ 33670-2015 п.
	39-00, приложение 3;
	0…30 км/ч

	
	
	
	А.12
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	Функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	
	
	
	
	Дорожные испытания
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	15.
	
	-Требования к травмобезопасности рулевого управления
--угол закругления
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.1.
ГОСТ 33670-2015 п. А.17
	Правила ЕЭК ООН
№ 21, приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.17
Визуальный контроль Функциональная проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….2,5мм

	16.
	
	-Требования к ремням безопасности и местам их крепления
· оснащенность ремнями безопасности


· использование втягивающих устройств


· оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
-конструкция и установку ремней безопасности


устройство, служащее для открывания пряжки


· Расположение пряжки
-Установка пряжки
· места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней
· болты и их маркировки, используемые в конструкции мест
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.2.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.13 ГОСТ 33997-2016
п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.13
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Контроль эксплуатационной документации
	Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие


Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
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	крепления ремней безопасности
	
	
	Соответствие/не соответствие

	
	
	- демонтаж ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией ТС
	
	
	Соответствие/не соответствие

	17.
	
	-Требования к сидениям и их креплениям
· крепления сидений


· механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.3.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН
№ 17, ГОСТ Р 33670-
2015
приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.14
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.18
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие

	
	
	-геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
	
	
	0.…3,2мм
0.…25мм

	
	
	-геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
	
	
	

	
	
	- геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши
	
	
	0….3,2мм.

	
	
	- геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов.
	
	
	0….165d
0….3,2мм 0….5мм

	
	
	- геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	
	
	
0….19мм

	18.
	
	-Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий
- сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.5.
ГОСТ 33670-2015 п. А.15
	Правила ЕЭК ООН
№ 11, п. 7
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.15
Визуальный контроль Функциональная
	Функционирует/н е функционирует

0….300Н
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	проверка
	

	19. .
	
	-Требования к травмобезопасности наружных выступов
· элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
-Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты
· радиус закругления кромок
· радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера.
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.6.
ГОСТ 33670-2015 п. А.16
	Правила ЕЭК ООН
№ 26, приложение 3
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.16
Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара
	Соответствие/не соответствие
0….2000мм

0-100Н
0….10мм
0….100d
0….20мм
0….2,5мм

	
	
	- выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника,
	
	
	0….70мм

	
	
	-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке
	
	
	0….70мм
0….100d

	
	
	- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….10мм

	
	
	- Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….2,5мм
0….10мм

	
	
	-радиус кривизны выступающих наружу краев
боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон
	
	
	
0….1мм

	20. .
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам
-проверка задних и боковых зашитых устройств
· ширины заднего зашитого устройства.
· высоты заднего зашитого устройства.
· отстояние заднего защитного устройства от заднего
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.7.
Приложение 8, пункт 8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.19
ГОСТ Р 51709-2001, п.
4.7
	Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.5
ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не соответствие
0….100мм
0….100мм
0…400мм
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	габарита транспортного средства
	ГОСТ 33997-2016, п. 4.7
	таблица А.19
ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7
	
0….2,5мм

	
	
	· радиус закруглений кромок заднего защитного устройства
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении.
-отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь.
-отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь
	
	

Линейные измерения Визуальный контроль
	0….550мм
0….250мм

0….250мм

0….300мм

	
	
	· расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств
· высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств.
· отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса.
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	
	
	
0….300мм

0….300мм


0….550мм

	21. .
	
	-Требования к пожарной безопасности
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.20
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6
	Правила ЕЭК ООН
№ 34, приложения
5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.6.4
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.20
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	22.
	
	Требования к выбросам транспортных средств
· наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном
состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
· наличие системы бортовой диагностики в
работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
4.1.

ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 9
ГОСТ 33670-2015 п. А.21
ГОСТ 33670-2015 п. А.22
ГОСТ 33670-2015 п.
А.23
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.21
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.22
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.23
ГОСТ 33997-2016 п. 5.9
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие
Соответствие/н есоответствие
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	выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.9
	Анализ документов
	

	
	
	- оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1
-оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
· содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя
· дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения
· системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка
уровень шума выпуска отработавших газов
	
	Функциональная
проверка системы бортовой диагностики измерения уровня
выбросов
измерения дымности проверка утечки газа измерения шума
Визуальный контроль
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие

0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
30 - 100 дБ

	23.
	
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт 5
	Правила ЕЭК ООН
№ 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН
№ 95, приложения 3-8;
ГОСТ 55530-2013, п. 6;
ГОСТ 33473-2015, п. 6
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	24.
	
	-Требования к размерам транспортных средств
- максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа).
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 1
	ГОСТ Р 52389-2005, п.
5.1
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….20000 мм

	
	
	- максимальная ширины
транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств.
-максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О
	
	
	0….2600мм

0….4000мм


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.


Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
01.06.2026г.
Издание № 1
Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
Стр. 15 из 111



	25.
	
	-Требования к весовым ограничениям транспортных средств
-весовые ограничение взвешиваний максимальной массы
-Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 2.
Приложение 5, пункт 3
	ГОСТ Р 52389-2005,
приложения В, Г
Функциональная проверка
Весовые ограничения Приложения силы
	Соответствие/не соответствие
0…40000 кг
0….490Н

	26.
	
	- Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011
Приложение 6, п. 1.4.
Приложение 6, п. 3.1.
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;
ГОСТ 14658-86, п. 2;
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	27.
	
	- Требования к автосамосвалам
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.7.
Приложение 6, п. 2.2.13
Приложение 6, п. 2.2.14
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	28.
	
	-Требования к автоэвакуаторам.
· Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них
-усилия на ограждения
· проверка подразделений непостоянного звука
-Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах
-Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п.1.9.
Приложение 6, п. 2.2.
Приложение 6, п. 3.3.1
	Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3;
ГОСТ 23941-2002, п. 4
Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время
	Соответствие/не соответствие
0….2с
0….1000Н
0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	29.
	
	-Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.10
	ГОСТ 28385-89, п. 3
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	30.
	
	-Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
· режимы звучания звукового сигнального прибора
максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
· продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала
-максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п 1.12.
Приложение 6, п. 2.4
	Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6
ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г
Визуальный контроль Функциональная проверка
Измерения шума Время
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….7000мм



0….6с


0….125 дБ А
0….2000мм

	31.
	
	-Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
· усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования.
-усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии),
· элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства
-Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования,
-увеличение размера по высоте установки фар ближнего света
· увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
· подразделения непостоянного звука
-характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.13.
Приложение 6, п. 3.3.
	ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие

0….200Н
0….450Н


0….1000мм

0….450
0….3250мм

0….3500мм

0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ
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	32.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
· Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью
-Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью
· Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши
-Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона
-Определение геометрических замеров проемов люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.15.
Приложение 6, пунк 2.3
Приложение 6, пункт 3.3
	ГОСТ Р 53814-2010, п.
5
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….10мм

0….3,2мм
0….20мм


0….20мм
0….2700мм

	33.
	
	- Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	Приложение 6, п. 1.16.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	34.
	
	· Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей.
· высота поручни от уровня площадки.
-усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.19.
	ГОСТ 9218-2015, п. 6
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0….1000мм
0….147Н



	35.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа
- момент, прилагаемый силы вентилям
-длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода
-длина отличительных полос
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.20.1
Приложение 6, пункт 2.5
Приложение 6, п. 2.5.1
Приложение 6, п. 2.5.2
	ГОСТ 21561-76, п. 5


Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	Соответствие/не соответствие

0….4,9Н
0….200мм
0….200мм

	36.
	
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
-Проем люка
-Место установки аварийного люка
-статическое усилие, направленное вертикально вверх
- обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси

	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.21.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6,
7
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы

	Соответствие/не соответствие

0….500мм
0….500мм
0….5000Н
0….50мм

	37.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	38.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
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	39.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
	

	40.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
· суммарная емкости аккумуляторных батарей
-электрические системы с различным
· Размеры дверного проема в перегородке
· минимальные размеры проемов дверей
· угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия.
· усилие открывания (закрывания) дверей.
-высота подножки проема задней двери.
-выдержка нагрузки подножки проема задней двери
-выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей
-теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи.
-внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов A.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов B.                                 ширина сидений
-глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений)
-высота над уровнем пола
-толщина подушек сидений
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1500мм
0….1400мм
0….150°
0….120Н
0….400мм
0….2000Н
0….5мм
  0…. 25°С
0….3000с

0….100мм
0….3000мм

0….240мм
0….750мм

0….450мм
0….400мм
0….420мм
0….50мм
	

	
	Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
	01.06.2026г.
Издание № 1
	Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
	Стр. 14 из 16


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.





	
	
	  -температуры воздуха в медицинском салоне.
-температуры воздуха в центре салона
-расстоянии пола при измерении температуры.
-время достижения заданного снижения температуры
-скорость движения воздуха
-высота замера скорости движения воздуха
-освещенность рабочих мест медицинского салона.
· освещенность дополнительного светильника
-диаметр светового пятна на поверхности носилок
· -освещенность поверхности подножки                                                            -усилие на выдержку кронштейнов
· расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова
-высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С
-время фиксации и расфиксации размещенных изделий
-высота бортиков открытых полок
· максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
-максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	   0….50°С
0….40°С
0….1000мм
0….300с
0….0,25 м/с
0….700мм
0….300лк
0….1000лк
0….200мм
0….30лк
0….50Н
0….500мм
0….650мм

0….15с
0….30мм
0….700мм


0….130дБ
0….2000мм
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	№
№ п/п
	Наименование объектов,
подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов
испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов
	Обозначение
методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед.
измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Область аккредитации. Чуй №13

	1.
	ТС категории единичных транспортных средств:  
Мототранспортные средства (категории L, L6, L7).                                                                             Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные категорий М1, М1G.                                                        Автомобили грузовые категории N1, N1G Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N1G.                                                        Прицепы                                           
категории О1, О2, 
	· обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.
· места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства

-Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L
-Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков
	ТР ТС 018/2011,
п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1.
	ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п.
А.1.2.2, п. А.1.2.3, п.
А.1.3

линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

0°….30°



0….1200мм





0°….30°



	2.
	
	- элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 11
	ТР ТС 018/2011
пункт 11
Визуальный контроль Линейные измерения
	0….5мм

	3.
	
	- озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 12
	ТР ТС 018/2011
пункт 12
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	4.
	
	-оснащения аппаратурой спутниковой навигации
выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также
специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС
оперативных служб.
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 13
ГОСТ 33670-2015 п. А.2.
	ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1

Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

	5.
	
	- комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 131
ГОСТ 33670-2015 п. А.3.
	ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	6.
	
	оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих
коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N ,
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 14
ГОСТ 33670-2015 п. А.4.
	ГОСТ 33670, п. А.4.1


Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие
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	7.
	
	-Требования к общей безопасности
· оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного
двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:
· блокировка рулевого управление;
· блокировка передаточного механизма
· блокировка механизма переключения передач
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6
	Правила ЕЭК ООН № 18,
приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.5 Визуальный контроль
функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует

	8.
	
	-Требования к системам отопления
- оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.2.1
ГОСТ 33670-2015 п. А.7
	Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.7

Визуальный контроль

функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

	9.
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
· Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/
· размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью.
· размещения передних противотуманных фар
· размещения указателей поворота и аварийной сигнализации.
· размещения сигналов торможения
-размещения задних противотуманных фонарей
· Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.3.1 1

Приложение 8, пункт 3

ГОСТ 33670-2015 п. А.8

ГОСТ 33997-2016 п 4.3
	ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.8
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
0….1200мм

0….800мм
0.…600мм

0….2100мм
0….1200мм
0....20 20'
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	регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR,
DCR,
- Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета
-Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет
	
	
	

200….125000 кд


200….125000 кд

	
	
	- Частота следования проблесков
	
	
	0....20 20'

	10.
	
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС
· противопожарная защита
· число выходов
· минимальные размеры выходов
-размеры свободному открыванию дверей
-сечение поручней и опор для рук
· ограждение проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.4.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 7

ГОСТ 33670-2015 п. А.9

ГОСТ 33997-2016 п 4.7
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.9
Правил ЕЭК ООН
№ 107, приложения 3,
4, 6, 7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2, 5.7.7
Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль
Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

0…100мм
0….2000мм Соответствие/не соответствие
0°….100°
0….100мм
0….800мм

	11.
	
	-Требования к тормозным системам
· Удельная тормозная сила
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
· Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.1.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 1

ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п.
4.1
	Правила ЕЭК ООН №
13-11, п. 6, приложение
4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
ГОСТ 33997-2016, п.
5.1
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.5
	Соответствие/не соответствие 0….25 кН
0….980Н
0….25%
0….25 кН

0….688Н

0….25%
0….25 кН
0….980Н
0….25%

	
	
	
	
	Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка
Анализ
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	эксплуатационной
	

	
	
	
	
	документации
	

	12.
	
	-Требования к шинам и колесам
	ТР ТС 018/2011
	Правила ЕЭК ООН №
	Соответствие/не

	
	
	- Остаточная глубине рисунка протектора шин
	Приложение 4, пункт
	30, приложение 6;
	соответствие

	
	
	
	2.2.1
	ГОСТ 33670- 2015
	0….4,0мм

	
	
	
	ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт п.5

ГОСТ 33670-2015 п.
	таблица А.10
	

	
	
	
	А.10
	ЕЭК ООН № 54,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.5
	приложение 6;
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51709-2001, пп.
	

	
	
	
	
	5.5
	

	
	
	
	
	Линейные измерения
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	13.
	
	-Требования к средствам обеспечения обзорности
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	-Светопропускание ветрового стекла и стекол, через
	Приложение 4, пункт
	таблица А.11
	соответствие

	
	
	которые обеспечивается передняя обзорность
	2.3.1
	Правила ЕЭК ООН
	0….100%

	
	
	
	
ТР ТС 018/2011,
Приложение 8, пункт п.4

ГОСТ 33670-2015 п.
	№ 46, п. 15.2;
	

	
	
	
	А.11
	ГОСТ Р 51709-2001,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.4
	пп. 5.4, 5.7.1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4
	

	
	
	
	
	Светопропускание
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	14.
	
	-Требования к спидометрам
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	- скорость транспортного средства по показаниям
	Приложение 4, пункт
2.4.
	таблица А.12
Правила ЕЭК ООН №
	соответствие

	
	
	спидометра его фактической скорости
	ГОСТ 33670-2015 п.
	39-00, приложение 3;
	0…30 км/ч

	
	
	
	А.12
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	Функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	
	
	
	
	Дорожные испытания
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	15.
	
	-Требования к травмобезопасности рулевого управления
--угол закругления
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.1.
ГОСТ 33670-2015 п. А.17
	Правила ЕЭК ООН
№ 21, приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.17
Визуальный контроль Функциональная проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….2,5мм

	16.
	
	-Требования к ремням безопасности и местам их крепления
· оснащенность ремнями безопасности


· использование втягивающих устройств


· оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
-конструкция и установку ремней безопасности


устройство, служащее для открывания пряжки


· Расположение пряжки
-Установка пряжки
· места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней
· болты и их маркировки, используемые в конструкции мест
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.2.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.13 ГОСТ 33997-2016
п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.13
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Контроль эксплуатационной документации
	Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие


Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
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	крепления ремней безопасности
	
	
	Соответствие/не соответствие

	
	
	- демонтаж ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией ТС
	
	
	Соответствие/не соответствие

	17.
	
	-Требования к сидениям и их креплениям
· крепления сидений


· механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.3.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН
№ 17, ГОСТ Р 33670-
2015
приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.14
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.18
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие

	
	
	-геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
	
	
	0.…3,2мм
0.…25мм

	
	
	-геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
	
	
	

	
	
	- геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши
	
	
	0….3,2мм.

	
	
	- геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов.
	
	
	0….165d
0….3,2мм 0….5мм

	
	
	- геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	
	
	
0….19мм

	18.
	
	-Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий
- сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.5.
ГОСТ 33670-2015 п. А.15
	Правила ЕЭК ООН
№ 11, п. 7
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.15
Визуальный контроль Функциональная
	Функционирует/н е функционирует

0….300Н
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	проверка
	

	19. .
	
	-Требования к травмобезопасности наружных выступов
· элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
-Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты
· радиус закругления кромок
· радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера.
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.6.
ГОСТ 33670-2015 п. А.16
	Правила ЕЭК ООН
№ 26, приложение 3
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.16
Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара
	Соответствие/не соответствие
0….2000мм

0-100Н
0….10мм
0….100d
0….20мм
0….2,5мм

	
	
	- выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника,
	
	
	0….70мм

	
	
	-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке
	
	
	0….70мм
0….100d

	
	
	- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….10мм

	
	
	- Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….2,5мм
0….10мм

	
	
	-радиус кривизны выступающих наружу краев
боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон
	
	
	
0….1мм

	20. .
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам
-проверка задних и боковых зашитых устройств
· ширины заднего зашитого устройства.
· высоты заднего зашитого устройства.
· отстояние заднего защитного устройства от заднего
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.7.
Приложение 8, пункт 8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.19
ГОСТ Р 51709-2001, п.
4.7
	Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.5
ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не соответствие
0….100мм
0….100мм
0…400мм
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	габарита транспортного средства
	ГОСТ 33997-2016, п. 4.7
	таблица А.19
ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7
	
0….2,5мм

	
	
	· радиус закруглений кромок заднего защитного устройства
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении.
-отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь.
-отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь
	
	

Линейные измерения Визуальный контроль
	0….550мм
0….250мм

0….250мм

0….300мм

	
	
	· расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств
· высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств.
· отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса.
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	
	
	
0….300мм

0….300мм


0….550мм

	21. .
	
	-Требования к пожарной безопасности
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.20
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6
	Правила ЕЭК ООН
№ 34, приложения
5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.6.4
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.20
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	22.
	
	Требования к выбросам транспортных средств
· наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном
состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
· наличие системы бортовой диагностики в
работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
4.1.

ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 9
ГОСТ 33670-2015 п. А.21
ГОСТ 33670-2015 п. А.22
ГОСТ 33670-2015 п.
А.23
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.21
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.22
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.23
ГОСТ 33997-2016 п. 5.9
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие
Соответствие/н есоответствие
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	выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.9
	Анализ документов
	

	
	
	- оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1
-оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
· содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя
· дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения
· системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка
уровень шума выпуска отработавших газов
	
	Функциональная
проверка системы бортовой диагностики измерения уровня
выбросов
измерения дымности проверка утечки газа измерения шума
Визуальный контроль
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие

0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
30 - 100 дБ

	23.
	
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт 5
	Правила ЕЭК ООН
№ 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН
№ 95, приложения 3-8;
ГОСТ 55530-2013, п. 6;
ГОСТ 33473-2015, п. 6
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	24.
	
	-Требования к размерам транспортных средств
- максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа).
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 1
	ГОСТ Р 52389-2005, п.
5.1
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….20000 мм

	
	
	- максимальная ширины
транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств.
-максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О
	
	
	0….2600мм

0….4000мм
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	25.
	
	-Требования к весовым ограничениям транспортных средств
-весовые ограничение взвешиваний максимальной массы
-Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 2.
Приложение 5, пункт 3
	ГОСТ Р 52389-2005,
приложения В, Г
Функциональная проверка
Весовые ограничения Приложения силы
	Соответствие/не соответствие
0…40000 кг
0….490Н

	26.
	
	- Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011
Приложение 6, п. 1.4.
Приложение 6, п. 3.1.
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;
ГОСТ 14658-86, п. 2;
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	27.
	
	- Требования к автосамосвалам
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.7.
Приложение 6, п. 2.2.13
Приложение 6, п. 2.2.14
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	28.
	
	-Требования к автоэвакуаторам.
· Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них
-усилия на ограждения
· проверка подразделений непостоянного звука
-Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах
-Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п.1.9.
Приложение 6, п. 2.2.
Приложение 6, п. 3.3.1
	Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3;
ГОСТ 23941-2002, п. 4
Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время
	Соответствие/не соответствие
0….2с
0….1000Н
0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	29.
	
	-Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.10
	ГОСТ 28385-89, п. 3
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.



Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
01.06.2026г.
Издание № 1
Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
Стр. 16 из 114



	30.
	
	-Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
· режимы звучания звукового сигнального прибора
максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
· продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала
-максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п 1.12.
Приложение 6, п. 2.4
	Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6
ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г
Визуальный контроль Функциональная проверка
Измерения шума Время
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….7000мм



0….6с


0….125 дБ А
0….2000мм

	31.
	
	-Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
· усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования.
-усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии),
· элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства
-Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования,
-увеличение размера по высоте установки фар ближнего света
· увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
· подразделения непостоянного звука
-характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.13.
Приложение 6, п. 3.3.
	ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие

0….200Н
0….450Н


0….1000мм

0….450
0….3250мм

0….3500мм

0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ
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	32.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
· Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью
-Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью
· Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши
-Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона
-Определение геометрических замеров проемов люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.15.
Приложение 6, пунк 2.3
Приложение 6, пункт 3.3
	ГОСТ Р 53814-2010, п.
5
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….10мм

0….3,2мм
0….20мм


0….20мм
0….2700мм

	33.
	
	- Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	Приложение 6, п. 1.16.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	34.
	
	· Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей.
· высота поручни от уровня площадки.
-усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.19.
	ГОСТ 9218-2015, п. 6
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0….1000мм
0….147Н



	35.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа
- момент, прилагаемый силы вентилям
-длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода
-длина отличительных полос
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.20.1
Приложение 6, пункт 2.5
Приложение 6, п. 2.5.1
Приложение 6, п. 2.5.2
	ГОСТ 21561-76, п. 5


Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	Соответствие/не соответствие

0….4,9Н
0….200мм
0….200мм

	36.
	
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
-Проем люка
-Место установки аварийного люка
-статическое усилие, направленное вертикально вверх
- обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси

	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.21.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6,
7
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы

	Соответствие/не соответствие

0….500мм
0….500мм
0….5000Н
0….50мм

	37.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	38.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
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	39.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
	

	40.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
· суммарная емкости аккумуляторных батарей
-электрические системы с различным
· Размеры дверного проема в перегородке
· минимальные размеры проемов дверей
· угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия.
· усилие открывания (закрывания) дверей.
-высота подножки проема задней двери.
-выдержка нагрузки подножки проема задней двери
-выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей
-теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи.
-внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов A.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов B.                                 ширина сидений
-глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений)
-высота над уровнем пола
-толщина подушек сидений
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1500мм
0….1400мм
0….150°
0….120Н
0….400мм
0….2000Н
0….5мм
  0…. 25°С
0….3000с

0….100мм
0….3000мм

0….240мм
0….750мм

0….450мм
0….400мм
0….420мм
0….50мм
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	  -температуры воздуха в медицинском салоне.
-температуры воздуха в центре салона
-расстоянии пола при измерении температуры.
-время достижения заданного снижения температуры
-скорость движения воздуха
-высота замера скорости движения воздуха
-освещенность рабочих мест медицинского салона.
· освещенность дополнительного светильника
-диаметр светового пятна на поверхности носилок
· -освещенность поверхности подножки                                                            -усилие на выдержку кронштейнов
· расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова
-высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С
-время фиксации и расфиксации размещенных изделий
-высота бортиков открытых полок
· максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
-максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	   0….50°С
0….40°С
0….1000мм
0….300с
0….0,25 м/с
0….700мм
0….300лк
0….1000лк
0….200мм
0….30лк
0….50Н
0….500мм
0….650мм

0….15с
0….30мм
0….700мм


0….130дБ
0….2000мм
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	№
№ п/п
	Наименование объектов,
подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов
испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов
	Обозначение
методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед.
измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Область аккредитации. Чуй №14

	1.
	ТС категории единичных транспортных средств:  
Мототранспортные средства (категории L, L6, L7).                                                                             Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные категорий М1, М1G.                                                        Автомобили грузовые категории N1, N1G Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N1G.                                                        Прицепы                                           
категории О1, О2, 
	· обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам.
· места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства

-Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L
-Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков
	ТР ТС 018/2011,
п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1.
	ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п.
А.1.2.2, п. А.1.2.3, п.
А.1.3

линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

0°….30°



0….1200мм





0°….30°



	2.
	
	- элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру
проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 11
	ТР ТС 018/2011
пункт 11
Визуальный контроль Линейные измерения
	0….5мм

	3.
	
	- озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, раздел
IV
пункт 12
	ТР ТС 018/2011
пункт 12
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	4.
	
	-оснащения аппаратурой спутниковой навигации
выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также
специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС
оперативных служб.
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 13
ГОСТ 33670-2015 п. А.2.
	ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1

Визуальный контроль Контроль документации
	Соответствие/не соответствие

	5.
	
	- комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 131
ГОСТ 33670-2015 п. А.3.
	ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие

	6.
	
	оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих
коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N ,
	ТР ТС 018/2011,
раздел IVпункт 14
ГОСТ 33670-2015 п. А.4.
	ГОСТ 33670, п. А.4.1


Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.



Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
01.06.2026г.
Издание № 1
Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
Стр. 3 из 115



	7.
	
	-Требования к общей безопасности
· оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного
двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая:
· блокировка рулевого управление;
· блокировка передаточного механизма
· блокировка механизма переключения передач
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6
	Правила ЕЭК ООН № 18,
приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.5 Визуальный контроль
функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует
Функционирует/н е функционирует

	8.
	
	-Требования к системам отопления
- оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.2.1
ГОСТ 33670-2015 п. А.7
	Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6
ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.7

Визуальный контроль

функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

	9.
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
· Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/
· размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью.
· размещения передних противотуманных фар
· размещения указателей поворота и аварийной сигнализации.
· размещения сигналов торможения
-размещения задних противотуманных фонарей
· Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.3.1 1

Приложение 8, пункт 3

ГОСТ 33670-2015 п. А.8

ГОСТ 33997-2016 п 4.3
	ГОСТ Р 33670- 2015
таблица А.8
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует
0….1200мм

0….800мм
0.…600мм

0….2100мм
0….1200мм
0....20 20'
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	регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR,
DCR,
- Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета
-Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет
	
	
	

200….125000 кд


200….125000 кд

	
	
	- Частота следования проблесков
	
	
	0....20 20'

	10.
	
	Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС
· противопожарная защита
· число выходов
· минимальные размеры выходов
-размеры свободному открыванию дверей
-сечение поручней и опор для рук
· ограждение проемов для ступенек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
1.4.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 7

ГОСТ 33670-2015 п. А.9

ГОСТ 33997-2016 п 4.7
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.9
Правил ЕЭК ООН
№ 107, приложения 3,
4, 6, 7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2, 5.7.7
Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль
Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

0…100мм
0….2000мм Соответствие/не соответствие
0°….100°
0….100мм
0….800мм

	11.
	
	-Требования к тормозным системам
· Удельная тормозная сила
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
· Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
· Относительная разность тормозных сил колес оси
-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы
· Усилие на органе управления тормозной системы
· Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.1.1
ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 1

ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п.
4.1
	Правила ЕЭК ООН №
13-11, п. 6, приложение
4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
ГОСТ 33997-2016, п.
5.1
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.5
	Соответствие/не соответствие 0….25 кН
0….980Н
0….25%
0….25 кН

0….688Н

0….25%
0….25 кН
0….980Н
0….25%

	
	
	
	
	Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка
Анализ
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	эксплуатационной
	

	
	
	
	
	документации
	

	12.
	
	-Требования к шинам и колесам
	ТР ТС 018/2011
	Правила ЕЭК ООН №
	Соответствие/не

	
	
	- Остаточная глубине рисунка протектора шин
	Приложение 4, пункт
	30, приложение 6;
	соответствие

	
	
	
	2.2.1
	ГОСТ 33670- 2015
	0….4,0мм

	
	
	
	ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт п.5

ГОСТ 33670-2015 п.
	таблица А.10
	

	
	
	
	А.10
	ЕЭК ООН № 54,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.5
	приложение 6;
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.5
	

	
	
	
	
	ГОСТ Р 51709-2001, пп.
	

	
	
	
	
	5.5
	

	
	
	
	
	Линейные измерения
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	13.
	
	-Требования к средствам обеспечения обзорности
	ТР ТС 018/2011
	ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не

	
	
	-Светопропускание ветрового стекла и стекол, через
	Приложение 4, пункт
	таблица А.11
	соответствие

	
	
	которые обеспечивается передняя обзорность
	2.3.1
	Правила ЕЭК ООН
	0….100%

	
	
	
	
ТР ТС 018/2011,
Приложение 8, пункт п.4

ГОСТ 33670-2015 п.
	№ 46, п. 15.2;
	

	
	
	
	А.11
	ГОСТ Р 51709-2001,
	

	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.4
	пп. 5.4, 5.7.1
	

	
	
	
	
	ГОСТ 33997-2016 п. 5.4
	

	
	
	
	
	Светопропускание
	

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	
	
	
	
	функциональная
	

	
	
	
	
	проверка
	

	14.
	
	-Требования к спидометрам
- скорость транспортного средства по показаниям
спидометра его фактической скорости
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
2.4.
ГОСТ 33670-2015 п.
А.12
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.12
Правила ЕЭК ООН №
39-00, приложение 3;
Визуальный контроль
           Функциональная
 проверка
Дорожные испытания
	Соответствие/не
соответствие
0…30 км/ч
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	15.
	
	-Требования к травмобезопасности рулевого управления
--угол закругления
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.1.
ГОСТ 33670-2015 п. А.17
	Правила ЕЭК ООН
№ 21, приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.17
Визуальный контроль Функциональная проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….2,5мм

	16.
	
	-Требования к ремням безопасности и местам их крепления
· оснащенность ремнями безопасности


· использование втягивающих устройств


· оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
-конструкция и установку ремней безопасности


устройство, служащее для открывания пряжки


· Расположение пряжки
-Установка пряжки
· места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней
· болты и их маркировки, используемые в конструкции мест
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.2.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.13 ГОСТ 33997-2016
п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.2
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.13
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Контроль эксплуатационной документации
	Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие


Соответствие/не соответствие

Функционирует/н е функционирует

Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие
Соответствие/не соответствие
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	крепления ремней безопасности
	
	
	Соответствие/не соответствие

	
	
	- демонтаж ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией ТС
	
	
	Соответствие/не соответствие

	17.
	
	-Требования к сидениям и их креплениям
· крепления сидений


· механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.3.
Приложение 8, пункт 7
ГОСТ 33670-2015 п.
А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7
	Правила ЕЭК ООН
№ 17, ГОСТ Р 33670-
2015
приложение 6
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.14
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.18
ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка
линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
Функционирует/н е функционирует

Соответствие/не соответствие

	
	
	-геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
	
	
	0.…3,2мм
0.…25мм

	
	
	-геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
	
	
	

	
	
	- геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши
	
	
	0….3,2мм.

	
	
	- геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов.
	
	
	0….165d
0….3,2мм 0….5мм

	
	
	- геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	
	
	
0….19мм

	18.
	
	-Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий
- сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.5.
ГОСТ 33670-2015 п. А.15
	Правила ЕЭК ООН
№ 11, п. 7
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.15
Визуальный контроль Функциональная
	Функционирует/н е функционирует

0….300Н
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	проверка
	

	19. .
	
	-Требования к травмобезопасности наружных выступов
· элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
-Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты
· радиус закругления кромок
· радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера.
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, пункт
3.6.
ГОСТ 33670-2015 п. А.16
	Правила ЕЭК ООН
№ 26, приложение 3
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.16
Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара
	Соответствие/не соответствие
0….2000мм

0-100Н
0….10мм
0….100d
0….20мм
0….2,5мм

	
	
	- выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника,
	
	
	0….70мм

	
	
	-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке
	
	
	0….70мм
0….100d

	
	
	- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….10мм

	
	
	- Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола
	
	
	0….2,5мм
0….10мм

	
	
	-радиус кривизны выступающих наружу краев
боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон
	
	
	
0….1мм

	20. .
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам
-проверка задних и боковых зашитых устройств
· ширины заднего зашитого устройства.
· высоты заднего зашитого устройства.
· отстояние заднего защитного устройства от заднего
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.7.
Приложение 8, пункт 8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.19
ГОСТ Р 51709-2001, п.
4.7
	Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.7.5
ГОСТ 33670- 2015
	Соответствие/не соответствие
0….100мм
0….100мм
0…400мм
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	габарита транспортного средства
	ГОСТ 33997-2016, п. 4.7
	таблица А.19
ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7
	
0….2,5мм

	
	
	· радиус закруглений кромок заднего защитного устройства
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении.
-отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь.
-отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь
	
	

Линейные измерения Визуальный контроль
	0….550мм
0….250мм

0….250мм

0….300мм

	
	
	· расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств
· высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств.
· отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса.
· расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	
	
	
0….300мм

0….300мм


0….550мм

	21. .
	
	-Требования к пожарной безопасности
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
3.8.
ГОСТ 33670-2015 п. А.20
ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6
	Правила ЕЭК ООН
№ 34, приложения
5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп.
5.6.4
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.20
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	22.
	
	Требования к выбросам транспортных средств
· наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном
состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
· наличие системы бортовой диагностики в
работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт
4.1.

ТР ТС 018/2011
Приложение 8, пункт 9
ГОСТ 33670-2015 п. А.21
ГОСТ 33670-2015 п. А.22
ГОСТ 33670-2015 п.
А.23
	ГОСТ 33670- 2015
таблица А.21
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.22
ГОСТ 33670- 2015
таблица А.23
ГОСТ 33997-2016 п. 5.9
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие
Соответствие/н есоответствие
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	выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
	ГОСТ 33997-2016 п. 4.9
	Анализ документов
	

	
	
	- оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1
-оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
· содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя
· дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения
· системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка
уровень шума выпуска отработавших газов
	
	Функциональная
проверка системы бортовой диагностики измерения уровня
выбросов
измерения дымности проверка утечки газа измерения шума
Визуальный контроль
	Соответствие/н есоответствие

Соответствие/н есоответствие

0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
0…3,5%
0….1200 млн-1
0,00….3 м-1
30 - 100 дБ

	23.
	
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, пункт 5
	Правила ЕЭК ООН
№ 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН
№ 95, приложения 3-8;
ГОСТ 55530-2013, п. 6;
ГОСТ 33473-2015, п. 6
	Соответствие/не соответствие

	
	
	
	
	Визуальный контроль
	

	24.
	
	-Требования к размерам транспортных средств
- максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа).
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 1
	ГОСТ Р 52389-2005, п.
5.1
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….20000 мм

	
	
	- максимальная ширины
транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств.
-максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О
	
	
	0….2600мм

0….4000мм
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	25.
	
	-Требования к весовым ограничениям транспортных средств
-весовые ограничение взвешиваний максимальной массы
-Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство
	ТР ТС 018/2011
Приложение 5, пункт 2.
Приложение 5, пункт 3
	ГОСТ Р 52389-2005,
приложения В, Г
Функциональная проверка
Весовые ограничения Приложения силы
	Соответствие/не соответствие
0…40000 кг
0….490Н

	26.
	
	- Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011
Приложение 6, п. 1.4.
Приложение 6, п. 3.1.
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;
ГОСТ 14658-86, п. 2;
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	27.
	
	- Требования к автосамосвалам
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.7.
Приложение 6, п. 2.2.13
Приложение 6, п. 2.2.14
	ГОСТ 18464-96, п. 5;
ГОСТ 20245-74, п. 2
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	28.
	
	-Требования к автоэвакуаторам.
· Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них
-усилия на ограждения
· проверка подразделений непостоянного звука
-Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах
-Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п.1.9.
Приложение 6, п. 2.2.
Приложение 6, п. 3.3.1
	Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3;
ГОСТ 23941-2002, п. 4
Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время
	Соответствие/не соответствие
0….2с
0….1000Н
0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ

	29.
	
	-Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.10
	ГОСТ 28385-89, п. 3
Визуальный контроль
	Соответствие/не соответствие


Испытательная лаборатория «ГП ИДДД»
Область аккредитации
ОА. ИЛ- 2026
Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1

Приложение к аттестату аккредитации 
KG 417/КЦА.ИЛ.
«	»	202 г.



Директор «ГП ИДДД»
М.П. 	Шугурбеков А.О.
01.06.2026г.
Издание № 1
Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» 
	Кемелбек у. Т.
Стр. 17 из 115



	30.
	
	-Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
· режимы звучания звукового сигнального прибора
максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
· продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала
-максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п 1.12.
Приложение 6, п. 2.4
	Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6
ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г
Визуальный контроль Функциональная проверка
Измерения шума Время
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие 0….7000мм



0….6с


0….125 дБ А
0….2000мм

	31.
	
	-Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
· усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования.
-усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии),
· элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства
-Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования,
-увеличение размера по высоте установки фар ближнего света
· увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота
-характер подразделения спектра шума
-подразделения шума по временным характеристикам
· подразделения непостоянного звука
-характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.13.
Приложение 6, п. 3.3.
	ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения шума
	Соответствие/не соответствие

0….200Н
0….450Н


0….1000мм

0….450
0….3250мм

0….3500мм

0….107дБ
0….107дБ
0….107дБ
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	32.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
· Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью
-Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью
· Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши
-Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона
-Определение геометрических замеров проемов люка
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.15.
Приложение 6, пунк 2.3
Приложение 6, пункт 3.3
	ГОСТ Р 53814-2010, п.
5
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие
0….10мм

0….3,2мм
0….20мм


0….20мм
0….2700мм

	33.
	
	- Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
	Приложение 6, п. 1.16.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения
	Соответствие/не соответствие


	34.
	
	· Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей.
· высота поручни от уровня площадки.
-усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.19.
	ГОСТ 9218-2015, п. 6
Визуальный контроль Функциональная проверка
Линейные измерения Измерения сопротивление
	Соответствие/не соответствие
0….1000мм
0….147Н



	35.
	
	-Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа
- момент, прилагаемый силы вентилям
-длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода
-длина отличительных полос
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.20.1
Приложение 6, пункт 2.5
Приложение 6, п. 2.5.1
Приложение 6, п. 2.5.2
	ГОСТ 21561-76, п. 5


Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы
	Соответствие/не соответствие

0….4,9Н
0….200мм
0….200мм

	36.
	
	Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей
-Проем люка
-Место установки аварийного люка
-статическое усилие, направленное вертикально вверх
- обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси

	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.21.
	Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;
Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6,
7
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы

	Соответствие/не соответствие

0….500мм
0….500мм
0….5000Н
0….50мм

	37.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие

	38.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
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	39.
	
	- Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, п. 1.23
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 6, пункт
1.23
Визуальный контроль Функциональная проверка
	Соответствие/не соответствие
	

	40.
	
	-Требования к автомобилям скорой медицинской помощи
-наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема.
· суммарная емкости аккумуляторных батарей
-электрические системы с различным
· Размеры дверного проема в перегородке
· минимальные размеры проемов дверей
· угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия.
· усилие открывания (закрывания) дверей.
-высота подножки проема задней двери.
-выдержка нагрузки подножки проема задней двери
-выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей
-теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи.
-внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов A.
-ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны
автомобилей скорой медицинской помощи классов B.                                 ширина сидений
-глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений)
-высота над уровнем пола
-толщина подушек сидений
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6 п.1.6
ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002,
Правила ЕЭК ООН №
28,
Правила ЕЭК ООН N
65-00
Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	ТР ТС 018/2011,
приложение №6
ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002,
приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;
Правила ЕЭК ООН N
65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	Соответствие/не соответствие 0….30лк
0….2000мм


0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1000 А·ч
0….10000 Вт
0….1500мм
0….1400мм
0….150°
0….120Н
0….400мм
0….2000Н
0….5мм
  0…. 25°С
0….3000с

0….100мм
0….3000мм

0….240мм
0….750мм

0….450мм
0….400мм
0….420мм
0….50мм
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	  -температуры воздуха в медицинском салоне.
-температуры воздуха в центре салона
-расстоянии пола при измерении температуры.
-время достижения заданного снижения температуры
-скорость движения воздуха
-высота замера скорости движения воздуха
-освещенность рабочих мест медицинского салона.
· освещенность дополнительного светильника
-диаметр светового пятна на поверхности носилок
· -освещенность поверхности подножки                                                            -усилие на выдержку кронштейнов
· расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова
-высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С
-время фиксации и расфиксации размещенных изделий
-высота бортиков открытых полок
· максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала
-максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала
	Приложение 6, п. 1.6.
Приложение 6, п. 2.4
	65-00, приложение 3
Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время
Температура Освщенность
	   0….50°С
0….40°С
0….1000мм
0….300с
0….0,25 м/с
0….700мм
0….300лк
0….1000лк
0….200мм
0….30лк
0….50Н
0….500мм
0….650мм

0….15с
0….30мм
0….700мм


0….130дБ
0….2000мм
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* методы испытаний заполняются в конкретном виде, например: фотоколориметрия, электрофотометрический метод, рНметрия, спектрофотометрия, аргенометрия, титриметрия, ВЖЭХ, ГЖХ, ТСХ, вольтамперметрия, механические испытания (на разрыв, сплющивание, изгиб, прочностные характеристики и т.д.), см. гр. 5 формы 9 паспорта.
** заполняется в соответствии с КЦА-ПЛ12.
Примечания:
1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи
2. Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» в правом верхнем углу без подписи руководства КЦА.
3.Область аккредитации представляется в разрезе постоянной производственной площади и удаленной от постоянной производственной площади Лаборатории, при их наличии.
4.Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17025 и подписана руководителем организации и ИЛ
5.При заявлении гибкой ОА, Лаборатория должна указать применяемые ею виды гибкости по КЦА-ПЛ 12 на каждой странице ОА.
6.При переутверждении ОА по результатам ИК/переоценки или других процессов на каждой странице в правом верхнем углу дополнительно указывается «Переутверждена от 	».
7.При расширении ОА рядом с расширяемой частью указывается «Расширен с	». 
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