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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Раздел 1. Органа контроля, типа "А", по проведению технического осмотра колесных транспортных средств с нагрузкой на ось до 13000 кг

ПТО 06/3 ГП ЦТН» ГУОБДД КР, расположенного по адресу: Ошская область, Кара-Сууйский р-н, Шаркский а/а, с.Ташлак, ул. Абдивали Насирдинов д.122а
	№№ 

п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  )
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств*
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Автомобили легковые категории М1.

Автомобили специальные и специализированные  категорий М1, М1G.

Автобусы, категорий М2, М3.

Автобусы специализированные категорий М2, М3, M2G, M3G.

Автомобили грузовые категории N1, N2,  N3 .

Автомобили специальные и специализированные категорий N, NG.

Прицепы (полуприцепы) категории О к транспортным средствам категорий M, N. 

	-Требования к тормозным системам
-  Удельная тормозная сила 

- Усилие на органе управления тормозной системы

- Относительная разность тормозных сил колес оси

-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
- Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие

- Относительная разность тормозных сил колес оси

-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы

- Усилие на органе управления тормозной системы

- Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.1

	ТР ТС 018/2011                                     

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

Визуальный контроль

Функциональная проверка

                                               Время                                                                       усилие на педали
	Соответствие/несоответствие
0….25  кН 

0….980Н 

0….25%

0….25  кН 

0….688Н 

0….25  кН 

0….980Н 

0….25%



	
	
	-Требования к рулевому управлению 

-Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

ГОСТ Р 33997- 2016 4.2
	ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2

   Визуальный контроль

Функциональная проверка

угол поворота
	Соответствие/несоответствие

00 …. 250


	
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации 
 -Угол наклона плоскости

-Сила света каждой из фар в режиме «ближний свет

-Максимальная сила света всех фар

-Частота следования проблесков
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3

  Визуальный контроль

Функциональная проверка

линейные размеры                                углы геометрической видимости   освещенность
	Соответствие/несоответствие

0....20 20'

200….125000 кд

200….125000 кд

0….2 Гц



	
	
	Требования к обеспечению обзорности                                                 

-Светопропускание ветрового стекла и стекол
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 4
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.4
	 ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4                        Визуальный контроль  Функциональная проверка светопропускание
	Соответствие/несоответствие

4…100 %

	
	
	-Требования к шинам и колесам

 -Остаточная глубина рисунка протектора шин
	ТР ТС 018/2011  Приложение № 8, п. 5
ГОСТ Р 33997- 2016  п. 4.5

Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
	 ТР ТС 018/2011
ЕЭК ООН №30, №54,№ 108, 109
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Линейные размеры               Маркировка
	Соответствие/несоответствие

0…7 мм



	
	
	Требования к цепным устройствам:

-Внутренние и внешние диаметры изнашивающихся деталей сцепных устройств


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.6

Визуальный контроль            Функциональная проверка

Диаметр                                      линейные размеры                        момент затяжки болтов                                 
	Соответствие/несоответствие

0…89,1 мм



	
	
	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7


	ТРТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.7

Визуальный контроль              Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.8


	ТРТС 018/2011

ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

   Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Требования к двигателю и его системам                                               

-содержание оксида углерода;
- содержание углеводородов.
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями

-Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 

-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ Р 52033-2003  
 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.9

ГОСТ 17.2.2.01-84
ГОСТ 21393-75

Правила ЕЭК 

ООН № 24-03
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 52033-2003

 ГОСТ Р17.2.2.06-2005
ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.6                     ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8, п. 5.9,  п. 5.10                                                       
Визуальный контроль

Функциональная проверка            измерения содержание       

                             выбросов         

                          измерения дымности

Измерения шума

Утечка газа
	Соответствие/несоответствие

0…4,5%

0….1200 млн-1 0,00….3 м-1

0,0 ….100,0 %

30 ….100 дБ



	
	
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:

- Соответствие давления на контрольном выводе регулятора уровня пола транспортного средства с пневматической подвеской
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.10


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.11

Приложение Е; пп .5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10;                                                    ГОСТ 55530-2013, п. 6;                        ГОСТ 33473-2015,  п. 6                                              Визуальный контроль Функциональная проверка               Время                                               давления
	Соответствие/несоответствие

0….0,5 (от 0 до 5)  Мпа (кгс/см²)

0,01….1800 с



	
	
	-Требования к комплектности транспортных средств


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69.
ГОСТ Р 33997- 2016 4.11


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12                     Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;                                                    Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств

-Угол установки государственного номерного знака.

- высота установки государственного номерного знака

-Углы видимости

-Расстояние видимости
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.12


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12                  ГОСТ Р 50577-93,  приложение И

Визуальный контроль

Функциональная проверка

                    геометрические углы  линейные размеры                    расстояние;
	Соответствие/несоответствие

00 ….300

0….1200мм

00 ….300

0….2000мм



	
	
	-Дополнительные требования  к транспортным средствам категории  M2; М3 

-Высота надписей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 13

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13

Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Геометрические замеры
	Соответствие/несоответствие

0….250мм



	
	
	-Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.14


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14.1

Визуальный контроль

Функциональная проверка


	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам

-Выступающие элементы технологического оборудования 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 15

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.15


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 27472-87;                                              ГОСТ 12.1.003-83, п. 5;                                                  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
            Линейные размеры 

Функциональная проверка

                 Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие

0….1000мм

	
	
	-Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

-Выступающие элементы конструкции технологического оборудования

- угол наклона наружу и вниз
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.16


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 31544-2012;                               ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15                          Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;                                Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Геометрические замеры
	Соответствие/несоответствие

0….1000мм
5°….50°



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска

-Линейные измерения провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.17


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                                     ГОСТ Р 33997- 2016  п.5.15.6 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Геометрические замеры
	Соответствие/несоответствие

0 … 1000 мм

	
	
	-Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.18


	ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;                                           ГОСТ 23941-2002, п. 5.18                         ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15.7

Визуальный контроль 

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ Р 33997- 2016 4.19
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;                   ГОСТ Р 33997- 2016  п.5.15.8, 5.15.9

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	- Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов

- Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства

-  Удельная тормозная сила 

- Усилие на органе управления тормозной системы

- Относительная разность тормозных сил колес оси

- Номинальное напряжение электрооборудования 

-Сопротивление заземляющего устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16

ГОСТ 55530-2013, п. 6;                   ГОСТ 56362-2015, п. 6;                       главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ

линейные размеры                         напряжение                      сопротивление электрической цепи                                         Визуальный контроль Функциональная проверка    Эффективность тормозной системы  
	Соответствие/несоответствие

0….100мм

0….25  кН 

0….25%

0….980Н 

0,1…. 24 В         0,1….100 Ом                   

	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам

- Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.21


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015,  п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.17

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие

0,1….100 Ом                   

	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов

- Сопротивление электрической цепи

- Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ Р 33997- 2016 4.22


	ТР ТС 018/2011
СТБ ЕН 13081-2006; СТБ ЕН 13082-2006; СТБ ЕН 13083-2006; СТБ ЕН 13922-2006; ГОСТ 25560-82, п. 6;                                ГОСТ 25570-82, приложение 2                  ГОСТ Р 33997- 2016 .5.17.1, 5.17.2, 5.17.3

сопротивление электрической цепи                                    Визуальный контроль   Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие

0,1…10 Ом     
0,1…10 Ом                


	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных

-Размеры нанесенных полос
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.23


	ТРТС 018/2011
ГОСТ 21561-76, п. 5

ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.17.4

линейные размеры

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие

0…200мм



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.24


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15.10

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.25


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 339.97- 2016 п.5.15.11

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.26


	ТРТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015, п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15.14

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие




Раздел 2. Требования в отношении отдельных изменений, вносимых в конструкцию транспортного средства, в соответствии с требованиям  технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011

ПТО 06/3 ГП ЦТН» ГУОБДД КР, расположенного по адресу: Ошская область, Кара-Сууйский р-н, Шаркский а/а, с.Ташлак, ул. Абдивали Насирдинов д.122а
	№№ 

п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  )
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Автомобили легковые, (категории М1).

Автомобили специальные и специализированные (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории М1, М1G)

Автобусы, троллейбусы и их шасси (категории М2, М3).

Автобусы специализированные  (без оценки дополнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории М2, М3, M2G, M3G)

Автомобили грузовые, и их шасси, (категории N).

Автомобили специальные и специализирванные (без оценки дполнительного оборудования, определяющего функциональное назначение), (категории N, NG). Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам

категорий  M, N (категории О).
	Требования к изменениям типа кузова, связанные с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов (в том числе контейнеров), тента, прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства, а также установка указанных типов кузовов взамен друг друга. 


	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 1
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.1
	Правила ЕЭК ООН № 48, приложение 9;                           Правила ЕЭК ООН № 61, приложение 4;                        ГОСТ 20245-74, п. 2                 ГОСТ 14658-86, п. 2;                   ГОСТ 18464-96, п. 5;                   ГОСТ Р 52543-2006, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7;                       Правила ЕЭК ООН № 70, п. 7, приложения 4-7;                    ГОСТ 33997-2016, п. 5.7   КМС ГОСТ Р 59889:2025 п.1
Линейные размеры   Освещённость                   Визуальный контроль Функциональная проверка
	0…4000мм

200….125000 кд

0....20 20'

0….2 Гц

Соответствие/несоответствие



	
	
	Требования к установке вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 3
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.3
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.3                                                                ГОСТ 33997-2016,  пп. 5.7.2, 5.7.6, 5.7.8
Линейные размеры Визуальный контроль Функциональная проверка
	0…4000 мм

Соответствие/несоответствие

	
	
	Требования к установке на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 4
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.4
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.4                                           ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;   ГОСТ 33997-2016,  п.5.7

Линейные размеры  Визуальный контроль 

Функциональная проверка
	0…4000 мм

Соответствие/несоответствие

	
	
	Требования к установке на автомобили ( в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства
	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 5
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.5
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.5                                                   ГОСТ 33997-2016,  п.5.7

Линейные размеры Визуальный контроль Функциональная проверка
	0…4000 мм

Соответствие/несоответствие

	
	
	Требования к установке взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников


	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 6
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.6
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.6                                           ГОСТ 33997-2016,  п.5.7

Линейные размеры

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	0…4000 мм

Соответствие/несоответствие

	
	
	Требования к установке на шасси грузовых автомобилей кузовов-фургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей
	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 7
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.7
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.7                                       ГОСТ 33997-2016,  п.5.7

Линейные размеры

Визуальный контроль Функциональная проверка


	0…4000 мм Соответствие/несоответствие



	
	
	Требования к установке оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом – КПГ, сжиженным нефтяным газом – СНГ) и демонтаж такого оборудования
	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 8
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.8
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.8                                     ГОСТ 33997-2016,  п. 5.6;

Визуальный контроль

 Функциональная проверка                                       измерение содержание выбросов

измерение дымности

               Измерение шума         

                        Утечка газа
	0…3,5%

0….1200 млн-1 0,00….3 м-1

30 - 100 дБ

0…60  %НКПР

0…1,02%

Соответствие/несоответствие

	
	
	Требования к установке (замене) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах 


	ТР ТС 018/2011, Приложение 9, п. 9
КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.9
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.9                                              ГОСТ 33997-2016,  п. 5.3

Визуальный контроль

линейные размеры

освещенность
	200….125000 кд

0....20 20'

0….2 Гц

Соответствие/несоответствие


	
	
	Установка тягово-сцепного устройство для эксплуатации ТС с прицепом (кроме седельно-сцепного устройство)
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.12
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.12

Правила ООН № 13, приложение №4

Правила ООН № 25

Визуальный контроль

 Функциональная проверка 

Маркировка

Наличие документации                                      
	Соответствие/несоответствие
0….25  кН 

0….980Н 

0….25%

0….25  кН 

0….688Н 

0….25  кН 

0….980Н


	
	
	Внесения изменений в конструкцию ТС категории М2 или М3  в результате которого происходит изменения категории ТС на М1 или N,  а также изменение конструкции М1, в результате которого происходит изменение на категории на  N
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.13
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.13

ГОСТ 33670-2015  

п.А3, приложение А
Правила ООН № 48, п. 5.14, п.5.16, п. 6

ГОСТ 33670-2015  

п.А8, приложение А

Визуальный контроль

 Функциональная проверка 
масса
	Соответствие/несоответствие
0….40000кг

	
	
	Установка воздухозаборника двигателя «шноркеля»
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.14
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.14

Правила ООН № 26, 

п. 5.

ГОСТ 33670-2015  

п.А11, приложение А

  Визуальный контроль

     Линейные измерения
	Соответствие/несоответствие
0….5мм

	
	
	Установка защиты переднего/заднего бамперов (устройств, устанавливаемых в нижней части для защиты от повреждений при контакте с дорогой)
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.15
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.15

Правила ООН № 61, 

п. 6.5.

Правила ООН № 48, п. 5.14, п.5.16, п. 6

ГОСТ 33670-2015  

п. А8, приложение А

ТР ТС 018/2011. п.11

Экспертиза документации

Визуальный контроль
Линейные измерения
	Соответствие/несоответствие
0….2000мм

	
	
	Установка спойлеров, обтекателей, дефлекторов и пр
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.16
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.16

Правила ООН № 26, 

п. 6.

Визуальный контроль
Линейные измерения
	Соответствие/несоответствие
0….5мм

	
	
	Установка спойлеров, багажников и спальных мест на крышу грузовых автомобилей
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.17
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.17

Правила ООН № 61, 

п. 6.6

Визуальный контроль
Линейные измерения
	Соответствие/несоответствие
0….5мм

	
	
	Установка холодильного оборудования
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.18
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.18

Визуальный контроль
Линейные измерения

Масса 

Функциональная проверка

Экспертиза документации
	Соответствие/несоответствие
0….40000мм

0….40000кг

	
	
	Установка бампера, не предусмотренного штатной комплектацией (конструкцией) автомобиля
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.19
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.19

Правила ООН № 26, 61

Визуальный контроль
Линейные измерения

Угловые измерения 

Экспертиза документации
	Соответствие/несоответствие
0….20000мм

0….1800

	
	
	Демонтаж устройств ручного управления ТС для лиц с ограниченными возможностями
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.20
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.20

Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие


	
	
	Замена двигателя
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.22
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.22

Правила ООН № 83, 49

ТР ТС 018/2011 п.9, приложение №8

Визуальный контроль
Экспертиза документации

Измерение уровня выброса

Измерение шума

диагностика
	Соответствие/несоответствие

0…4,5%

0….1200 млн-1 0,00….3 м-1

0,0….100,0 %

30 ….100 дБ



	
	
	Переоборудование в самосвал
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.23
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.23

Правила ООН № 48, п.5.14

Масса 

Линейные измерения

Визуальный контроль
Экспертиза конструкции

Экспертиза документации

Анализ конструкции
	Соответствие/несоответствие

0….40000кг

0….40000мм

	
	
	Переоборудование ТС в автоэвакуатор 
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.24
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.24

Правила ООН № 65, приложение №5

Масса 

Линейные измерения

Визуальный контроль
Экспертиза конструкции

Экспертиза документации

Анализ конструкции
	Соответствие/несоответствие

0….40000кг

0….40000мм

	
	
	Установка порогов-подножек
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.25
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.25

Правила ООН № 61, п.6

Линейные измерения

Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие

0….5мм

	
	
	Установка кронштейна крепления запасного колеса на ТС категорий М 1 и М 2
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.26
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.26

Правила ООН № 48, п. 5.14, п.5.16, п. 6

ГОСТ 33670-2015  

п. А8, приложение А

ТР ТС 018/2011. п.11
Линейные измерения

Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие

0….4000мм

	
	
	Установка лебедки для самовытаскивания
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.27
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.27

Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Установка расширителей колесных арок
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.29
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.29

Правила ООН № 61, п. 6
Линейные измерения
	0….5мм 

	
	
	Установка на задней стенке лестницы для обеспечения доступа к багажнику
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.30
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.30

Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Установка кран-манипуляторной установки
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.31
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.31

Правила ООН № 58, 

п. 16
ГОСТ 33670-2015  

п. А1, приложение А

ГОСТ 33670-2015  

п. А8, приложение А

ГОСТ 33670-2015  

п. А1, приложение А
ГОСТ 33987-2015  

п. Б.1.1
Визуальный контроль
Масса

Линейные измерения

Испытания на площадке
	Соответствие/несоответствие

0….4000мм

0….40000кг

	
	
	Установка защитных дуг мотоциклов
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.32
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.32

Визуальный контроль
Экспертиза документации
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Установка на грузовые бортовые автомобили и бортовые прицепы несъемных надставных бортов
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.33
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.33

Визуальный контроль
Линейные измерения


	Соответствие/несоответствие

0….4000мм

	
	
	Дооборудование ТС для перевозки опасных грузов
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.34
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.34

ТР ТС 018/2011

п.2.5, приложение №6

ТР ТС 018/2011

п.20, п.21, п.22 

приложение №8

Визуальный контроль
Экспертиза документации


	Соответствие/несоответствие



	
	
	Переоборудование ТС, ранее не предназначенных для перевозки опасных грузов, в ТС для перевозки опасных грузов класса EXII/EXIII
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.35
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.35

Допог, глава 9.3

Визуальный контроль
Экспертиза документации
Контроль документации
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Установка инструментального ящика на ТС категории N и O
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.36
	КМС ГОСТ Р 59889:2025

п.36
Правила ООН № 58, 

п. 73, п.7
Масса 
Визуальный контроль
Экспертиза документации
экспертиза документации

Линейные измерения
	Соответствие/несоответствие

0….40000кг

0….4000мм




Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи                                                                                                                           

     2.  Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи директора КЦА. 

       3.  Каждая страница области аккредитации  должна быть идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и Органа  контроля. 

       *   Для органа контроля технического  осмотра  или   технической экспертизы колесных транспортных средств указать вид контроля/инспекции: документальный, визуальный, компьютерная диагностика и т.д.  (по каждому параметру).
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