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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Органа контроля, типа "А", по проведению технического осмотра колесных транспортных средств с нагрузкой на ось до 10000 кг

ПТО 06/1 ГП ЦТН» ГУОБДД КР, расположенного по адресу: Ошская обл.,  г. Узген, ул. Ленина 49
	№№ 

п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  )
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств*
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Автомобили легковые категории М1.

Автомобили специальные и специализированные  категорий М1, М1G.

Автобусы, категорий М2, М3.

Автобусы специализированные категорий М2, М3, M2G, M3G.

Автомобили грузовые категории N1, N2,  N3 .

Автомобили специальные и специализированные категорий N, NG.

Прицепы (полуприцепы) категории О к транспортным средствам категорий  M, N. 

	-Требования к тормозным системам
-  Удельная тормозная сила 

- Усилие на органе управления тормозной системы

- Относительная разность тормозных сил колес оси

-Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
- Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие

- Относительная разность тормозных сил колес оси

-Удельная тормозная сила запасной тормозной системы

- Усилие на органе управления тормозной системы

- Относительная разность тормозных сил колес оси
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.1

	ТР ТС 018/2011                                     

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

Визуальный контроль

Функциональная проверка

                                               Время                                                                       усилие на педали
	Соответствие/несоответствие
0….25  кН 

0….980Н 

0….25%

0….25  кН 

0….688Н 

0….25  кН 

0….980Н 

0….25%



	
	
	-Требования к рулевому управлению 

-Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

ГОСТ Р 33997- 2016 4.2
	ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2

   Визуальный контроль

Функциональная проверка

угол поворота
	Соответствие/несоответствие

00 …. 250


	
	
	-Требования к устройствам освещения и световой сигнализации 
 -Угол наклона плоскости

-Сила света каждой из фар в режиме «ближний свет

-Максимальная сила света всех фар

-Частота следования проблесков
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3

  Визуальный контроль

Функциональная проверка

линейные размеры                                углы геометрической видимости   освещенность
	Соответствие/несоответствие

0....20 20'

200….125000 кд

200….125000 кд

0….2 Гц



	
	
	Требования к обеспечению обзорности                                                 

-Светопропускание ветрового стекла и стекол
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 4
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.4
	 ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4                        Визуальный контроль  Функциональная проверка светопропускание
	Соответствие/несоответствие

4…100 %

	
	
	-Требования к шинам и колесам

 -Остаточная глубина рисунка протектора шин
	ТР ТС 018/2011  Приложение № 8, п. 5
ГОСТ Р 33997- 2016  п. 4.5

Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
	 ТР ТС 018/2011
ЕЭК ООН №30, №54,№ 108, 109
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Линейные размеры               Маркировка
	Соответствие/несоответствие

0…7 мм



	
	
	Требования к цепным устройствам:

-Внутренние и внешние диаметры изнашивающихся деталей сцепных устройств


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.6

Визуальный контроль            Функциональная проверка

Диаметр                                      линейные размеры                        момент затяжки болтов                                 
	Соответствие/несоответствие

0…89,1 мм



	
	
	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7


	ТРТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.7

Визуальный контроль              Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.8


	ТРТС 018/2011

ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

   Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Требования к двигателю и его системам                                               

-содержание оксида углерода;
- содержание углеводородов.
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями

-Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 

-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ Р 52033-2003  
 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.9

ГОСТ 17.2.2.01-84
ГОСТ 21393-75

Правила ЕЭК 

ООН № 24-03
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 52033-2003

 ГОСТ Р17.2.2.06-2005
ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.6                     ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8, п. 5.9,  п. 5.10                                                       
Визуальный контроль

Функциональная проверка            измерения содержание       

                             выбросов         

                          измерения дымности

Измерения шума

Утечка газа
	Соответствие/несоответствие

0…4,5%

0….1200 млн-1 0,00….3 м-1

0,0 ….100,0 %

30 ….100 дБ



	
	
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:

- Соответствие давления на контрольном выводе регулятора уровня пола транспортного средства с пневматической подвеской
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.10


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.11

Приложение Е; пп .5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10;                                                    ГОСТ 55530-2013, п. 6;                        ГОСТ 33473-2015,  п. 6                                              Визуальный контроль Функциональная проверка               Время                                               давления
	Соответствие/несоответствие

0….0,5 (от 0 до 5)  Мпа (кгс/см²)

0,01….1800 с



	
	
	-Требования к комплектности транспортных средств


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69.
ГОСТ Р 33997- 2016 4.11


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12                     Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;                                                    Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств

-Угол установки государственного номерного знака.

- высота установки государственного номерного знака

-Углы видимости

-Расстояние видимости
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.12


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12                  ГОСТ Р 50577-93,  приложение И

Визуальный контроль

Функциональная проверка

                    геометрические углы  линейные размеры                    расстояние;
	Соответствие/несоответствие

00 ….300

0….1200мм

00 ….300

0….2000мм



	
	
	-Дополнительные требования  к транспортным средствам категории  M2; М3 

-Высота надписей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 13

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13

Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Геометрические замеры
	Соответствие/несоответствие

0….250мм



	
	
	-Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.14


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14.1

Визуальный контроль

Функциональная проверка


	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам

-Выступающие элементы технологического оборудования 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 15

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.15


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 27472-87;                                              ГОСТ 12.1.003-83, п. 5;                                                  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
            Линейные размеры 

Функциональная проверка

                 Визуальный контроль
	Соответствие/несоответствие

0….1000мм

	
	
	-Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

-Выступающие элементы конструкции технологического оборудования

- угол наклона наружу и вниз
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.16


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 31544-2012;                               ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15                          Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;                                Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Геометрические замеры
	Соответствие/несоответствие

0….1000мм
5°….50°



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска

-Линейные измерения провисание тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.17


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                                     ГОСТ Р 33997- 2016  п.5.15.6 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7

Визуальный контроль

Функциональная проверка

Геометрические замеры
	Соответствие/несоответствие

0 … 1000 мм

	
	
	-Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.18


	ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;                                           ГОСТ 23941-2002, п. 5.18                         ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15.7

Визуальный контроль 

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ Р 33997- 2016 4.19
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;                   ГОСТ Р 33997- 2016  п.5.15.8, 5.15.9

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	- Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов

- Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства

-  Удельная тормозная сила 

- Усилие на органе управления тормозной системы

- Относительная разность тормозных сил колес оси

- Номинальное напряжение электрооборудования 

-Сопротивление заземляющего устройства 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16

ГОСТ 55530-2013, п. 6;                   ГОСТ 56362-2015, п. 6;                       главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ

линейные размеры                         напряжение                      сопротивление электрической цепи                                         Визуальный контроль Функциональная проверка    Эффективность тормозной системы  
	Соответствие/несоответствие

0….100мм

0….25  кН 

0….25%

0….980Н 

0,1…. 24 В         0,1….100 Ом                   

	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам

- Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.21


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015,  п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.17

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие

0,1….100 Ом                   

	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов

- Сопротивление электрической цепи

- Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ Р 33997- 2016 4.22


	ТР ТС 018/2011
СТБ ЕН 13081-2006; СТБ ЕН 13082-2006; СТБ ЕН 13083-2006; СТБ ЕН 13922-2006; ГОСТ 25560-82, п. 6;                                ГОСТ 25570-82, приложение 2                  ГОСТ Р 33997- 2016 .5.17.1, 5.17.2, 5.17.3

сопротивление электрической цепи                                    Визуальный контроль   Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие

0,1…10 Ом     
0,1…10 Ом                


	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных

-Размеры нанесенных полос
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.23


	ТРТС 018/2011
ГОСТ 21561-76, п. 5

ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.17.4

линейные размеры

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие

0…200мм



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.24


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15.10

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	-Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.25


	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 339.97- 2016 п.5.15.11

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие



	
	
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.26


	ТРТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015, п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п.5.15.14

Визуальный контроль

Функциональная проверка
	Соответствие/несоответствие




Примечания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи                                                                                                                           

     2.  Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи директора КЦА. 

       3.  Каждая страница области аккредитации  должна быть идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и Органа  контроля. 

       *   Для органа контроля технического  осмотра  или   технической экспертизы колесных транспортных средств указать вид контроля/инспекции: документальный, визуальный, компьютерная диагностика и т.д.  (по каждому параметру).
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