УТВЕРЖДАЮ

 Директор КЦА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Ш. Жунушакунов

подпись расшифровка подписи

М.П.

 Приложение к аттестату аккредитации

 № KG417/КЦА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

органа контроля по проведению осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств

ОсОО «Сертификационный Испытательный Центр KG Стандарт»

наименование органа контроля и организация заявителя

**Тип органа контроля по ISO/IEC 17020** А\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование типовтранспортных средств(шасси), единичныхтранспортных средств икомпонентов транспортныхсредств и их категория | Контролируемые элементы(для контроля колесныхтранспортных средств) | Обозначение нормативно-правовых документов,регулирующих транспортныесредства (шасси), единичныетранспортные средства икомпоненты транспортныхсредств | Обозначение нормативного документа (регламенты, стандарты и/ или спецификации),содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств | Диапазонизмерений, ед.измерения,где уместно |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
| 1. | Категории колесных транспортных средств:**M1; M2;** **N1; N2;** **О1; О2;**  | 1. Требования к тормозным системам:- Требования к общей безопасностиТормозные свойства или тормозные системы: | Технический регламентТаможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011ГОСТР 41.35-99 |  0-3500т |
|  |  | - Общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности);- Относительная разность тормозных сил колес оси- Стояночный тормоз:- Общая удельная тормозная сила- Удельная тормозная сила- Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам- Требования к прицепам с пневматическим тормозным приводом- Требования к сигнализации и контроля тормозных систем- Требования к тормозным шлангам- Требования к АБС (при наличии) | ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.1ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.2ГОСТ 51253-99ГОСТ Р 52033-2003ГОСТ Р 52160-2003Визуальный,инструментальный. |  |
| **2** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;**  | **2. Требования к рулевому управлению**Рулевое управление:-внешний осмотр;-суммарный люфт- Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма- Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления | ТР ТС 018/2011ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011Визуальный,инструментальный. | 0-1000-2000-250 |
| **3** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | **3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации:**Внешние световые приборы:-соответствие внешних световых приборов;- измерения наклона светового пучка;-соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей;-Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов-Требования к указателям поворота и аварийной сигнализации-Требования к сигналам торможения-Требования к задним противотуманным фонарям-Требования к внешней подсветкиТребования к светоотражающим устройствам | ТР ТС 018/2011Правила ЕЭК ООН №37Правила ЕЭК ООН №99ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011Визуальный,инструментальный. | + 150-1400-500000,5-3,5 |
| **4** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;**  | **4. Требования к обеспечению обзорности:**- Средства обеспечения обзорности Измерение покрытие ограничивающих обзорности ветрового стекла и стеколИзмерение светопропускание ветрового стекла и стеколСтеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла:-частота перемещения щеток по мокрому стеклу;-угол размаха щеток; | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011ТР ТС 018/2011 | ГОСТ Р 51709-2004ТРТС 018/2011Визуальный,инструментальный. |  |
| **5** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | **5. Требования к шинам и колесам**Шины и колеса:-внешний осмотр шин;-высота рисунка протектора шин;-давление воздуха в шинах- Требования к непригодной к эксплуатации шинам-Требования к маркировке-требования к восстановленным шинам- Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой-Требования к установке на одну ось транспортного средства шин разной размерности- Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес- Наличии местных повреждений шин | ТР ТС 018/2011ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 |  ГОСТ Р 51709-2004 ТРТС 018/2011ЕЭК ООН №30, №54Визуальный,инструментальный. | 0,8мм-2мм |
| **6** | Категории колесных транспортных средств: **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | **6. Требования к сцепным устройствам**- Замок седельного-сцепного устройства-Деформации сцепной петли-Ослабление болтовых соединений-Продольный люфт-Требования к размерным характеристикам сцепных устройств- Установка подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный,инструментальный. |  |
| **7** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;**  | 7. **Требования к удерживающим системам пассивной безопасности**-Места для сидения транспортных средствах-Демонтаж ремней безопасности- Демонтаж подголовников, предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный. |  |
| **8** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | 8. **Требования к задним и боковым защитным устройствам** -Демонтаж или изменения места размещения предусмотренных изготовителем заднего и баковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный. |  |
| **9** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;****N1; N2 ;**  | **9. Двигатель и его системы**Требования в отношении выбросов:Для АТС с бензиновыми двигателями:-содержание оксида углерода;- содержание углеводорода;Для АТС с дизельными двигателями-Требования к газовым баллонам- Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов;- наличие каталитического нейтрализатора;- Системы питания и выпуска транспортных средств;- Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива- Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка- Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства | ТР ТС 018/2011ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005ГОСТ 17.2.2.01-84ГОСТ 21393-75ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011ГОСТ Р 52033-2003ГОСТ Р17.2.2.06-2005ГОСТ 17.2.2.01-84ГОСТ 21393-75Визуальный,инструментальный. | 0-2000млн 0 + 5% 0-16%0,0-100,0%1,6-1,8 м0,05м |
| **10** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | **Требования к прочим элементам конструкции АТС**-Показание сигнализаторов-Замки дверей кузова или кабины, Запоры бортов, платформы.-Замки баковых навесных дверей-Демонтаж и не работоспособность средств измерения скорости-Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи транспортного-Требования к деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий М и N-Ремонтирование опорного устройства полуприцепов | ТР ТС 018/2011ГОСТ Р 51709-2004 |  ГОСТ Р 51709-2004ТРТС 018/201 Визуальный. |  |
| **11** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | **Требования к комплектности транспортных средств**-Знак аварийной остановки-Наличие аптечки-Наличие огнетушителя- Наличие противооткатными упорами- Опознавательные знаки | ТР ТС 018/2011Правила ЕЭК ООН № 27 | ТРТС 018/2011ЕЭК ООН № 27Визуальный. |  |
| **12** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | -**Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.**-Идентификационный номер-Государственные регистрационные знаки- свидетельства о соответствии транспортногосредства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
| **13** | Категории колесных транспортных средств:**М2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2;  -Аварийные выходы-Крепление поручней-Установка дополнительных мест-дополнительными элементами конструкции или создание иных препятствий, ограничивающих свободный доступ к аварийным выходам- Сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения-установка опознавательные знаки для автобусов «Перевозка детей» в соответствии с Правилами дорожного движения государств – членов Таможенного союза. | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
| **14** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб-Специальные световые и звуковые сигналы-Специальные рисунки и надписи -Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011КМС 796:2015г | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
| **15** | Категории колесных транспортных средств:**M1; М2 ;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам-Ослабление крепление специального оборудование, затяжки болтовых соединений, трещины, повреждения деталей крепления.Требования к Тросам для принудительного закрывания боковых бортов платформы самосвала.-Требования к блокировочным системам поворотного устройства. | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
|  |  | -Потеки и каплепадение из дополнительной топливной системы.- Потеки и потери раствора через не плотности шиберных затворов рабочего сосуда или соединений гидр смесительного устройства и бункера- Отсутствие или неработоспособность механических фиксаторов транспортного (закрытого) положения платформы самосвальных транспортных средств- Отсутствие или неработоспособность приспособлений (крюков, скоб и д.) крепления тента в рабочем положении над платформой бортов и пола платформы | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011.Визуальный. |  |
| **16** | Категории колесных транспортных средств:**M1;** **N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог-Габаритная ширина транспортного средства-Количество и расположение проблесковых маяков | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
| **17** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска-Повреждение и неработоспособность лебедок, зажимов и других механизмов-Провисание тросов крестовой сцепки- Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче- Наращивание стоек коника, нарушения крепления стоек коника, крестовой сцепки, цепей и троса стоек коника | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный. |  |
| **18** | Категории колесных транспортных средств: **N1; N2 ;**  | Дополнительные требования к авто эвакуаторам- Разрушение проушин для дополнительной увязки канатами (тросами) перевозимых автомобилей и машин-Опорные устройства и фиксаторы-Разрушение предохранительного бортика | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
| **19** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами- Требования к приспособлениям для удержания в транспортном положении колес - тары оборудования на полу платформы внутри кузова специализированного транспортного средства- Требования к выступающим за габарит по длине базового транспортного средства части подъемника | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011Визуальный. |  |
| **20** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов-Установка на цистернах задних и баковых защитных устройств- Требования к расстоянию между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства-Установка дополнительных топливных баков- Требования к применению в кабине водителя топливных обогревательных Приборов-Требования к применению тента | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 |  |
| **21** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | - Требования к тормозным системам для прицепов опасных грузов- Требования к комплектности Транспортным средствам для перевозки опасных грузов.- Требования к окраске, опознавательным цветам и снабжены соответствующими надписями -Требования к изменению и демонтажу | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 |  |
|  |  | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам- Требования к запорным устройствам загрузочного люка цистерны загрузочных люков- Повреждения крышек загрузочных люков, их запоров и - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей- Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, заглушек и торцевых уплотнений, потеки и потери перевозимых жидкостей (материалов) через неоплатности соединений цистерны и рукавов. деталей уплотнения-Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей- Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений. | ТР ТС 018/2011 | Визуальный. |  |
| **22** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов- Проверка на заземление- Сопротивление электрической цепи-Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей;- Соединение штуцеров резинотканевых -Предупреждающие надписи-Демонтаж состояние зажимов цепи до болта заземления-Требования к Штуцерам резинотканевых рукавов-Требования к надписям и проблесковым Маячком | ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | - Демонтаж или неработоспособное состоянии а жимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны- Нарушения электропроводности электрической цепи до болта Заземления- Удаление или разрушение защитной оболочки электропроводки, соприкасающейся или находящейся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием- Демонтаж или разрушения элементов защиты мест подсоединения и контактов электрических проводов- Отсутствие в раздаточных рукавах заглушек для предотвращения вытекания топлива | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 |  |
| **23** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов-Нанесение отличительных полос-Окраска наружной поверхности-Отсутствие заглушек на штуцерах- Отсутствие или неработоспособное состояние защитных кожухов.  | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 |  |
| **24** | Категории колесных транспортных средств:**M1;** **N1; N2 ;** | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам- Самопроизвольное открывание дверей после отпирания замка фургона транспортного средства- Отсутствие или повреждения устройств (упоров, ремней, крюков для подвешивания туш, съемных или откидных перегородок и др.) для предотвращения смещения груза при транспортировкеНарушения работоспособности механизмов-Отсутствие или повреждение устройств для предотвращение смещения груза.- Демонтаж или повреждения съемных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный. |  |
| **25** | Категории колесных транспортных средств:**M1;** **N1; N2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей- Демонтаж или разрушение перегородок, отделяющих отсек для пассажиров от грузового отсека фургона- Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров- Отсутствие или неработоспособность звуковой сигнализации открытых дверей или связи отсека для пассажиров с кабинойтранспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный. |  |
| **26** | Категории колесных транспортных средств:**N1; N2 ;** **O1; O2 ;**  | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов- Демонтаж, разрушение или неработоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны (насоса, контрольных приборов, средств управления), а также загрязнение мест присоединения трубопроводов для перекачки продукта - Разрушение теплоизоляции крышек и горловин люков изотермических цистерн с теплоизоляционным покрытием | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011Визуальный. |  |