УТВЕРЖДАЮ

 Директор КЦА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

 М.П.

 Приложение к аттестату аккредитации

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Испытательного центра ГП «НК «Кыргыз темир жолу»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов\* | Диапазон измерений, ед. измерений\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути  | Технический регламент ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011Статья 6.П.10 (приложение 4) код позиции ТН ВЭД ТС 2517  | 1. Определение зернового состава.2. Определение наличия глины в комках.3. Определение содержания зерен слабых пород. 4. Определение доли мелкого продукта 0,5мм-0,16мм.5. Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы. | ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия» | 22,4-63 ммНе допускается% общей массы, ≤5% общей массы, ≤5% общей массы, ≤18 |

 Генеральный директор ГП «НК «КТЖ» Начальник ИЛ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сакиев А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саралаева Н.М.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия». | 6. Определение доли длинного зерна.7. Определение величины потери массы щебня ∆Ми, после испытаний на истираемость в полочном барабане.8. Определение величины потери массы щебня ∆Му, после испытаний на сопротивление щебня удару на копре.9. Определение средней плотности зерен щебня.10. Определение удельной электрической проводимости. 11. Определение марки по морозостойкости. 12. Отбор проб щебня.  | ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний». | % общей массы, ≤6% общей массы, ≤20% общей массы, ≤10,5г/см3 ≥2,4См/м ≤0,32 Не ниже F300 |

 Генеральный директор ГП «НК «КТЖ» Начальник ИЛ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сакиев А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Саралаева Н.М.