ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории ОсОО «Сертификат Плюс» по испытанию пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, электробытовой техники (машиностроительного комплекса) и компонентов транспортных средств
№
п/п	Наименование объектов
испытаний
	Обозначение документа на продукцию,
нормативы контроля	Наименование видов испытаний/ определяемых 
показателей
и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов	Диапазон 
измерений,
ед. измерений	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции	
1	2	3	4	5	6	
1.1.	

	Хлеб и хлебобулочные изделия

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции» 	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
1.1.				Массовая концентрация кадмия

	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)

	0,003-50,0 мг/кг
	
1	2	3	4	5	6	
			Массовая концентрация Свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
Мышьяка
	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,02-2,0 мг/кг

	
1.2.	Сахар, кондитерские
 изделия из сахара, включая конфеты, шоколад, жевательная резинка, восточные сладости, леденцы и др.
	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 

	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	

ГОСТ 26929-94	
 
- - -	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,001-2,0 мг/кг

 	
1	2	3	4	5	6	
1.3.	Мучные кондитерские изделия	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94	
- - -	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
 мышьяка

	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,001-2,0 мг/кг

	
1.4.	Мука, макаронные, крупяные изделия, в т.ч. детское питание	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 
	Определение металломагнитных
примесей и зараженности вредителями  хлебных запасов 	ГОСТ 20239-74
ГОСТ 27559-87
(визуально)

	- - -
- - -

	
			Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94	
- - -	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация мышьяка
	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,02-2,0мг/кг

	
1	2	3	4	5	6	
1.5.	Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. жиры животные, топленные пищевые, растительные масла, маргарины и майонезы

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 

ТР ТС 024/2011
«Технический регламент на масложировую продукцию» 	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
 Мышьяка
	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)
	0,04-1,10 мг/кг

			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ

	ГОСТ 32122-2013
(ГЖХ)

от 0,001 до 0,2 мг/кг
от 0,001 до 0,2 мг/кг

от 0,001 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг от 0,001 до 0,2 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	
1.6.	Продукты переработки овощей и фруктов,
в т.ч. орехов и их смеси.
Консервы: овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в т.ч. для детского питания	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
Мышьяка	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)	0,02-2,0 мг/кг
	
			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ

	ГОСТ 30349-96
(ГЖХ)

0,01-0,20 мг/кг
0,03-0,50 мг/кг

0,10-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.7.	Напитки безалкогольные, в т.ч. национальные, сиропы

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
 продукции» 

.	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,001-0,020 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)
	0,004-0,2 мг/кг

			Массовая концентрация
 Мышьяка	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)	0,04-3,0 мг/дм3
	
1.8.	Соки, нектары, компоты концентраты, полуфабрикаты	ТР ТС023/2011
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
	
ГОСТ 26929-94

- - -

			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)
	0,02-10,0 мг/кг

			Массовая концентрация
 мышьяка
	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)
	0,04-3,0 мг/дм3

			Нитраты
	ГОСТ 29270-95
(ионометрия)
	от 29,9-9188,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.9.	Концентраты пищевые 
(приправы, вкусовые добавки, пряности и специи, сухие пищевые продукты для профилактического питания)	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

ТР ТС 029/2012
«Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
	Определение примесей и
зараженности вредителями  хлебных запасов 	
ГОСТ 15113.2-77
	
- - -
	
			Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94	
- - -	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
мышьяка

	ГОСТ 31628-2012 
(ИВА)

	0,02-2,0 мг/кг

	

1	2	3	4	5	6	
1.10	Чай, кофе, напитки кофейные, какао порошок
	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»

	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,001-0,020 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)
	0,004-0,2 мг/кг

			Массовая концентрация
 мышьяка

	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,02-2,0 мг/кг

	
1.11.	Соль пищевая. сода пищевая, и другие пищевые продукты 
(крахмал и продукты из него, желатин, дрожжи)

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)
	0,02-10,0 мг/кг

			Массовая концентрация
 мышьяка	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,05-5,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
1.12.	Мясо и мясопродукты, мясо птицы и продукты их переработки.
Полуфабрикаты готовые замороженные (пельмени, котлеты)	ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции»
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 33824-2016
(ИВА) 
	0,02-10,0 мг/кг

			Массовая концентрация
 мышьяка
	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)
	0,002-3,0 мг/кг

			Массовая концентрация
ртути
	МУ 08-47/297
(ИВА)
	0,01-0,5 мг/кг

			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	ГОСТ 32308-2013 (ГЖХ)	

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	
1.13.	Готовые и консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, консервы из птицы, 
в т.ч. для детского питания

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции»
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
 - - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА) 	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
 мышьяка	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)	0,002-3,0 мг/кг
	
			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	ГОСТ 32308-2013 (ГЖХ)

	

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг

0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг
0,005-5,0 мг/кг	
1.14.	Яйца и продукты их переработки 

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
мышьяка	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)	0,002-3,0 мг/кг	
1	2	3	4	5	6	
1.15.	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности

	ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочного продукта» 
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,00015-1,5 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА) 	0,001-6,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
 мышьяка
	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)
	0,04-1,0 мг/кг

			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ
	ГОСТ 23452-2015
(ГЖХ)

	

0,005-0,5 мг/кг
0,005-0,5 мг/кг

0,005-0,5 мг/кг
0,005-0,5 мг/кг
0,005-0,5 мг/кг
	
			Определения жира

	ГОСТ 5867-90
(Кислотный метод)

	1-40%
	
1	2	3	4	5	6	
1.16.	Продукция рыбная пищевая	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
 мышьяка

	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)

	0,03-10,0 мг/кг

 	
1.17.	Зерновые, бобовые (горох, фасоль соя, нут и др.) семена, хлопья, злаки, продукты их переработки  	ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна» 
ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Металломагнитная примесь	ГОСТ 27559-87	- - -	
			Зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 20239-74
ГОСТ 14849-89
(визуально)	- - -
- - -
	
			Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	ГОСТ 26929-94

	- - -

			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг	
			Массовая концентрация
мышьяка	ГОСТ 31628-2012
(ИВА)	0,02-2,0 мг/кг	

1	2	3	4	5	6	
1.18.	Овощи, фрукты, бахчевые, ягоды, грибы, свежие, охлажденные,
 Плоды, фрукты и ягоды сушеные 	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Нитраты
	МУ 5048-89
(ионометрия)	от 29,9-9188,0 мг/кг
	
			Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
мышьяка	ГОСТ 31628-2012
 (ИВА)	0,02-2,0 мг/кг
	
			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	ГОСТ 30349-96
 (ГЖХ)
	0,01-0,20 г/кг
0,03-0,50 мг/кг

0,10-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг

	

1	2	3	4	5	6	
1.19.	Орехи, миндаль, фисташки, арахис, косточки плодов и их ядра и т.п.	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация
мышьяка
	ГОСТ 31628-2012 
 (ИВА)
	0,05-5,0 мг/кг

			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
- 4,4 ДДЭ	ГОСТ 30349-96
 (ГЖХ)

0,01-0,20 мг/кг
0,03-0,50 мг/кг

0,10-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг
0,05-0,5 мг/кг	
1.20.	Мед
	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
 
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94
	
- - -
	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016,
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,02-10,0 мг/кг
	
			Массовая доля воды

	ГОСТ 31774- 2012
(рефрактометрия)

	13-25%
	
1	2	3	4	5	6	
1.21.	Напитки алкогольные:
Вина виноградные, плодовые, игристые, шампанское.
Коньяки, напитки крепкие, бренди, водки и спирты

	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки»
 
	Объемная доля этилового спирта 

	ГОСТ 32095-2013 (ареометрический)
ГОСТ 13191-73 (ареометрический)
ГОСТ 32035-2013
(ареометрический)	от 0-10 %
от 10-20 %
от 30-40 %

от 90-100 %
	
			Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб
	
ГОСТ 26929-94

- - -

			Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ 33824-2016
 (ИВА)
	0,001-0,020 мг/кг

			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
 (ИВА)
	0,004-0,2 мг/кг
	
1.22.	Пиво, солод пивоваренный	ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»
ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки»

	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 26929-94	
- - -	
			Массовая концентрация кадмия	ГОСТ 33824-2016
(ИВА)	0,003-50,0 мг/кг
	
			Массовая концентрация свинца	ГОСТ 33824-2016
 (ИВА)

	0,02-10,0 мг/кг	
1	2	3	4	5	6	
1.23.	Вода питьевая, родниковая, вода бутилированная в т.ч. минеральная 

	ГОСТ 32220-2013
ГОСТ Р 51232-98
ГОСТ Р 54316-2011
	Токсичные элементы:
Подготовка, минерализация проб	
ГОСТ 31866-2012,
МУ 31-03/04
(ИВА)

	

			Массовая концентрация кадмия		0,0001-1,0 мг/дм3 
	
			Массовая концентрация свинца		0,0001-1,0 мг/ дм3
	
			Массовая концентрация цинка		0,0005-10,0 мг/дм3
	
			Массовая концентрация 
меди		0,0005-5,0 мг/дм3
	
			Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
-4,4 ДДЭ	ГОСТ 31858-2012
(ГЖХ)

0,1-6,0 мкг/дм3
0,1-6,0 мкг/дм3

0,1-6,0 мкг/дм3
0,1-6,0 мкг/дм3
0,1-6,0 мкг/дм3	
1.24.	Табак
(ферментированный и 
не ферментированный) 
Табак   сырец

	ТРТС 035/2014 «Технический регламент на табачную продукцию».
ГОСТ 858-2000
ГОСТ 3935-2000
КМС 7823-2000
ГОСТ 8072-77
ГОСТ 8073-77	Хлорорганические пестициды:
- ГХЦГ α
- ГХЦГ γ
ДДТ и его метаболиты 
- 4,4 ДДТ
- 4,4 ДДД
-4,4 ДДЭ
	ГОСТ 32181-2013
(ГЖХ)

	

0,02 мкг/г
0,01 мкг/г

0,06 мкг/г
0,02 мкг/г
0,02 мкг/г
	
			Определение влажности 

	ГОСТ 8072-77	1,0-16,0%
	
1	2	3	4	5	6	
                                                                                   Раздел 2. Товары народного потребления	
                                                                                Парфюмерно-косметическая продукция	
2.1.

	Средства по уходу за кожей лица и тела: крема косметические и питательные, эмульсии, сливки, гели, желе, лосьоны, тоники, масла косметические, вазелин косметический, маски питательные (увлажняющее очищающие), депиляторы. Декоративная косметика (на жировой основе, на эмульсионной основе, порошкообразные и компактные): -средства для	ТР ТС 009/2011
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции»
ГОСТ 31679-2012
ГОСТ 31460-2012 
ГОСТ 31649-2012
ГОСТ 31693-2012
ГОСТ 31677-2012
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ 31692-2012
ГОСТ 31697-2012
ГОСТ 31698-2013
ГОСТ 51 577-2000
ГОСТ 7983-99
ГОСТ 28546-2002
и  др. НД

	Токсичные элементы:

Массовая концентрация   
Мышьяка	

ГОСТ 32938-2014
(ИВА)	

0,04-1,0 мг/кг
	
			Определение водородного 
показателя (рН)

	ГОСТ 29188.2-2014)
(потенциометрия)	от 0- 14 ед. рН	
1	2	3	4	5	6	
	нанесения на губы (помада, блеск, карандаш, бальзам и т.д.) -пудра, румяна для макияжа 
Дезодоранты и другие средства от пота.
Шампуни и др. моющие гигиенические средства для ухода за волосами и кожей, краски для волос, хна, басма, обесцвечивающие средства для волос и т.д.
Средства для укладки и сохранения прически:
Гели, желе, лаки в аэрозольной упаковке, средства для завивки, фиксации распрямления волос и т.д.
Средства для бритья:
Крем для бритья, пена для бритья.
Средства для принятия ванн и душа: Соли для купания, пена для ванны, масла, молочко, мыло жидкое туалетное, лосьоны, гели для душа и т.д.

1	2	3	4	5	6	
2.1.1.	Средства гигиены полости рта: Пасты зубные, изделия гигиены полости рта жидкие, средства для отбеливания зубов и т.д.		Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 31676-2012
(спектрофотометрия)	0-15 мг/кг	
2.1.2.	Мыло туалетное твердое		Массовая концентрация свинца	ГОСТ 31676-2012 (спектрофотометрия)	0-15 мг/кг	
                                                                                                     Средства моющие	
2.2.	Средства, моющие синтетические порошкообразные, пастообразные, жидкие прессованные, формованные, гранулированные 	ГОСТ 25644-96
ГОСТ 32479-2013	Определение водородного 
показателя (рН)	ГОСТ 22567.5-93
(потенциометрия)
	от 0 - 14 ед. рН
	
2.3.	Товары бытовой химии:
Чистящие средства, жидкие моющие средства (для посуды, для плит, для туалетов и т.д.) средство для чистки оконных стекол, отбеливающие средства, средства от накипи и т.д. 	ГОСТ 32478-2013 

	Определение водородного 
показателя (рН)
	ГОСТ 32385-2013
(потенциометрия)
	от 0 - 14 ед. рН

			Определения смываемости с посуды:
-анионных поверхностно-активных 
веществ (АПАВ)	ГОСТ 32443-2013
(спектрофотометрия)	

от 0- 0,5 мг/дм3.
	
			-неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ)		от  0- 0,1 мг/дм3	
2.4.	Мыло хозяйственное
	ТР ТС 024/2011 «На масло жировую продукцию»
ГОСТ 28546-2002
ГОСТ 30266-2017
	Массовая доля свободного углекислого натрия	ГОСТ 790-89
(титрометрический)	от 0,02 - 2,0 %
	
			Массовая доля свободной едкой щелочи	ГОСТ 790-89
(титрометрический)	от 0,01 до 0,4 %
	
			Массовая доля содопродуктов	ГОСТ 790-89
(расчетный)	от 0 до 0,3 %	
1	2	3	4	5	6	
                                                                                Фарфорофаянсовые изделия, изделия из стекла	
2.5	Посуда фарфоровая, керамическая и фаянсовая.
Декоративная посуда и изделия из стекла, посуда из стеклокерамики, банки стеклянные.
Термосы бытовые	ГОСТ 28390-89
ГОСТ 28391-89
ГОСТ 30407-2019
ГОСТ 5717.1-2014
ГОСТ Р 51968-2002

	Кислотостойкость

	ГОСТ Р 53547-2009
ГОСТ 30407-2019
ГОСТ 5717.1-2014
(визуально)
ГОСТ 13903-2016	Кислотостойкая/не кислотостойкая	
			Термостойкость
	ГОСТ 32091-2013
ГОСТ Р 51968-2002
 (визуально)	Термостойкая/не термостойкая
	
			Токсичные элементы:
Масс. конц. свинца
Масс. конц. кадмия	МУ 08-47/146
(ИВА)
	
0,0001-10,0 мг/дм3
0,0001-1,0 мг/дм3	
2.6

2.6.1.	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс (в том числе 
детские), тара и упаковочные материалы, и другие виды продукции, контактирующие с пищевыми продуктами.
Тара и упаковочные материалы, другие виды продукции для не пищевых 
продуктов.
 
Изделия из пластмассы:
Детские ванны, горшки, ведро унитаз.	 ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки»
ГОСТ 32522-2013

ГОСТ Р 50962-96

	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ Р 50962-96
(визуально)	стойкая/не стойкая
	
			Формальдегид
Стирол
Фенол	Инструк.880-71
(спектрофотометрия)
	0,1 - 1,0 мг/дм³
0,075 - 0,2 мг/дм³
0,1 - 9,0 мг/дм³	
			Определение ацетона
Определения акрилонитрила
Определения ацетальдегида	МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)

	0,05 - 1,0 мг/дм3
 
0,01 - 0,1 мг/дм3

0,05 - 1,0 мг/дм3	
			Масс. конц. свинца
Масс. конц. кадмия
Масс. конц. меди
Масс. конц. цинка
Масс. конц. мышьяка	МУ 08-47/146
(ИВА)	0,0001 - 10,0 мг/дм3
0,0001 - 1,0 мг/ дм3
0,001 - 2,0 мг/ дм3
0,002 - 2,0 мг/дм3
0,01 - 0,1 мг/ дм3	
1	2	3	4	5	6	
2.6.2	Фольга пищевая, алюминиевая, 
крышки из фольги и т.д.	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

ГОСТ 745-2014	Толщина фольги 

	ГОСТ 745-2014
(относительно контактный метод)
	0 - 0,240 мм

	
			Масса лакокрасочного покрытия фольги

	ГОСТ 745-2014
(гравиметрия)

	от 0 – 0,100 мг

	
			Внешний вид	ГОСТ 745-2014
(визуально)
	соответствует/не  соответствует	
2.7.	Посуда металлическая, столовая, хозяйственная и кухонные принадлежности.
Посуда чугунная эмалированная, посуда хозяйственная из листового алюминия и др.	ГОСТ 24788-2018
ГОСТ Р 51687-2021
	Коррозионностойкость

	ГОСТ 24788-2018
ГОСТ Р 51687-2021
(визуально)	Коррозионностойкая/
не коррозионностойкая
	
			Токсичные элементы:
Массовая концентрация свинца
Массовая концентрация меди
Массовая концентрация цинка

	
МУ 08-47/146
(ИВА)	
0,0001 - 10,0 мг/дм3

0,001 - 2,0 мг/дм3

0,002 - 2,0 мг/дм3
	
1	2	3	4	5	6	
Продукция текстильной и легкой промышленности	
2.8.	Материалы для изделий и одежды первого слоя, одежда для детей и подростков, всех возрастных групп, бельевые изделия, постельное белье, полотенца, корсетные и купальные изделия, головные уборы, чулочно-носочные изделия летнего ассортимента, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия Постельные принадлежности (в том числе перопуховые)
Материалы для изделий и одежды второго слоя,
одежда для детей и подростков, всех возрастных групп, платья,
блузки, костюмы, свитера, чулочно-носочные изделия, головные уборы зимнего ассортимента, перчатки 	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»
ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции
Предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 11027-2014
ГОСТ 31307-2005
ГОСТ 31405-2009
ГОСТ 31408-2009
ГОСТ 25294-2003
ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 8541-2014 
ГОСТ 16221-79
ГОСТ 28415-89
ГОСТ 21790-2005
ГОСТ 5274-2014
ГОСТ 7081-93
ГОСТ 30332-2015
ГОСТ 14253-83
ГОСТ 15902.2-2003
ГОСТ 11109-90
ГОСТ 14253-83

	Маркировка
	ГОСТ 10581-91	Указано/не указано	
			Определение свободного формальдегида	ГОСТ 25617-2014
(спектрофотометрия)	10-1000 мкг/г
	
			Гигроскопичность
	КМС ГОСТ Р 57876:2023	0-12%	
			Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77	2,5-10750 дм3/м2с	
			Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия (электрозуемости материалов)	ГОСТ 32995-2014

	0,3÷180 кВ/м

	
			Устойчивость окраски к трению	ГОСТ 9733.27-83
	от 1 до 5 баллов
  	
			Водопоглощение 	ГОСТ 3816-81	от 80-300%	
			Влажность	ГОСТ 314-72	не более 13%	
			Разрывная нагрузка	ГОСТ 3813-72	от 50-5000 Н	
			Массовая доля сора	ГОСТ 19008-93	0 - 3,5%	
			Определения линейных размеров и поверхностных плотностей ткани	ГОСТ 3811-72

	170-210 г/см2

			Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определения акрилонитрила
Определения ацетальдегида
	МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)	0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3

0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
1	2	3	4	5	6	
	варежки и другие аналогичные изделия.
Материалы для изделий и одежды третьего слоя, одежда для детей и подростков, всех возрастных групп, пальто, полупальто, куртки на подкладке и другие.
Текстильные материалы (ткани), декоративные, мебельные покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр, ворсовые, бархат, плюш и др. Полотно холстопрошивные, нетканые, вата, марля бытовая и др.	ГОСТ 15902.2-2003
ГОСТ 11109-90				
2.8.1	Отбеленные ткани и изделия	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»	Определение присутствия
свободного хлора

	ГОСТ 25617-2014
(визуально)	Присутствует/не присутствует	
2.8.2	Вата гигиеническая, медицинская гигроскопическая	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой 
промышленности»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
	Определение засорённости
 	ГОСТ 5556-81	010 - 070 %	
			Определения реакции водной вытяжки	ГОСТ 5556-81	нейтральная	
1	2	3	4	5	6	
2.8.3	Перчатки резиновые, защитные, хозяйственные	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты»

ГОСТ 20010-93

ГОСТ Р 12.4.246-2008

	Определения кислото-щелочепроницаемости

	ГОСТ 12.4.063-79
(потенциометрия)

	от 0-14 ед. рН

	
			Водонепроницаемость 
	ГОСТ 12.4.252-2013
(визуально)
	Водопроницаемая/не водопроницаемая
	
2.9.	Одежда женские и мужские рукавицы, перчатки швейные и для защиты от производственных загрязнений
	ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

ГОСТ 11209-2014

	Гигроскопичность
	КМС ГОСТ Р 57876:2023	0-12%	
			Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088 -77	2,5-10750 дм3/м2с	
			Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия (электрозуемости материалов)	ГОСТ 32995-2014

	0,3÷180 кВ/м

	
			Устойчивость окраски к трению	ГОСТ 9733.27-83
	от 1 до 5 баллов
	
			Разрывная нагрузка
	ГОСТ 3813-72
	от 50-5000 Н
	
			Водоупорность	ГОСТ 3816-81	0-1500 мм. вод. Столбы
	
1	2	3	4	5	6	
			Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определения акрилонитрила
Определения ацетальдегида	МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)	0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
2.9.1	Кожаная (меховая) одежда	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

	Определение устойчивости окраски к, сухому и мокрому трению
	ГОСТ Р ИСО 20433-2014

	от 1 до 5 баллов

	
			
Определение содержание водовымываемого хрома (VI)
	
ГОСТ 31280-2004
(спектрофотометрия) 	
0-3,0 мг/г
	
1	2	3	4	5	6	
2.10	Обувь из:
-обувь домашняя и дорожная
-обувь повседневная 
-обувь детская
 в том числе резиновые клееные, натуральной кожи, искусственной и синтетических кож, и из текстиля.

	ТР ТС 017/2011
 «О безопасности продукции легкой промышленности»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26165-2003
ГОСТ 21463-87
	Определение содержания 
водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)

	0-3,0 мг/кг

	
			
Определение прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления
	
ГОСТ 9292-82

	
от 50-5000 Н

	
			Определение водонепроницаемости
	ГОСТ 126-79

	Водопроницаемая/не водопроницаемая

			Устойчивость окраски

	ГОСТ Р ИСО 20433-2014
	от 1 до 5 баллов

			Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определение акрилонитрила
Определение 
ацетальдегида	МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
 (ГЖХ)	0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
2.10.1	Обувь защитная 	ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

	Определение содержание водовымываемого хрома (VI)	ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)	0-3,0 мг/г
	
1	2	3	4	5	6	
2.11	Кожгалантерейные изделия: сумки, рюкзаки, портфели, папки, ремни, перчатки и рукавицы
Галантерейные изделия детские.	ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции легкой промышленности»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ГОСТ 28631-2005

ГОСТ 28754-90	Прочность ниточного шва
	ГОСТ 28631-2005	от 50-5000 Н	
			Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней
	ГОСТ 28631-2005

	от 50-5000 Н

			Устойчивость окраски
	ГОСТ Р ИСО 20433-2014	от 1 до 5 баллов
	
			Определение содержания 
водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ Р 54591-2011
(спектрофотометрия)
	0-3,0 мг/кг

			Определение свободного 
формальдегида 	ГОСТ 25 617-2014
(спектрофотометрия)	10-1000 мкг/г
	
			Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определение акрилонитрила
Опр. ацетальдегида 	МУК 4.1/4.3.1485-03
МУК 4.1.3166-14
 (ГЖХ	0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3	
2.12	Детские соски молочные,
соски пустышки (из латекса, резины и силиконовые)

	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

	Изменение рН в водной
вытяжке
	Инструкция МЗ 
от 19.10.90г	+1,0 рН

			Уровень запаха
Привкус водной вытяжки

		не более 1 балла
не более 1 балла	
1	2	3	4	5	6	
2.13	Изделии гигиенического назначение прокладки женские гигиенические.
Изделия из бумаги бытового и гигиенического назначения.
Подгузники детские бумажные	ГОСТ Р 52483-2020
ГОСТ 52354-2005
ГОСТ Р 52557-2011

	Водородный показатель (рН)
	ГОСТ 12523-77

	от 0-14 ед. рН

			Формальдегида
	Инструкция 880-71

	0,1-1,0 мг/дм3

2.14	Игрушки детские:
Игрушки пластмассовые, 
 из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные) металлические, из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые, деревянные, канцтовары и др.
(игрушки для детей до 3-лет водная среда, старше 3-лет воздушная среда)	ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

МУК 4.1/4.3.2038-05
	Требования к конструкции:
Стойкость покрытия к, действию слюны, пота и влажной обработке
	ГОСТ 25779-90 (визуально)

	стойкая /не стойкая 

			Формальдегид
Фенол
Стирол
	Инструк. № 880-71
водная среда  
(спектрофотометрия)	0,075  - 0,2 мг/дм³
0,1  - 9,0 мг/дм³
0,05  - 0,5 мг/дм³	
			Формальдегид
Фенол
	ГОСТ 30255-2014 воздушная среда 
(спектрофотометрия)	0,003-3,0 мг/м3

0,003-4,0 мг/м3	
			Определение толуола
Определение бензола
Определение ацетона
Определение 
акрилонитрила
Определение ацетальдегида	СанПиН 2.4.7.007-93
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)

	0,005-0,1 мг/дм3
0,005-0,1 мг/дм3
0,05-1,0 мг/дм3
 
0,01-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
			Масс. конц. свинца

Масс. конц. кадмия
	МУ 08-47/145
(ИВА)	0,2-250,0 мг/кг  

0,3-30,0 мг/кг

1	2	3	4	5	6	
2.15

	Детские коляски, ходунки,
колыбель и велосипеды.

Качели, карусели, аттракционы и стационарные аттракционы 

	ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 038/2016
«О безопасности 
аттракционов»

	Формальдегид
	Инструк. № 880-71
(спектрофотометрия)	0,075  - 0,2 мг/дм³
	
			Определения акрилонитрила
Определение ацетальдегида
Определение толуола

Определение бензола

Определение ацетона

	СанПиН 2.4.7.007-93
МУК 4.1.3166-14
(ГЖХ)
	0,01 - 0,1 мг/дм³

0,05-1,0 мг/дм3

0,005-0,1 мг/дм3

0,005-0,1 мг/дм3

0,05-1,0 мг/дм3	
1	2	3	4	5	6	
Мебельная продукция	
2.16
	Мебель из полимерных и из древесных материалов.
Материалы для изготовления мебели.	ТР ТС 025/2012
«О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 16371-2014

ГОСТ 19917-2014

ГОСТ 22046-89

ГОСТ 16854-91

	Физико-химические показатели:

Формальдегид

ГОСТ 30255-2014
(спектрофотометрия)

	

0,003-3,0 мг/м3
	
			Фенол

		0,003-4,0 мг/м3	

Раздел 3. Электробытовая техника и машиностроительные комплексы	
ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования"	
№
п/п	Наименование объектов испытаний	Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля	Наименование видов испытаний/
определяемых
показателей и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний / определяемых показателей и процедуры отбора образцов	Диапазон измерений, ед. измерений	
1	2	3	4	5	6	
Электрические аппараты и приборы бытового назначения:	
3.1.	Электрические аппараты и приборы для приготовления, обработки и хранения пищи и механизации кухонных работ;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC  60335-1-2015 
ГОСТ IEC  60335-2-5- 2014
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 
(ГОСТ IEC 60335-2-6-2016)
ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 
ГОСТ IEC 60335-2-12-2012
ГОСТ IEC 60335-2-13-2013
ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 
ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 
ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 
ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 
ГОСТ IEC60335-2-24-2016 
ГОСТ IEC60335-2-25-2014 
ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 
ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 
СТБ МЭК 60335-2-36-2005 
ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 
ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 
ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 
СТБ IEC 60335-2-49-2010 
ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 
ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 
ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 
ГОСТ Р 52161.2.73-2011
(МЭК 60335-2-73:2009)

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица 	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC  60335-2-5- 2014
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 
(ГОСТ IEC 60335-2-6-2016)
ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 
ГОСТ IEC 60335-2-12-2012
ГОСТ IEC 60335-2-13-2013
ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 
ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 
ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 
ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 
ГОСТ IEC60335-2-24-2016 
ГОСТ IEC60335-2-25-2014 
ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 
ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 
СТБ МЭК 60335-2-36-2005 
ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 
ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 
ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 
СТБ IEC 60335-2-49-2010 
ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 
ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 
ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 
ГОСТ Р 52161.2.73-2011
(МЭК 60335-2-73:2009)

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа
	
1	2	3	4	5	6	
3.1.1.	Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви;	ТР ТС 004/2011 
ГОСТ IEC  60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-3-2014
ГОСТ IEC 60335-2-4-2013
ГОСТ IEC 60335-2-7-2014
ГОСТ IEC 60335-2-11-2016
ГОСТ IEC 60335-2-43-2012
ГОСТ IEC 60335-2-44-2016
ГОСТ IEC 60335-2-79-2019
ГОСТ IEC 60335-2-85-2012

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  

	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-3-2014
ГОСТ IEC 60335-2-4-2013
ГОСТ IEC 60335-2-7-2014
ГОСТ IEC 60335-2-11-2016
ГОСТ IEC 60335-2-43-2012
ГОСТ IEC 60335-2-44-2016
ГОСТ IEC 60335-2-79-2019
ГОСТ IEC 60335-2-85-2012

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа

	
1	2	3	4	5	6	
3.1.2.	Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013
ГОСТ IEC 60335-2-10-2012
ГОСТ IEC 60335-2-31-2014
ГОСТ IEC 60335-2-54-2014

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-2-2013
ГОСТ IEC 60335-2-10-2012
ГОСТ IEC 60335-2-31-2014
ГОСТ IEC 60335-2-54-2014

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа

1	2	3	4	5	6	
3.1.3.	Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013
ГОСТ IEC 60335-2-31-2014
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016
ГОСТ IEC 60335-2-61-2013
ГОСТ IEC 60335-2-65-2012
ГОСТ IEC 60335-2-80-2012
ГОСТ IEC 60335-2-96-2012
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012
ГОСТ IEC 60335-2-101-2013
ГОСТ IEC 60335-2-106-2013

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление.

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013
ГОСТ IEC 60335-2-31-2014
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016
ГОСТ IEC 60335-2-61-2013
ГОСТ IEC 60335-2-65-2012
ГОСТ IEC 60335-2-80-2012
ГОСТ IEC 60335-2-96-2012
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012
ГОСТ IEC 60335-2-101-2013
ГОСТ IEC 60335-2-106-2013
ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа
	
3.1.4.	Электрические аппараты и приборы - санитарно-гигиенические;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-52-2013
ГОСТ IEC 60335-2-84-2013

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-52-2013
ГОСТ IEC 60335-2-84-2013

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа	
1	2	3	4	5	6	
3.1.5.	Электрические аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями, полостью рта и кожей;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-8-2016
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019
ГОСТ IEC 60335-2-27-2014

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  
	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-8-2016
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019
ГОСТ IEC 60335-2-27-2014

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа	
1	2	3	4	5	6	
3.1.6.	-электрические аппараты и приборы для обогрева тела	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-17-2014
ГОСТ IEC 60335-2-66-2013
ГОСТ IEC 60335-2-81-2013

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;
ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-17-2014
ГОСТ IEC 60335-2-66-2013
ГОСТ IEC 60335-2-81-2013

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа	
1	2	3	4	5	6	
3.1.7.	Электрические аппараты и приборы- вибромассажные;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 (IEC 60335-2-32:2008)
ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 
(IEC 60335-2-60:1997)

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 (IEC 60335-2-32:2008)
ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 
(IEC 60335-2-60:1997)

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа	
3.1.8.	- Электрические аппараты и приборы швейные и вязальные;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015 
(IEC 60335-1:2006)
ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 
(ГОСТ Р 52161.2.28-2009)

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности.

Механическая прочность.

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  
	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 
(ГОСТ Р 52161.2.28-2009)

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа	
3.1.9.	Электрические аппараты и приборы - аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60065-2013 (IEC 60065:2011)
	Маркировка и инструкции

Нагрев при нормальных условиях эксплуатации 

Конструкция

Опасность поражения электрическим током при нормальных условиях эксплуатации

Требования к изоляции

Механическая прочность

Соединители

Наружные гибкие шнуры

Электрические соединения и механические крепления	ГОСТ IEC 60065-2013
п.5.1, 5.2, 5.3, 5.5;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.7.1;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.14, 8.19, 8.20;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.9.1, 9.2;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.10.3.2;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6.1 

ГОСТ IEC 60065-2013
п.15.1, 15.4;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.16.1, 16.2;

ГОСТ IEC 60065-2013
п.17.1, 17.4, 17.8;
	требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-150°С

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется	
3.1.10	Электрические аппараты и приборы для - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения;
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТIEC 61558-1-2012
ГОСТ IEC 60065-2013
(IEC 60065:2005)
ГОСТ IEC 62040-2013
ГОСТ Р IEC 62040-1-1 2013
ГОСТ IEC 60335-2-29-2012
ГОСТ IEC 61558-2-2-2015
ГОСТ IEC 61558-2-3-2015
ГОСТ IEC 61558-2-5-2013
ГОСТ IEC 61558-2-7-2012
ГОСТ IEC 61558-2-16-2015
ГОСТ IEC 60335-2-76-2013
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

	ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.6;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.8;
ГОСТ IEC 62040-2013
п.4.7;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.5.1;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.9;
ГОСТ IEC 62040-2013
п.5.1;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.9.1.1, 9.1.6, 9.2;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.11;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.14;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.7.1, 7.1.1;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.13;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.18;
ГОСТ IEC 62040-2013
п.8;
ГОСТ IEC 60065-2013
10.3.2;
ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.20;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.19.4;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.16;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6.1;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.12.3, 19.22, 19.23;
ГОСТ IEC 62040-2013
п.7;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.14, 8.19.1, 8.19.2, 8.20

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22
ГОСТ IEC 61558-1-2012
п.22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 
ГОСТ IEC 62040-2013
п.6;
ГОСТ IEC 60065-2013
16.1, 16.2;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;
ГОСТ IEC 60065-2013
п.15.2;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;
ГОСТIEC 61558-1-2012
п.26;

ГОСТ Р IEC 62040-1-1 2013
ГОСТ IEC 60335-2-29-2012
ГОСТ IEC 61558-2-2-2015
ГОСТ IEC 61558-2-3-2015
ГОСТ IEC 61558-2-5-2013
ГОСТ IEC 61558-2-7-2012
ГОСТ IEC 61558-2-16-2015
ГОСТ IEC 60335-2-76-2013

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

	
1	2	3	4	5	6	
3.1.11	Электрические аппараты и приборы для садово-огородного и приусадебного хозяйства;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004
ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления 	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-77-2011
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004
ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа 	
3.1.12	Электрические аппараты и приборы для аквариумов и садовых водоемов;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-55-2013

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  

	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-55-2013

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа 	
3.1.13	- электронасосы;	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015 
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015
ГОСТ IEC 60335-2-51-2012

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления  
	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-41-2015
ГОСТ IEC 60335-2-51-2012

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа 	
3.1.14	- Электрические оборудование световое и источники света
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
(IEC 60598-1:2008)
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
ГОСТ МЭК 60238-2012
ГОСТ МЭК 61195-2012
ГОСТ МЭК 61199-2011
ГОСТ 31948-2012
ГОСТ 16962.2-71
ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
ГОСТ IEC 60598-2-6-2012
ГОСТ IEC 60598-2-7-2011
ГОСТ IEC 60598-2-8-2011
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
ГОСТ 31948-2012
ГОСТ IEC 60432-2-2011
ГОСТ IEC 60432-3-2016
ГОСТ Р 54416-2011
ГОСТ IEC 60838-2-2-2013
ГОСТ 31999-2012
ГОСТ IEC 61050-2011
ГОСТ IEC 61184-2011
ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011
ГОСТ IEC 61347-2-2-2014
ГОСТ IEC 61347-2-3-2011
ГОСТ IEC 61347-2-7-2014
ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011
ГОСТ IEC 61347-2-9-2014
ГОСТ IEC 62471-2013
ГОСТ Р МЭК 62560-2011
ГОСТ IEC 62612-2019
ГОСТ IEC 60400-2011
	Классификация

Маркировка

Конструкция

Внешние провода и провода внутреннего монтажа

Заземление

Защита от поражения электрическим током 

Сопротивление и электрическая прочность изоляции 

	ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.2;
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
п.6;

ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.3.2, 3.3;
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
п.7;

ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.25;
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
п.15.1;

ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.5.2, 5.3;

ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.7.2.1, 7.2.4;
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
п.9;

ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.8.2.1, 8.2.6, 8.2.7;
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
п.10;

ГОСТ МЭК 60598-1-2011 
п.10.2.1, 10.2.2, 10.3;
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
п.12

ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
ГОСТ IEC 60598-2-6-2012
ГОСТ IEC 60598-2-7-2011
ГОСТ IEC 60598-2-8-2011
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
ГОСТ МЭК 61347-1-2011
ГОСТ МЭК 60238-2012
ГОСТ МЭК 61195-2012
ГОСТ МЭК 61199-2011
ГОСТ 31948-2012
ГОСТ IEC 60432-2-2011
ГОСТ IEC 60432-3-2016
ГОСТ Р 54416-2011
ГОСТ IEC 60838-2-2-2013
ГОСТ 31999-2012
ГОСТ IEC 61050-2011
ГОСТ IEC 61184-2011
ГОСТ IEC 61347-2-2-2014
ГОСТ IEC 61347-2-3-2011
ГОСТ IEC 61347-2-7-2014
ГОСТ МЭК 61347-2-8-2011
ГОСТ IEC 61347-2-9-2014
ГОСТ IEC 62471-2013
ГОСТ Р МЭК 62560-2011
ГОСТ IEC 62612-2019
ГОСТ IEC 60400-2011	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

	
3.1.15	- изделия электро-установочные;

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
ГОСТ Р 51324.1-2012 
(МЭК 60669-1:2000)
ГОСТ Р 50827.3-2009
ГОСТ IEC 60670-24-2013
ГОСТ 31302.1.1-2012
ГОСТ IEC 61210-2011
ГОСТ IEC 61643-11-2013
ГОСТ 32126.23-2013
ГОСТ МЭК 60238-2012
ГОСТ МЭК 60400-2011
ГОСТ 30988.2.2-2012
ГОСТ 30988.2.6-2012
ГОСТ 31195.2.5-2012
ГОСТ 30011.7.2-2012
ГОСТ 31602-1-2012
ГОСТ 31602.2-2012
ГОСТ 30850.2.1-2002
ГОСТ 30850.2.2-2002
ГОСТ 30988.2.5-2003
ГОСТ 30988.2.6-2012
ГОСТ 30850.2.3-2002 
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от поражения электрическим током 

Заземление

Контактные зажимы

Конструкция

Сопротивление и электрическая прочность изоляции 

Гибкие кабели, шнуры и их присоединение 

Винты, токоведущие части и соединения 

	ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.7.1, 7.2, 7.3;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.8;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.10.1,10.3, 10.4;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.11.1;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.12.1, 12.2;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.13, п.14;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.17.1, 17.2;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.23.1, 23.4;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.26.1, 26.4, 26.5, 26.7;

ГОСТ 31604-2012
ГОСТ Р 50827.3-2009
ГОСТ IEC 60670-24-2013
ГОСТ 31302.1.1-2012
ГОСТ IEC 61210-2011
ГОСТ IEC 61643-11-2013
ГОСТ 32126.23-2013
ГОСТ МЭК 60238-2012
ГОСТ МЭК 60400-2011
ГОСТ 30850.2.3-2002 
ГОСТ 30988.2.2-2012
ГОСТ 30988.2.6-2012
ГОСТ 31195.2.5-2012
ГОСТ 30011.7.2-2012
ГОСТ 31602-1-2012
ГОСТ 31602.2-2012
ГОСТ 30850.2.1-2002
ГОСТ 30850.2.2-2002
ГОСТ 30988.2.5-2003
ГОСТ 30988.2.6-2012	IP2X, IP4X, I P5X

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,05 Ом

требования выполняются/не выполняются, имеется/не 
имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

	
3.1.16	- удлинители.

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ 31223-2012 
(IEC 61242:1995)
ГОСТ IEC 60884-2-7-2016
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от поражения электрическим током 

Заземление

Контактные зажимы

Конструкция

Сопротивление и электрическая прочность изоляции 

Гибкие кабели, шнуры и их присоединение 

Винты, токоведущие части и соединения

	ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.7.1, 7.2, 7.3;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.8;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.10.1,10.3, 10.4;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.11.1;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.12.1, 12.2;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.13, п.14;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.17.1, 17.2;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.23.1, 23.4;

ГОСТ IEC 60884-1 -2013г
п.26.1, 26.4, 26.5, 26.7;

ГОСТ IEC 60884-2-7-2016	IP2X, IP4X, I P5X

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,05 Ом

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

3.1.17	-часы

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-26-2013

	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-26-2013	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм	
3.1.18	Электрические аппараты и приборы - автоматы торговые, игровое, спортивное и тренажёрное оборудование
	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015 
ГОСТ IEC 60335-2-75-2013
ГОСТ IEC 60335-2-82-2018

	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-75-2013
ГОСТ IEC 60335-2-82-2018

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм
	
1	2	3	4	5	6	
3.1.19	Весы бытовые электромеханические (электронные) с питанием

 	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-82-2018	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-82-2018	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм
	
3.2	Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры).	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60950-1-2014
	Маркировка и инструкции

Защита от поражения электрическим током

Электропроводка, соединения и электропитание

Защита от опасных подвижных частей

Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы 
	ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.7, 1.7.8 1.7.11, 1.7.12;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.2, 2.3.2.3, 2.6.1, 2.9.1;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.3,3.2.4, 3.2.5.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.4,  3.4.2, 3.4.8, 3.4.9;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.4.4.2, 4.4.5.1, 4.5.4, 4.6.1;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.5.1.1, 5.1.6, 5.2.2;	требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется	
3.3.	Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам.

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60950-1-2014 
(IEC 60950-1:2005)
ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002)
ГОСТ IEC 61204-7-2014
ГОСТРМЭК 62040-1-2-2009
	Маркировка и инструкции

Защита от поражения электрическим током

Электропроводка, соединения и электропитание

Защита от опасных подвижных частей

Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы 
	ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.1.7.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.7, 1.7.8 1.7.11, 1.7.12;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.2.1.1.1, 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.8, 2.1.2, 2.3.2.3, 2.6.1, 2.9.1;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10, 3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.3,3.2.4, 3.2.5.1, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.3.4,  3.4.2, 3.4.8, 3.4.9;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.4.4.2, 4.4.5.1, 4.5.4, 4.6.1;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.5.1.1, 5.1.6, 5.2.2;

ГОСТ IEC 61204-7-2014
ГОСТРМЭК 62040-1-2-2009	требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется	
3.4.	Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические).	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60745-1-2011
ГОСТ IEC 61029-1-2012 
(IEC 61029-1:1990)
ГОСТ 12.1.003-2014
ГОСТ 12.2.030-2000
ГОСТ 30700-2000 
(IEC 745-2-7-89)
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
ГОСТ IEC 61029-2-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
ГОСТ IEC 62841-1-2014
ГОСТ IEC 62841-2-2-2015
ГОСТ IEC 62841-3-1-2015
ГОСТ IEC 62841-2-4-2015
ГОСТ IEC 62841-2-5-2015
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011
ГОСТ IEC 60745-2-3-2011
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014
ГОСТ IEC 60745-2-12-2011
ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012
ГОСТ IEC 60745-2-17-2014
ГОСТ IEC 60745-2-18-2014
ГОСТ IEC 60745-2-22-2014

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от контакта с токоведущими частями

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность 

Механическая безопасность

Механическая прочность

Конструкция

Внутренняя проводка

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Зажимы для внешних проводов

Заземление

Винты и соединения

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.7;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.7;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.7;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.8.1, 8.6, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.8;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.8

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.9;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.9;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.9;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.11.1;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.11;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.11;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.12.5;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.12.5;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.12.5;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.13.2;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.13;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.15.2;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.16;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.19.1, 19.2, 19.4, 19.5;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.19.2, 19.4;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.19.2, 19.4,19.5, 19.7, 19.8;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.20;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.20.2, 20.4, 20.5;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.21.1, 21.4, 21.10, 21.12, 21.14, 21.15, 21.17, 21.18, 21.21, 21.23, 21.24, 21.30, 21.31, 21.32, 21.33;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.21(кроме п.21.13, 21.15);
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.10, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.24, 21.32, 21.33, 21.35;

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.22.2, 22.5;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.22(кроме п.22.6)
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.22(кроме п.22.6)

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.8, 24.9, 24.10, 24.15;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.7;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 24.6, 24.724.8, 24.9, 24.10, 24.14, 24.15, 24.17, 24.20

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.25.8;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.25.1, 25.11, 25.12, 25.13;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
25.1, 25.6,

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.26.1, 26.2, 26.4, 26.5;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.26.1, 26.3, 26.4, 26.6;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.26.1, 

ГОСТ IEC  60745-1-2011
п.27.1, 27.3;
ГОСТ IEC 61029-1-2012
п.27.3, 27.4, 27.5;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.27.2, 27.3,

ГОСТ IEC 61029-2-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
ГОСТ IEC 62841-1-2014
ГОСТ IEC 62841-2-2-2015
ГОСТ IEC 62841-3-1-2015
ГОСТ IEC 62841-2-4-2015
ГОСТ IEC 62841-2-5-2015
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011
ГОСТ IEC 60745-2-3-2011
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014
ГОСТ IEC 60745-2-12-2011
ГОСТ Р 60745-2-13-2012
ГОСТ Р 60745-2-15-2012
ГОСТ Р 60745-2-16-2012
ГОСТ IEC 60745-2-17-2014
ГОСТ IEC 60745-2-18-2014
ГОСТ IEC 60745-2-22-2014
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 раздел 8

	I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А 

0-150°С

0-5 мА

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-145 дБа	
3.5.	Электрические аппараты и приборы для распределения электрической энергии.	ТР ТС 004/2011 
ГОСТ IEC 60947-1-2014
ГОСТ Р 51321.1-2007 
(МЭК 60439-1:2004)
ГОСТ 31602.1-2012
ГОСТ 31195.1-2012
ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
ГОСТ IEC 60947-5-2-2012
ГОСТ IEC 60947-6-2-2013
ГОСТ IEC 60947-7-4 -2021
ГОСТ Р 51321.2-2009 
(МЭК 60439-2:2005)
ГОСТ IEC 60439-3-2012
ГОСТ 30011.7.2-2012
ГОСТ 30849.2-2002 
(IEC 60309-2-99)
ГОСТ 30849.3-2002 
(IEC 60309-3:1994)

	Классификация

Характеристики

Информация об аппарате

Требования к конструкции и работоспособности

	ГОСТ IEC 60947-1-2014
п.3;
ГОСТ Р 51321.1-2007
п.3;

ГОСТ IEC 60947-1-2014
п.4;
ГОСТ Р 51321.1-2007
п.4;

ГОСТ IEC 60947-1-2014
п.5;
ГОСТ Р 51321.1-2007
п.5;

ГОСТ IEC 60947-1-2014
п.7;
ГОСТ Р 51321.1-2007
п.7;

ГОСТ IEC 60947-4-1-2021
ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
ГОСТ IEC 60947-5-2-2012
ГОСТ IEC 60947-6-2-2013
ГОСТ IEC 60947-7-4 -2021
ГОСТ Р 51321.2-2009 
(МЭК 60439-2:2005)
ГОСТ IEC 60439-3-2012
ГОСТ 30011.7.2-2012
ГОСТ 30849.2-2002 
(IEC 60309-2-99)
ГОСТ 30849.3-2002 
(IEC 60309-3:1994)	требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

1	2	3	4	5	6	
3.6.	Аппараты электрические для управления электротехническими установками.
Реле управления и защиты.	ТР ТС 004/2011 
ГОСТ IEC 60730-1-2016
ГОСТ МЭК 30850.1-2012
ГОСТ Р 51324.1-2012
ГОСТ IEC 61058-1-2012
ГОСТ IEC 60730-2-3-2013
ГОСТ IEC 60730-2-4-2011
ГОСТ IEC 60730-2-5-2012
ГОСТ IEC 60730-2-6-2014
ГОСТ IEC 60730-2-7-2011
ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
ГОСТ IEC 60730-2-10-2013
ГОСТ 32128.2.11 -2013
ГОСТ IEC 60730-2-12-2012
ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (IEC 60730-2-2:2005)
ГОСТ IEC 60730-2-13-2015
ГОСТ IEC 60730-2-14-2012
ГОСТ IEC 60730-2-19-2012
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-3:2007)
ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК60669-2-3:2006)
ГОСТ IEC 60669-2-6-2015
ГОСТ IEC 61058-2-1-2012
ГОСТ IEC 61058-2-4-2012
ГОСТ IEC 61058-2-5-2012
ГОСТ 30850.2.3-2002 
(МЭК 60669-2-3-97)
ГОСТ 31637-2012
ГОСТ 32128.2.11-2013
СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003
(МЭК 60947-5-2-97)	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от поражения электрическим током

Заземление

Конструкция

Электрическая прочность и сопротивление изоляции

Нагрев

Механическая прочность

	ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.6;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.7;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.8;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.9;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.11;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.13;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.14;

ГОСТ IEC 60730-1-2016
п.18;

ГОСТ IEC 60730-2-3-2013
ГОСТ IEC 60730-2-4-2011
ГОСТ IEC 60730-2-5-2012
ГОСТ IEC 60730-2-6-2014
ГОСТ IEC 60730-2-7-2011
ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
ГОСТ IEC 60730-2-10-2013
ГОСТ 32128.2.11 -2013
ГОСТ IEC 60730-2-12-2012
ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 (IEC 60730-2-2:2005)
ГОСТ IEC 60730-2-13-2015
ГОСТ IEC 60730-2-14-2012
ГОСТ IEC 60730-2-19-2012
ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-3:2007)
ГОСТ Р 51324.2.3-2012 (МЭК60669-2-3:2006)
ГОСТ IEC 60669-2-6-2015
ГОСТ IEC 61058-2-1-2012
ГОСТ IEC 61058-2-4-2012
ГОСТ IEC 61058-2-5-2012
ГОСТ 30850.2.3-2002 
(МЭК 60669-2-3-97)
ГОСТ 31637-2012
ГОСТ 32128.2.11-2013
СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003
(МЭК 60947-5-2-97)

	требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-150°С

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется	
1	2	3	4	5	6	
3.7.	Оборудование низковольтное:	
3.7.1	Аппаратура проекционная	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-56- 2013	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление	ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC 60335-2-56- 2013

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом
	
1	2	3	4	5	6	
3.7.2.	Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC60335-1-2015
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры	ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.29;

ГОСТ IEC 60335-2-102-2014

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

	
1	2	3	4	5	6	
3.7.3	Оборудование электросварочное.	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
(СТ СЭВ 6305-88)

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры

Допускаемые уровни звукового давления	ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
п.10.4.1, 11.4.5, 15.1, 15.2, 17.1, 17.2;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
п.6.1.3, 6.2.1, 6.2.3, 11.4.1;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.10.1, 10.2;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.13.1, 13.2, 13.3, 16.1, 16.2, 16.3;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.20.2;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.21.1;
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
п.14;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п. 22.6, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44; 
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
п.10.2, 10.3, 10.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.25.1, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.15, 25.17, 25.18, 25.20;
ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
п.10.4, 10.6, 10.8, 11.4.2, 11.4.3;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.29;

ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012
ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013
раздел 8	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм

0-145 дБа 	
1	2	3	4	5	6	
3.7.4	Звонки электрические

	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60335-1-2015
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от доступа к токоведущим частям

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки
Электрическая прочность изоляции

Устойчивость и механические опасности

Механическая прочность

Конструкция

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Заземление

Пути утечки и воздушные зазоры
	ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.6;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.7;

ГОСТ IEC  60335-1-2015
п.8;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.10;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.11;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.13;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.20;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.21;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п. 22.1, 22.2, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.17, 22.24, 22.33, 22.34, 22.35, 22.39, 22.43, 22.44, 22.52;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.12, 25.13, 25.18, 25.20, 25.22

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.27.1, 27.5;

ГОСТ IEC  60335-1-2015 
п.29;

ГОСТ IEC 60335-1-2015 

	класс 0, 0I, I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А

0-150°С

0-5 мА
требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

0-20 мм
	
1	2	3	4	5	6	
3.7.5.	Комплексы вычислительные электронные цифровые, устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети, устройства считывания	ТР ТС 004/2011
ГОСТ IEC 60950-1-2014 (IEC 60950-1:2005)
ГОСТ IEC 60950-21-2013

	Маркировка и инструкции

Защита от поражения электрическим током

Электропроводка, соединения и электропитание

Защита от опасных подвижных частей

Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий работы 	ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.1.7;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.2.1;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.3;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.п.4.4;

ГОСТ IEC 60950-1-2014
п.5;

ГОСТ IEC 60950-21-2013

	требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

1	2	3	4	5	6	
 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"	
3.8.	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
3.8.1	Электрооборудование:
	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2	Параметры ЭМС:
Помехоустойчивость:
 1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения

	

ГОСТ 30804.4.2-2013
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
раздел 9

Критерии 
оценки
А, В, С	
	-изделия электротехнические
					
	-бытовые приборы,
					
3.8.2	-световое оборудование, и источники света,	ГОСТ IEC61547-2013
(ГОСТ Р 51514-2013)
Пункты 5.2, 5.5, 5.8				
3.8.3	- оборудование информационных технологий,
	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-
4, Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5

				
	-бытовая радиоэлектронная аппаратура					

1	2	3	4	5	6	
3.9.	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных помещений	ТР ТС 020/2011
ГОСТ IEC61439-1-2013
Приложение J, табл. J1, J2 (выборочно)
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения

	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	

1	2	3	4	5	6	
3.10.	Электрические аппараты и приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5)	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.11.	Электрические аппараты и приборы для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5

	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9
 
ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.12.	Электрические аппараты и приборы для чистки и уборки помещений

	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.13.	Электрические аппараты и приборы для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4, Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения
	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.14.	Санитарно-гигиенические электрические аппараты и приборы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.15.	Электрические аппараты и приборы для ухода за волосами, ногтями и кожей	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9
 
ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.16.	Электрические аппараты и приборы    для обогрева тела	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
 
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.17	Вибромассажные электрические аппараты и приборы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.18	Игровое, спортивное и тренажерное оборудование	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
ГОСТ Р 51318.20 -2012
Пункты4.5, 4.7	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
3.Устойчивость к динамическим Изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.19.	Аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания	ТР ТС 020/2011
ГОСТ Р 51318.20-2012
Пункты 4.5, 4.7
ГОСТ 32136 -2013
Раздел 5, табл. 1, 
Пункты 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.20	Швейные и вязальные электрические приборы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменен	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.21.	Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения
	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 32132.3-2013
Раздел 7, табл. 3-10
Пункты 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.3, 10.4
ГОСТIEC62041-2012
Пункт 5.1, 2.2, 5.1, 2.4, 5.1, 2.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
ГОСТ Р 51318.20-2012 
Пункты 4.5, 4.7	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.21.1	Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные

		1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.21.2	Устройства и блоки питания ЭВМ, расположенные в отдельном корпусе
		1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9
ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.22.	Электрические аппараты и приборы
для садово-огородного хозяйства

	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.23	Электронасосы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.24	Выключатели автоматические с электронным управлением	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.25	Устройства защитного отключения с электронным управлением	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.26	Оборудование дуговой сварки	ТР ТС 020/2011
ГОСТ Р 51526-2012
Раздел 7, табл. 1.2, (выборочно)
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТCISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.27.	Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры)	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9

	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.28	Принтеры	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим
изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.29	Мониторы	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С			Прерыван и провалы напряж 0÷100%
Выбросы напряж до 
120%	
1	2	3	4	5	6	
3.30	Сканеры

	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к 
Наносекундным помехам

3. устойчивость к динамичным изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.31	Источники бесперебойного питания	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 32133.2-2013
Раздел 7 (выборочно)
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к 
Наносекундным помехам

3. устойчивость к динамичным изменениям напряжения 	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.32	Инструмент электрифицированный	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к 
Наносекундным помехам

3. устойчивость к динамичным изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.33	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры, давления, влажности, освещенности, эффекта использования электростатического воздействия, потока или уровня жидкости, тока, напряжения, ускорения, времени, 	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 61439-1-2013
Приложение J, табл. J1, J2(выборочно)
ГОСТ Р 52507-2005
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
ГОСТ 30804.6.1-2013 	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.34	Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных помещений	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 61439-1-2013Приложение J, табл. J1, J2(выборочно)
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.35	Приборы электронагревательные для саун	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	

1	2	3	4	5	6	
3.36	Инструменты переносные электронагревательные	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9
	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.37	Батареи аккумуляторные с активными электронными цепями	ТР ТС 020/2011
ГОСТ CISPR 24-2013
(ГОСТ 30805.24-2002)
Раздел 10, таблицы 1-4,
Пункты 1.3, 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5
	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
1	2	3	4	5	6	
3.38	Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой с питанием от сети переменного тока, в том числе электронные	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013 
Раздел 8, таблицы 1-4,
Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С	
3.39	Двигатели асинхронные	ТР ТС 020/2011
ГОСТ 30805.14.2-2013
(ГОСТ CISPR 14-2-2016)
Пункты 5.1, 5.2, 5.7
ГОСТ 30804.6.1-2013
Раздел 8, таблицы 1-4, Пункты 1.5, 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5	1.Устойчивость к электростатическим разрядам

2.Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

3.Устойчивость к динамическим изменениям напряжения	ГОСТ 30804.4.2-2013
Пункты 8.1, 8.2, 8.3
раздел 9

ГОСТ 30804.4.4-2013
Пункты 8.1, 8.2
раздел 9

ГОСТ 30804.4.11-2013
Пункты 8.1, 8.2, 
раздел 9	Критерии 
оценки
А, В, С

ТР ТС 010/2011"О безопасности машин и оборудования"  	
1	2	3	4	5	6	
3.40.	Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)
	ТР ТС 010/2011
ГОСТ IEC 61029-1-2012 (IEC 61029-1:1990)
ГОСТ МЭК 60745-1 2011 
ГОСТ Р ИСО 3744-2013
СТ СЭВ 4672-84
ГОСТ IEC 61029-2-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
ГОСТ IEC 62841-1-2014
ГОСТ IEC 62841-2-2-2015
ГОСТ IEC 62841-3-1-2015
ГОСТ IEC 62841-2-4-2015
ГОСТ IEC 62841-2-5-2015
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011
ГОСТ IEC 60745-2-3-2011
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014
ГОСТ IEC 60745-2-12-2011
ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012
ГОСТ IEC 60745-2-17-2014
ГОСТ IEC 60745-2-18-2014
ГОСТ IEC 60745-2-22-2014
ГОСТ IEC 60034-5-2011
ГОСТ IEC 60034-8-2014
ГОСТ IEC 60034-9-2014
ГОСТ IEC 60034-14 -2014
ГОСТ IEC 60034-29-2013
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

ГОСТ 12.1.003-83
пункт 2.3 
Таблица
	Классификация

Маркировка и инструкции

Защита от контакта с токоведущими частями

Потребляемая мощность и ток.

Нагрев

Ток утечки

Электрическая прочность 

Механическая безопасность

Механическая прочность

Конструкция

Внутренняя проводка

Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели

Зажимы для внешних проводов

Заземление

Винты и соединения

Допускаемые уровни звукового давления  	ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.7;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.7;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.7;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.8;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.8;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.8;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.9;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.9;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.9;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.11;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.11;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.11;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.12;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.12;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.12;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.13;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.13;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.15;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.15;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.19;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.19;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.19;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.20;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.20;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.20;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.21;
ГОСТ IEC 60745-1-2011
п.21;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.21;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.22;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.22;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.22;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.24,
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.24;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.24;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.25;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.25;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.25;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.26;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.26;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.26;

ГОСТ IEC 61029-1-2012 
п.27;
ГОСТ МЭК 60745-1 2011
п.27;
ГОСТ IEC 62841-1-2014
п.27;

ГОСТ IEC 61029-2-1-2012
ГОСТ IEC 61029-2-3-2011
ГОСТ IEC 61029-2-5-2011
ГОСТ IEC 61029-2-8-2011
ГОСТ IEC 62841-1-2014
ГОСТ IEC 62841-2-2-2015
ГОСТ IEC 62841-3-1-2015
ГОСТ IEC 62841-2-4-2015
ГОСТ IEC 62841-2-5-2015
ГОСТ IEC 60745-2-1-2014
ГОСТ IEC 60745-2-2-2011
ГОСТ IEC 60745-2-3-2011
ГОСТ IEC 60745-2-8-2011
ГОСТ IEC 60745-2-11-2014
ГОСТ IEC 60745-2-12-2011
ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012
ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012
ГОСТ IEC 60745-2-17-2014
ГОСТ IEC 60745-2-18-2014
ГОСТ IEC 60745-2-22-2014
ГОСТ IEC 60034-5-2011
ГОСТ IEC 60034-8-2014
ГОСТ IEC 60034-9-2014
ГОСТ IEC 60034-14 -2014
ГОСТ IEC 60034-29-2013
ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

ГОСТ Р ИСО 3746-2013 раздел 8
ГОСТ Р ИСО 3744-2013 
раздел 8

	I, II, III

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-13 кВт
0-60А 

0-150°С

0-5 мА

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0,5 Ом

требования выполняются/не выполняются, имеется/не имеется

0-145 дБа	

№
п/п	Наименование объектов
испытаний
	Обозначение документа на продукцию,
нормативы контроля	Наименование видов испытаний/ определяемых 
показателей
и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов	Диапазон 
измерений,
ед. измерений	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 4. Компоненты транспортных средств. 	
4.1	Трубки и шланги, фитинги, в том числе витые шланги
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.2	Шарниры шаровые подвески и рулевого управления	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.3	Шины   пневматические   для   легковых   автомобилей   и   их    прицепов,   запасных   колес   для   временного    использования	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств	Маркировка
	ТР ТС 018/2011 приложение №7 п.3.1 
Правила ЕЭК ООН №30 п.3.1.1,3.1.2, 3.1.3,3.1.5,3.1.7,3.1.9	Указано/
не указано	
4.4	Шины   пневматические   для   легких   грузовых   и   грузовых автомобилей  и  их  прицепов,  автобусов  и  троллейбусов	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств	Маркировка
	ТР ТС 018/2011 приложение №7 п.3.1
Правила ЕЭК ООН №54 п.3.1 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,3.1.5,3.1.7,3.1.8	Указано/
не указано	
4.5	Восстановленные   пневматические   шины   для   автомобилей   и   их    прицепов	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011 приложение №7 пункт 3.1	Указано/
не указано	
4.6	Бамперы, дуги защитные для мотоциклов	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
1	2	3	4	5	6	
4.7	Стекла безопасные	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.8	Зеркала заднего вида	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.9	Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, щетки) 
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств» 

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано
	
			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.10	Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №45  п.4.1.1, 4.1.2	Указано/
не указано
	
			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п. 6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.11	Фары автомобильные ближнего и дальнего света
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	
Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №8 п.3.1, 3.2, 3.3
Правила ЕЭК ООН №20 п.3.1, 3.2, 3.3	Указано/
не указано

			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
1	2	3	4	5	6	
4.12	Лампы накаливания для фар и фонарей
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1. 
Правила ЕЭК ООН №37  п.2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5	Указано/
не указано
	
4.13	Световозвращающие приспособления (световозвращатели)
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №3-02 п.4.1.1, 4.1.2	Указано/
не указано

			Вибропрочность	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.14	Фонари освещения заднего регистрационного знака	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №4-00 п.3.1, 3.4	Указано/
не указано

			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.15	Указатели поворота
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №6-01 п.3.1, 3.2, 3.4
	Указано/
не указано
	
			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.16	Габаритные и контурные огни, сигналы торможения
 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
   0-100 м/с2	
1	2	3	4	5	6	
4.17	Противотуманные фары и фонари заднего хода транспортных средств

	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №19-04 п.3.1, 3.3, 3.4
	Указано/
не указано

			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.18	Звуковые сигнальные приборы
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
   0-100 м/с2	
4.19	Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц    0-100 м/с2	
4.20	Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	
Вибропрочность
	
ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	
50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.21	Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных средств	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
Правила ЕЭК ООН №69-01 п.4.1	Указано/
не указано	
1	2	3	4	5	6	
4.22	Аккумуляторные   стартерные   батареи	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 53165-2008
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ТР ТС 018/2011 пр.№10 п.71
ГОСТ Р 53165-2008 6.6.1.1, 6.6.1.3, 6.6.1.4, 6.6.1.6, 6.6.1.7, 6.6.1.9, 6.6.1.10	Указано/
не указано	
4.23	Жгуты проводов 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
4.24	Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, коленчатые валы, вкладыши подшипников, шатуны	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.25	Воздухоочистители для двигателей внутреннего сгорания и их сменные элементы	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.26	Фильтры очистки масла и их сменные элементы	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.27	Фильтры очистки топлива дизелей и их сменные элементы.	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 53559-2009 	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ГОСТ Р 53640-2009 п.8.1.1	Указано/
не указано	
1	2	3	4	5	6	
4.28	Фильтры очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
ГОСТ Р 53559-2009
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ГОСТ Р 53559-2009  п.8.1	Указано/
не указано	
4.29	Топливные насосы высокого давления, топливоподкачивающие насосы, плунжерные пары, 
 и распылители форсунок для дизелей	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
ГОСТ Р 52230-2004	

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.30	Теплообменники и термостаты	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.31	Насосы жидкостных систем охлаждения	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 

	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.32	Сцепления   и   их   части  (диски,   цилиндры,   шланги)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
ГОСТ Р 53409-2009 п.8.1.2,8.1.4	Указано/
не указано	
4.33	Карданные передачи, приводные валы, шарниры 
неравных и равных угловых скоростей	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
1	2	3	4	5	6	
4.34	Упругие   элементы   подвески  (рессоры   листовые,   пружины,    торсионы  под вески,  стабилизаторы   поперечной   устойчивости,    пневматические   упругие   элементы) 	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.35	Демпфирующие   элементы   подвески  (амортизаторы,    амортизаторные   стойки   и   патроны   амортизаторных стоек) и    рулевого   привода	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.36	Детали   направляющего   аппарата   подвески  (рычаги,    реактивные   штанги,  их   пальцы,   резинометаллические    шарниры,   подшипники   и   втулки   опор,   ограничители   кода    подвески)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.37	Колпаки (в   том   числе декоративные) ступиц, элементы    крепления   колес   и   грузы   балансировочные   колес   	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.38	Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики - распределители, катушки зажигания, модули зажигания, электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	

    Вибропрочность	

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
0-100 м/с2	
1	2	3	4	5	6	
4.39	Свечи зажигания искровые и свечи накаливания
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

	Указано/
не указано	
4.40	Генераторы электрические, выпрямительные блоки, 
Электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указанно

			Вибропрочность
	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2	
4.41	Стартеры, приводы   и   реле стартеров   
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

ГОСТ Р 52230-2004	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

	Указано/
не указано
	
			Вибропрочность	ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	50-250 Гц
0-100 м/с2
	
4.42	Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электроснабжения пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные 
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"
  
ГОСТ Р 52230-2004

Вибропрочность

ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13	

50-250 Гц
    0-100 м/с2	
1	2	3	4	5	6	
4.43	Декоративные детали (из пластмасс), решетки, 
козырьки и ободки фар	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" 	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.44	Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания 
дверей и багажников	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.45	Замки   дверей
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.46	Детали защитные резиновые и резинометаллические 
(колпачки, чехлы, кольца уплотнительные, манжеты 
для гидропривода тормозов и сцепления, чехлы 
шарниров рулевых управлений, подвески карданных 
валов)	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.

	Указано/
не указано	
4.47	Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, уплотнительные кольца	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано	
4.48	Муфты   выключения   сцеплений,   ступицы   колес,   полуоси   колес    (в   том   числе   с   подшипниками   в   сборе),   подшипники   муфт    выключения   сцеплений,   ступиц   колес   и   полуосей   колес
	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  
	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
1	2	3	4	5	6	
4.49	Воздушно-жидкостные   отопители,   интегральные   охладители   и    отопители- охладители	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.50	Домкраты   гидравлические   и   механические    	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.51	Цепи   и   натяжные   устройства   цепей   для   двигателей    внутреннего   сгорания	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка
	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.52	Ремни   вентиляторные  клиновые   и   синхронизирующие поликлиновые   для   двигателей   автомобилей   и   ремни   зубчатые    газораспределительного   механизма   двигателей   автомобилей    	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  

	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.53	Диафрагмы   и   мембраны   резинотканевые   тарельчатые   для    транспортных   средств	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.	Указано/
не указано	
4.54	Материалы   для   отделки   салона   и сиден средств   категории МЗ классов II и III	ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"  	Маркировка

	ТР ТС 018/2011. Приложение № 7, пункт 3.1.
	Указано/
не указано