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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению поверки средств измерений  

Лаборатория геометрических и механических измерений БЦИСМ
наименование Органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020   _____А_____
Схема/ы контроля/инспекции В соответствии с Постановлениям ППР КР№446 от 2 сентября 2019 г. 
                                                    
	№
п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность

	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

	1
	Меры длины концевые
(ПКМД)
	


Длина




	0,1…500 мм
	КТ 2,3,4,5
	МИ 2079-90
МИ 1604-87
	в лаборатории

	2
	Прогибомеры
	
	0...100 мм
	0,1 мм…0,5 мм
	ПМ.00.000 РЭ
	в лаборатории

	3
	Глубиномеры индикаторные
	
	0...100 мм
	ЦД 0,01 мм
	МИ 2006-89
	в лаборатории

	4
	Глубиномеры микрометрические
	
	0…300 мм
	ЦД 0,01 КТ 1,2
	МИ 2018-89
	в лаборатории

	5
	Головки пружинные (микрокаторы)
	





Длина
	0…±60 мкм
	ЦД 0,1…2 мкм
	МИ 1813-87
	в лаборатории

	6
	Головки пружинно-оптические (оптикаторы)
	
	0…±50 мкм
	ЦД 0,1; 0,2; 0,5 мкм
	МИ 1863-88
	в лаборатории

	7
	Головки рычажно- зубчатые
	
	0…±100 мкм
	ПГ 0,8…1,2 мкм
	МИ 2195-92
	в лаборатории

	8
	Головки измерительные цифровые
	
	10…60 мм
	ЦД 1…10 мкм

	МИ 1917-88
	в лаборатории

	9
	Индикаторы многооборотные
	
	0…2 мм
	КТ 0,1
	МИ 1876-88
	в лаборатории

	10
	Индикаторы рычажно-зубчатые
	
	0…0,8 мм
	ЦД 0,01 мм
	МИ 1928-88
	в лаборатории

	11
	Индикаторы часового типа
	
	0…2; 5; 10 мм
0…25 мм
	КТ 0,1
	МИ 2192-92
	в лаборатории

	12
	Микрометры
	
	0…500 мм
	КТ 1,2
	МИ 782-85
	в лаборатории

	13
	Микрометры рычажные
	
	0…500 мм
	ЦД 0,002,
0,01  мм
	МИ 2051-90
ГОСТ 8.411-81
	в лаборатории

	14
	Нутромеры
	
	0…50 мм
	ЦД 0,001; 0,002 мм
	МИ 2193-92
	в лаборатории

	15
	Нутромеры индикаторные
	
	0…260 мм
	ЦД 0,01 мм
	МИ 2194-92
	в лаборатории

	16
	Нутромеры микрометрические
	
	0…500 мм
	ЦД 0,01 мм
	ГОСТ 17215-71
	в лаборатории

	17
	Оптиметры
	
	0…500 мм
	ЦД 1 мкм
	МИ 1958-89
	в лаборатории

	18
	Принадлежности к мерам длины концевым
	
	1…20 мм
	ПГ 1…2 мкм
	МИ 2066-90
	в лаборатории

	19
	Скобы рычажные и индикаторные
	
	0…500 мм
	ЦД 0,002 мм, ЦД 0,01 мм
	МИ 1919-88
	в лаборатории

	20
	Сита контрольные
	
	0,02…125 мм
	ПГ 2,1 мкм…3,66 мм
	ГОСТ ИСО 3310-1:2002
КМС ISO 3310-2:2018
КМС ISO 3310-1:2018
	в лаборатории

	21
	Стенкомеры индикаторные
	
	0…100 мм
	ЦД 0,01 мм, 0,1 мм
	МИ 1814-87
	в лаборатории

	22
	Толщиномеры
	
	0…50 мм
	ЦД 0,01 мм, 0,1 мм
	МИ 1724-87
	в лаборатории

	23
	Штангенинструменты
	
	0…400 мм
400…1000 мм
	ЦД 0,02; 0,05; 0,1 мм
	ГОСТ 8.113-85
МИ 2196-92
МИ 2190-92
	в лаборатории

	24
	Щупы
	
	0,02…1 мм
	КТ 1; 2
	МИ 1893-88
	в лаборатории

	25
	Ленты измерительные, рулетки измерительные, рулетки измерительные с грузом
	



Длина штриховая
	До 50 м
	КТ 2,3
	МИ 1780-87
	в лаборатории

	26
	Линейки измерительные металлические
	
	0…1000 мм
	ПГ 0,2 мм
	МИ 2024-89
	в лаборатории

	27
	Метроштоки
	
	До 4500 мм
	ПГ 2 мм
	ГОСТ 8.247-2004
	в лаборатории

	28
	Микроскопы инструментальные
	
	0…150 мм
0…200 мм
	ПГ 0,003 мм
ПГ 0,005 мм
	ГОСТ 8.003-2010
	на территории заказчика



	ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ


	29
	Динамометры, датчики силы, динамометры пружинные общего назначения
	Сила
	10…2. 106 Н
200…2. 106 Н 5.102…5.105 Н
2.103…2.105 Н
	3р.
ПГ 0,5%
ПГ 2%
ПГ 1%
	ГОСТ 8.287-78
ГОСТ 13782-68

	в лаборатории

	30
	Машины испытательные, прессы, установки
	Сила
	До 2 . 106 Н
	ПГ 1…2%
	ГОСТ 8.136-74

	на территории заказчика

	31
	Твердомеры ТБ, ТВ, Роквелла, Супер Роквелла
	Твердость
	8….450 НВ,
8…2000 HV
70…93 HRA,
25…100 HRB
20…67 HRC,
20…94 HRN
10…93 HRT
	ПГ 4…5%,

ПГ 3…5%,
ПГ 1…2 HR,

ПГ 1…3 HR
	ГОСТ 8.398-80

	в лаборатории

	ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИН ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЕ И ВРЕМЕНИ

	32
	Установка тахометрическая, тахометры
	Параметры движения
	10...60000 об/мин
	ПГ 0,1%,
ПГ 0,1…2%
	ГОСТ 8.285-2013
	в лаборатории

	33
	Секундомеры механические
	Время
	1…3600 с
	КТ 1…3
	ГОСТ 8.423-81

	в лаборатории

	ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ

	34
	Мерники для сжиженного газа, эталонные, технические
мерники жидкости
	Объем
	5,10 л,

2…200 л
2…1000 л

2…св. 1000 л
	2р. ПГ 0,1%;

1р. ПГ 0,025%
2р. ПГ 0,1%;
ПГ 0,2%
ПГ 0,5%
	ГОСТ 8.400-2013


ГОСТ 8.633-2013

	в лаборатории



на территории заказчика

	35
	Резервуары горизонтальные и вертикальные (для пищевых продуктов)
	Объем
	От 0 м3 и
Свыше 75 м3
	ПГ 0,3…1,0 %
	ГОСТ 8.346-2000
	на территории заказчика

	36
	Цистерны автомобильные
	Объем
	От 0 до 50 м3 вкл.
	ПГ 0,4%...  ПГ 0,5%
	ГОСТ 8.600-2011
ГОСТ 8.404-80
	на территории заказчика

	37
	Весы крановые
	масса
	От 5 кг до 50000 кг
	КТ Ⅲ
	ГОСТ OIML R 76-1-2011
	в лаборатории

	ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ

	[bookmark: _Hlk164408967]38
	Весы неавтоматического действия


	масса
	До 500 г
	I
	ГОСТ OIML R 76-1-2011

	На территории заказчика

	
	
	
	До 2000 г
	II
	
	На территории заказчика/ в лаборатории

	
	
	
	До 4000 кг
	III, IIII
	
	

	
	
	
	До 80000 кг
	III, IIII
	
	На территории заказчика

	39
	Весы автомобильные для взвешивания в движении
	
масса
	До 80000 кг
	0,2; 0,5: 1; 2; 5
	ГОСТ 8.646-2015

	На территории заказчика

	40
	Весы вагонные для взвешивания в движении
	
масса
	До 80000 кг (Гири КТЖ)
	0,2; 0,5: 1; 2
	 ГОСТ 8.647-2015

	На территории заказчика

	41
	Дозаторы весовые автоматического действия
	
масса
	До 4000 кг
	0,2; 0,5: 1; 2
	 ГОСТ 8.523-2014

	На территории заказчика

	42
	Гири
	масса
	От 1 мг до 20 кг
	F2 - М3

	ГОСТ OIML
R 111-1-2009
	в лаборатории


 Примечания:
1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи 
2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.
       3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и 
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