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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами
___________ЛМиС__ОсОО   «Гелиум Компани НК»__________________
наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020« С »                                                                                                         
	                                                        №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции 
	Вид/метод контроля/инспекции  
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики
	Обозначение технологической карты, где уместно  
	

	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	               5
	                     6
	       7

	1.
	Грузоподъёмные краны:
Козловые краны,

Стреловые краны,

Мостовые краны.
	Металлоконструкции
Сварные  соединения

 С,  У,  Т,
	МУ 36.22.2002–86
РД 22-82-81

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
Технический Регламент  
«О безопасности подъемно-транспортного оборудования 

в процессе его эксплуатации» 

	Визуальный и измерительный контроль (ВИК) 
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
РД 03-606-03


	Толщина стен (2-40) мм   толщина металла  

	
	
	
	
	Ультразвуковая

дефектоскопия 

(УЗК)

Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ)
	КМС ГОСТ Р 55724:2021;
ГОСТ 14782-86

ГОСТ 12503-75    


	Толщина стен (2-40) мм   толщина металла  



	
	
	
	
	Магнито порошковый контроль (МПД)
	ГОСТ Р 56512-2015
ГОСТ ИСО 3934-2-21 ГОСТ ИСО 3934-3-21
РД 13-05-2006   
	Толщина стен (2-40) мм   толщина металла  



	2
	Объекты 

котлонадзора: 

паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды; 
сосуды, работающие под давлением.


	паровых и водогрейных котлов, 
трубопроводы 

пара и 

горячей воды; 

сосуды, работающие под давлением.


	РД 03-421-01

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574)

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.    (ПБ 10-573-03) 
	Визуальный и измерительный контроль

	КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
РД 03-606-03

РД 34.17.302-97
	Толщина стен (2-40) мм

	
	
	
	
	Ультразвуковая

дефектоскопия и толщинометрия
	КМС ГОСТ Р 55724:2021;


	Толщина стен (2-40) мм

	
	
	
	
	Магнитопоршковый контроль
	ГОСТ Р 56512-2015
ГОСТ ИСО 3934-2-21 ГОСТ ИСО 3934-3-21
РД 13-05-2006
	Толщина стен (2-40) мм

	
	
	
	
	Ультразвуковая

дефектоскопия 


	КМС ГОСТ Р 55724:2021;

СТО 02495307-002-2008

ГОСТ 23858-79
	Диаметр от 3 мм до 20 мм

	3
	Стальные строительные конструкции зданий и сооружений различного назначения.
	Металлоконструкции

Сварные стыки 

	ГОСТ 23118-99


	Визуальный и измерительный контроль
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
РД 03-606-03
	толщина металла

от 2.0  мм

	
	
	
	
	Ультразвуковая

дефектоскопия
	КМС ГОСТ Р 55724:2021;

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
	толщина металла

от 2.0  мм

	
	
	
	
	Магнитопоршковый контроль
	ГОСТ ИСО 3934-2-21 ГОСТ ИСО 3934-3-21
 РД 13-05-2006
	толщина металла

от 2.0  мм

	4
	Металлические резервуары для хранения жидкого топлива 
	Рулонные полотнища стенок резервуара, стенки резервуара полистовой сборки, монтажные стыки полотнищ, радиальные швы, сварные швы приварки люков, 
	Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту»  ТИ по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и воды 

РД34.21.526-95

КМС ГОСТ Р 55724:2021;

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022

ГОСТ 14782-86

ГОСТ 3242 -79

РД 34.17.302-97

ГОСТ 28702-90

РД 08-95-95

РД 153-112-017-97

РД 03-606-03 
	Визуальный оптический
контроль и измерения

	КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022
РД 03-606-03
	Толщина 

стен  2-40  мм



	
	
	
	
	Ультразвуковая

дефектоскопия


	КМС ГОСТ Р 55724:2021;

КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022

ГОСТ 28702-90

РД 34.10.130-96
	Толщина

 стен  2-40  мм
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