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 ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
Полевой испытательной лаборатории   ОсОО  «Газ Девелоп»,  тип  «С»
Адрес:  г. Бишкек,  Орозбекова, дом  1 
	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции)
	Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения

	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, 
где уместно

	
	
	
	
	Определяемые характеристики

	Обозначение 
технологической карты, 
где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.


	Газопроводы:
высокого давления (Магистральные) –

св.0,3 до 0,6 МПа 
(св.3 до 6 кгс/см2)  

св.0,6 до 1,2 МПа 
(св.6 до 12 кгс/см2) 

среднего давления –

св.0,005 до 0,3 МПа 
(св.0,05 до 3 кгс/см2) 

низкого давления – 

до 0,005 МПа 
(до 0,05 кгс/см2)

- Компрессорная станция (КС)

- Газораспределительная станция (ГРС)

- Автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)

Автогазораспределительная станция (АГРС)
	Сварные соединения 

С2; С17

Труб Ø 
(15-1020) мм


	ВСН 006-89;

СНиП III-42-80;

СТО Газпром 
15-1.3-004-2023;

СТО Газпром 
15-1,5-006-2023;

 СТО Газпром 
15-2,3-005-2023;

ТР ЕАЭС 049/2020

СТО Газпром РД 1.10-098-2004 (диагностика)

СНиП КР 42-02:2015;

ГОСТ 16037-80;

ГОСТ 23055-78.

 
	1.Визуальный 
контроль

2.Ультразвуковой контроль 

3.Радиографический контроль

4.Магнитнопорошковый контроль

5.Капиллярный контроль


	КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022, 
РД 03-606-303; Техкарта НК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021 

ТК НК УЗК;
ГОСТ 7512-82, Техкарта НК РК;
ГОСТ Р 56512-2015,

Техкарта НК МПК;
ГОСТ 18442-80, Техкарта НК ПВК;

	Толщина стенки 

от 2,8-40 мм Наличие/
отсутствие дефекта



	2.
	Магистральные газопроводы:

I класса свыше 25кгс/см2 
до 100 кгс/см2 
II класса свыше 12 кгс/см2 до 25 кгс/см2


	Сварные соединения 

С2; С17

Труб Ø 
(57-1020) мм


	ВСН 006-89;

СНиП III-42-80;

СТО Газпром 
15-1.3-004-2023;

СТО Газпром 
15-1,5-006-2023;

 СТО Газпром 
15-2,3-005-2023;

ТР ЕАЭС 049/2020

СТО Газпром РД 1.10-098-2004(диагностика)

 
	1.Визуальный 
контроль

2.Ультразвуковой контроль 

3.Радиографический контроль
4.Магнитнопорошковый контроль

5.Капиллярный контроль
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022, 
РД 03-606-303; Техкарта НК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021;  ТК НК УЗК;
ГОСТ 7512-82, Техкарта НК РК;
ГОСТ Р 56512-2015,

Техкарта НК МПК;
ГОСТ 18442-80, Техкарта НК ПВК;
	Толщина стенки 

от 3-40 мм Наличие/

отсутствие дефекта



	3.
	Газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов
	Сварные соединения
SDR11; SDR17,6


	СП 42-101-2003

СП 42-103-2003
	1.Визуальный 
контроль

2.Ультразвуковой контроль 
	 КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022;
РД 03-606-03; Техкарта НК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021; 
Техкарта НК УЗК;
	Толщина стенки 

от 10-100 мм Наличие/
отсутствие дефекта



	4.
	Магистральные нефтепроводы

I класса 

ᴓ1000-1220 мм

II класса ᴓ500-1000 мм

III класса ᴓ300-500 мм

IV класса менее ᴓ300мм

Резервуарные паром хранения нефти, 

ГСМ и т.д.

Вертикальные (РВС)

КС -2б-<1000м3
КС-2а->1000 до 2000м3

Резервуары РГС 

от  3м3 до 100м3
	Сварные соединения 

С2-56

Н1-4

У1-21
	СНиП 3-42-80

РД 08.00-60.30.

00-КТН-046-1-05

ГОСТ 31385-2016

ГОСТ 17032-2010

ГОСТ 16037-80

ТР ЕАЭС 049/2020

"О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов"
	1.Визуальный 
контроль

2.Ультразвуковой контроль 

3.Радиографический контроль

4.Магнитнопорошковый контроль

5.Капиллярный контроль
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022, 
РД 03-606-303; Техкарта НК ВИК; 

КМС ГОСТ Р 55724-2021;  ТК НК УЗК;
ГОСТ 7512-82, Техкарта НК РК;
ГОСТ Р 56512-2015,

Техкарта НК МПК;
ГОСТ 18442-80, Техкарта НК ПВК;
	Толщина стенки 

от 3-40 мм Наличие/

отсутствие дефекта



	  5.
	 Конструкции 

стальные 
строительные


	Сварные соединения 

С1-40

Н1-4

Т1-9

У1-10
	ГОСТ 23118-2019

СНиП 3.03.01-87

РД 22-01-97

ГОСТ 14098-2014

ГОСТ 5264-80


	1.Визуальный 
контроль

2.Ультразвуковой контроль 

3.Радиографический контроль
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022, 
РД 03-606-303; Техкарта НК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021; ТК НК УЗК;
ГОСТ 7512-82, Техкарта НК РК;
	Толщина стенки 

от 3-100 мм Наличие/

отсутствие дефекта



	   6.
	Котлы, 

трубопроводы пара и горячей воды, 

сосуды, работающие под давлением пара более 0,07МПа


	Сварные соединения 

С2-56
Н1-4

У1-21
	ПУБЭ паровых и водогрейных котлов

ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды

РД 03-29-93

РД 03-421-01

РД 153-34.1-003-01
СО 153-34.17.439-03

ПУБЭ сосудов, 

работающих под давлением

ГОСТ 16037-80
	1.Визуальный 
Контроль
2.Ультразвуковой контроль 
3.Радиографический контроль

4.Магнитнопорошковый контроль

5.Капиллярный контроль
	КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022;
Техкарта НК ВИК;
КМС ГОСТ Р 55724-2021; ТК НК УЗК;
ГОСТ 14782-86

Техкарта НК РК;
ГОСТ 7512-82

ГОСТ Р 56512-2015

Техкарта НК МПК;
ГОСТ 18442-80

Техкарта НК ПВК;
	Толщина стенки 

от 3-150 мм Наличие/
отсутствие дефекта
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