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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории
                                                                              _ОсОО «Безопасность в промышленности»______
наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя 
	    №№
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию

	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 
показателей и отбора образцов 
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*

	Диапазон измерений, ед. измерений 

	     п/п
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ТР ТС 012 Оборудование для работы во взрывоопасных средах 

	1.1
	Электрическое
(электрооборудование),
включая Ех-компоненты, и
неэлектрическое
оборудование для работы во
взрывоопасных средах


[bookmark: _GoBack]































	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019
(IEC 60079-0:2017)
	Испытание на ударостойкость
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) п.26.4.2
	выдерживает/
не выдерживает

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017)
	Испытание сбрасыванием
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) п.26.4.3
	 выдерживает/
не выдерживает

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017)
	Температура поверхности
	ГОСТ 31610.0-2019
 (IEC 60079-0:2017) п.26.5.1
	от 0 до 500 (˚С)

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017)
	Испытание на тепловой удар
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) п.26.5.2
	выдерживает/
не выдерживает

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017)
	Поверхностное электрическое
сопротивление
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) п.26.13
	от 1000 до
9999999999 Ом

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017)
	Закрепление проводных
соединений
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) 
п.А.3.1.1, А.3.1.2, п.А.3.1.3, п.А.3.1.4, п.А.3.2.1, п.А.3.2.1.1
	соответствует/
не соответствует

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017)
	Механическая прочность
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) 
п.А.3.1.5, п.А.3.2.1.2
	соответствует/
не соответствует

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017),
ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013)
	Степень защиты от воды,
обозначаемая с помощью
второй характеристической
цифры
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) п.26.4.5
ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013) 
п.14.2.7, п.14.3
	соответствует/
не соответствует

	
	
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017),
ГОСТ 14254-2015 
(IEC 60529:2013)
	Степень защиты от воды,
обозначаемая с помощью
второй характеристической
цифры
	ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) п.26.4.5,
ГОСТ 14254-2015
(IEC 60529:2013)
п.14.2.8, п.14.3
	соответствует/
не соответствует

	1.2
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с видом взрывозащиты "оболочки под избыточным
давлением "p"
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ IEC 60079-2-2013
	Максимальное избыточное
давление
	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п.16.2
	наличие/отсутствие

	
	
	
	Утечка
	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п.16.3
	наличие/отсутствие

	
	
	
	Испытание продувки
	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п.16.4
	от 0 до 30 (мин)

	
	
	
	Испытание продувки
	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п.16.5
	от 0 до 30 (мин)

	
	
	
	Давление минимальное
	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п.16.6
	Расчетный показатель: 
до 50 (Па), 
до 25  (Па)

	
	
	
	Избыточное давление
	ГОСТ IEC 60079-2-2013 п.16.8
	Расчетный показатель: 
до 200 (Па)

	
	
	
	Герметичность при давлении
	ГОСТ IEC 60079-1-2013 п.С.3.1, п.С.3.3.2, п.С.3.4.3
	соответствует/
не соответствует

	1.3
	Оборудование для работы во взрывоопасных средах: Электрическое (электрооборудование),
включая Ех-компоненты, и неэлектрическое оборудование для работы во взрывоопасных средах
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ IEC 60079-1-2013
	Механическая прочность
	ГОСТ IEC 60079-1-2013 
п.С.3.2, п.С.3.3.1, п.С.3.4.1
	соответствует/
не соответствует

	1.4
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с
видом взрывозащиты
"кварцевое заполнение
оболочки "q
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.5-2017 
(IEC 60079-5:2015)
	Избыточное давление
	ГОСТ 31610.5-2017 
(IEC 60079-5:2015) п.5.1.1
	Расчетный показатель: 
до 50 (кПа), 
до 1,5 (МПа)

	
	
	
	Диэлектрические свойства
	ГОСТ 31610.5-2017
(IEC 60079-5:2015) п.5.1.3
	Расчетный показатель: 
до 1140 (В)

	
	
	
	Максимально допустимая температура поверхности
	ГОСТ 31610.5-2017 
(IEC 60079-5:2015) п.5.1.4
	от 0 до 500 (˚С)

	1.5
	Оборудование для работы во взрывоопасных средах с повышенной защитой вида "e"
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.7-2017 
(IEC 60079-7:2015)  
	Электрическая прочность
изоляции
	ГОСТ 31610.7-2017
 (IEC 60079-7:2015) п..6.1
	наличие/отсутствие 

	
	
	
	Температура
	ГОСТ 31610.7-2017
(IEC 60079-7:2015) п.6.8
	от 0 до 500 (˚С)

	1.6
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с
видом взрывозащиты
"искробезопасная
электрическая цепь "i" 
 
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011)
	Искробезопасность
	ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011) п. 10.1
	соответствует/не
соответствует

	
	
	
	Температура поверхности
	ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011) п.10.2
	от +0 до +500 (˚С)

	
	
	
	Электрическая прочность
изоляции
	ГОСТ 31610.11-2014
 (IEC 60079-11:2011) п.10.3
	наличие/отсутствие

	
	
	
	Утечка электролита
	ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011) п.10.5.2
	наличие/отсутствие

	
	
	
	Электрическая прочность
изоляции
	ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011) п.10.10
	наличие/отсутствие

	
	
	
	Максимальная температура
поверхности
	ГОСТ 31610.11-2014 
(IEC 60079-11:2011) п.10.11.2
	от 0 до 500 (˚С)

	1.7
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с
видом взрывозащиты "n"
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.15-2014/
IEC 60079-15:2010 
	Герметичность, 
Электрическая прочность
изоляции
	ГОСТ 31610.15-2014/
IEC 60079-15:2010 п.22.5
	соответствует/
не соответствует

	1.8
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с
защитой от воспламенения
пыли оболочками "t"
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ IEC 60079-31-2013
	Испытание на герметичность
под давлением
	ГОСТ IEC 60079-31-2013  п.6.1.1
	соответствует/
не соответствует

	
	
	
	Максимальная температура
поверхности
	ГОСТ IEC 60079-31-2013 п.6.1.2
	от 0 до +500 (˚С)

	1.9
	Неэлектрическое оборудование для
взрывоопасных сред
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31441.1-2011 
(EN 13463-1:2001) 
 
	Испытание на ударостойкость
	ГОСТ 31441.1-2011 
(EN 13463-1:2001) п.13.3.2.1
	соответствует/
не соответствует

	
	
	
	Максимальная температура
поверхности
	ГОСТ 31441.1-2011 
(EN 13463-1:2001) п.13.3.3
	от  0 до + 500 (˚С)

	1.10
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с
видом взрывозащиты
"взрывонепроницаемые
оболочки "d"
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ IEC 60079-1-2013 
	Давление взрыва
	ГОСТ IEC 60079-1-2013 
п.15.2.2
	от 0 до 60 (кг/см²)

	
	
	
	Взрывоустойчивость
	ГОСТ IEC 60079-1-2013 
п.15.2.3.2
	выдерживает/
не выдерживает

	1.11
	Оборудование для работы во
взрывоопасных средах с
видом взрывозащиты
"герметизация компаундом
"m"
	ТР ТС 012/2011
ГОСТ 31610.18-2016/
IEC 60079-18:2014
	Водопоглощение
	ГОСТ 31610.18-2016/
IEC 60079-18:2014 п. 8.1.1
	расчетный показатель: 
от 0,02 до 10 (%)

	
	
	
	Электрическая прочность
изоляции
	ГОСТ 31610.18-2016/
IEC 60079-18:2014 п. 8.1.2
	наличие/отсутствие

	
	
	
	Максимальная температура
	ГОСТ 31610.18-2016/
IEC 60079-18:2014 п. 8.2.2
	соответствует/
не соответствует

	
	
	
	Электрическая прочность
изоляции
	ГОСТ 31610.18-2016/
IEC 60079-18:2014 п. 8.2.4
	наличие/отсутствие

		
	ТР ТС 032 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

	2.1
	Сосуды и аппараты Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления: Сосуды и аппараты стальные сварные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 34347-2017
	визуальный и измерительный контроль - геометрические размеры
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
гидравлический метод - прочность и герметичность корпуса и сварных швов
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022;
 ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 34347-2017 п.7
	(0 – 20 000) мм

	
	Резервуары вертикальные  цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31385-2016
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 31385-2016 п.11
	

	
	Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 27590-2005
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 27590-2005 п.7
	

	
	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 949-2023
ГОСТ 949-73
	
	ГОСТ 949-2023, ГОСТ 949-73, п.п. 8.8, 8.9,8.17
КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	0-100 МПа

	
	[bookmark: RANGE!C16]Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 9731-79
	
	ГОСТ 9731-79, п. 4
КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 12247-80
	
	ГОСТ 12247-80, ПБ 10-115-96 п. 4.6. 
КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Теплообменники кожухотрубчатые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007)
	
	ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007), 
ГОСТ Р 34347-2017 п.7.11. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 34347-2017
	
	ГОСТ 34347 п.7.11. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Сосуды стальные сварные высокого давления
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 54803-2011
	
	ГОСТ Р 54803-2011, п.8.5. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Аппараты с воздушным охлаждением
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ ISO 13706-2011
	
	ГОСТ ISO 13706-2011, п. 10.3. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Пластинчатые теплообменники
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ ISO 15547-1-2016
	
	ГОСТ ISO 15547-1-2016, п. 10.2
	

	
	Автоклавы для строительной индустрии
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 10037-83
	
	ГОСТ 10037-83, п.6.5
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 15860-84
	
	ГОСТ 15860-84, п.6.3.3. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Деаэраторы термические
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 16860-88
	
	ГОСТ 16860-88, п. 3.2 ПБ 10-115-96. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 17032-2010
	
	ГОСТ 17032-2010, п. 7.1-7.4. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Автоклавы вулканизационные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 14106-80
	
	[bookmark: RANGE!E18][bookmark: RANGE!F29]ГОСТ 14106-80, п.5.1 ПБ 10-115-96
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Аппараты с механическими перемешивающими устройствами 
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 20680-2002
	
	ГОСТ 20680-2002, п. 6.6
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 27590-2005
	
	[bookmark: RANGE!F31]ГОСТ 27590-2005, п. 7.4 ПБ 10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 28679-90
	
	ГОСТ 28679-90, п. 4.4 
ПБ 10-115-96. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Аппараты колонные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31838-2012
	
	ГОСТ 31838-2012, раздел 9
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Аппараты воздушного охлаждения
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 51364-99
	
	ГОСТ Р 51364-99, п. 7.4
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Баллоны композитные для сжиженных углеводородных газов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55559-2013
	
	ГОСТ Р 55559-2013, п. 7.2. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 51127-98
	
	[bookmark: RANGE!F36]ГОСТ Р 51127-98, п. 4.7. 
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 9731-79
ГОСТ 12247-80
	визуальный и измерительный контроль - поверхностные дефекты сварных соединений, поверхностные дефекты основного материала
Радиографический-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод - -   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 9731-79, п.4.7
ГОСТ 12247-80, п.4.7
	(0 – 20 000) мм

	
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 34347-2017
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 34347-2017, п.7.1, 7.2
	

	
	Деаэраторы термические
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 16860-88
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 16860-88, п. 3.1
	

	
	Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 50599-93
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ Р 50599-93
	

	
	Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 51127-98
	
	[bookmark: RANGE!F41]РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ Р 51127-98, п. 4.6
	

	
	Основной материал и сварные соединения
	ТР ТС 032/2013
СТО 9701105632-003-2021
КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Теплообменники кожухотрубчатые
	ТР ТС 032/2013 
ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007)
	визуальный контроль - внешний вид, комплектность, маркировка, конструкция
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод -  -   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	 

	
	Сосуды и аппараты стальные сварные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 34347-2017
	
	[bookmark: RANGE!F44][bookmark: RANGE!F47]РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 34347 п.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 9.1
	

	
	Аппараты с воздушным охлаждением
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ ISO 13706
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ ISO 13706, п. 10.5
	

	
	Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 27590-2005
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 27590-2005, п. 7.5
	

	
	[bookmark: RANGE!C50]Сосуды и аппараты
Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	ГОСТ Р 58972-2020
	отбор образцов
	ГОСТ Р 58972-2020
	 

	2.2
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 10617-83
	Визуальный и измерительный контроль - размеры деталей и сборочных единиц
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод -   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	ГОСТ 10617-83, п. 6.1, 6.2
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	(0 – 20 000) мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!C55]Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 30735-2001
	гидравлический метод - прочность и герметичность корпуса и сварных швов
	[bookmark: RANGE!F55]ГОСТ 30735-2001, п. 8.4. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	0-100 МПа

	
	
	
	
	
	

	
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 10617-83
	
	ГОСТ 10617-83, п. 6. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением  ПРИКАЗ МинЭнерго КР от от 3 августа 2023 года № 01-13/159
	

	
	Котлы стационарные паровые, водогрейные и котлы-утилизаторы

	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55171-2012
	Визуальный и измерительный контроль - поверхностные дефекты сварных соединений, поверхностные дефекты основного материала
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод -- внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	[bookmark: RANGE!F58]РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ Р 55171-2012, п. 8.1.1
	(0 – 20 000) мм

	
	
	
	
	
	

	
	Основной материал и сварные соединения
	ГОСТ 16037-80
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт

	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 30735-2001
	Визуальный и измерительный контроль - внешний вид, комплектность, маркировка, конструкция 
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод - -   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 30735-2001, п.8.1
	 

	
	Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт 
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 10617-83
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 10617-83, п. 6.1, 6.2
	

	
	Котлы 
	ГОСТ Р 58972-2020
	отбор образцов
	ГОСТ Р 58972-2020
	 

	
	Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
	
	
	
	

	2.3
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013, 
ГОСТ Р 55020-2012
	Визуальный и измерительный контроль - габаритные и присоединительные размеры
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ Р 55020-2012, п.7.3
	(0 – 20 000) мм

	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п.8.5.4.1. 
 РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9.5. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5762-2002
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 5762-2002, п. 8.5. 
ГОСТ 5762-2002
	

	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8.6. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8.3
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8.2.2
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Арматура трубопроводная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33257-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п.п 8.2 8.3
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Затворы и клапаны обратные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Затворы дисковые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31826-2012
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 31826-2012, п. 5.1,5.2
	

	
	
	
	
	
	

	
	Фильтры
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33368-2015
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 33368-2015, п. 10
	

	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33852-2016
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
ГОСТ 33852-2016, п. 8.3
	

	
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33259-2015
	
	ГОСТ 33259-2015, п. 8
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 17380-2001
	
	ГОСТ 17380-2001, п.7
КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 ;
	

	
	Фланцы стальные резьбовые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 9399-81
	
	ГОСТ 9399-81, п. 4. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Арматура трубопроводная промышленная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 53402-2009, п.8
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55020-2012
	гидравлический метод - прочность и герметичность корпуса и сварных швов
	ГОСТ Р 55020, п.7
	0-100 МПа

	
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 11881-76
	
	ГОСТ 11881-76, п. 4
	

	
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 12893-2005
	
	ГОСТ 12893-2005 п.9
	

	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п. 9
	

	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9
	

	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5762-2002
	
	ГОСТ 5762-2002, п. 8
	

	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8
	

	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8
	

	
	Арматура трубопроводная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33257-2015, 
ГОСТ 12.2.063-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п. 8
ГОСТ 12.2.063-2015, п.7

	

	
	Затворы и клапаны обратные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8
ГОСТ 9544-2015
	

	
	Затворы дисковые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015, п. 8
ГОСТ 9544-2015
	

	
	Фильтры для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53676-2009
	
	ГОСТ Р 53676-2009, п. 10
	

	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31826-2012
	
	ГОСТ 31826-2012, п. 5.14.2
	

	
	
	
	
	
	

	
	Фильтры, размещаемые на нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33368-2015
	
	ГОСТ 33368-2015, п. 10
	

	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33852-2016
	
	ГОСТ 33852-2016, п. 8
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8.
ГОСТ Р 53402
	

	
	Трубопроводы технологические стальные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 32569-2013
	
	ГОСТ 32569-2013, п.13
	

	
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33259-2015
	
	ГОСТ 33259-2015, п. 8
ГОСТ 356
	

	
	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 17380-2001
	
	ГОСТ 17380-2001, п.7.1.4 приложение Б
	

	
	Соединения трубопроводов разъемные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55430-2013
	
	ГОСТ Р 55430-2013, п. 7.2-7.4
	

	
	Арматура трубопроводная промышленная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 53402-2009, п.8.4
	

	
	[bookmark: RANGE!C107]Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55020-2012
	гидравлический метод - герметичность верхнего уплотнения, герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений, герметичность затвора, работоспособность 
	[bookmark: RANGE!F107]ГОСТ Р 55020-2012, п.7.4-7.6
	 

	
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 11881-76
	
	ГОСТ 11881-76, п. 4
	

	
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 12893-2005
	
	ГОСТ 12893-2005 п. 9
	

	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п. 9
	

	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9
	

	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5762-2002
	
	ГОСТ 5762-2002, п. 8
	

	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8
	

	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8.

	

	
	Арматура трубопроводная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33257-2015
ГОСТ 12.2.063-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п. 8
ГОСТ 12.2.063-2015, п.7
	

	
	Затворы и клапаны обратные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8, ГОСТ 9544
	

	
	Затворы дисковые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015, п. 8
 ГОСТ 9544
	

	
	Фильтры для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53676-2009
	
	ГОСТ Р 53676-2009, п. 10
	

	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31826-2012
	
	ГОСТ 31826-2012, п. 5
	

	
	
	
	
	
	

	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33852-2016
	
	ГОСТ 33852-2016, п. 8,

	

	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8, 
ГОСТ Р 53402-2019
	

	
	Соединения трубопроводов разъемные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55430-2013
	
	ГОСТ Р 55430-2013, п. 7.2, 7.4
	

	
	Арматура трубопроводная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 53402-2013, п.8.4
	

	
	Фильтры
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33368-2015
	
	ГОСТ 33368-2015, п. 10
	

	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55020-2012
	Визуальный и измерительный контроль - комплектность, маркировка, заглушки, вмятины, задиры, механические повреждения, коррозия, поверхностные дефекты сварных соединений, поверхностные дефекты основного материала, внешний вид
Радиографический метод-
внутренние невидимые дефекты (поры, шлаки, непровары, трещины прожоги и пр.)
Ультразвуковой метод --   внутренние невидимые дефекты (протяженные и непротяженные дефекты, расслоения, утонение металла)
	ГОСТ Р 55020-2012, п.7.3
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022;
ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	(0 – 20 000) мм

	
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 12893-2005
	
	ГОСТ 12893-2005, п. 9. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Клапаны предохранительные прямого действия
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31294-2005
	
	ГОСТ 31294-2005, п.9.6
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5761-2005
	
	ГОСТ 5761-2005, п. 9.5
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Задвижки на номинальное давление не более PN 250
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 5762-2002
	
	ГОСТ 5762-2002, п. 8.5 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Краны шаровые, конусные и цилиндрические 
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 21345-2005
	
	ГОСТ 21345-2005, п. 8.6 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021
 ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Арматура трубопроводная для атомных станций
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31901-2013
	
	ГОСТ 31901-2013, п. 8.3 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов энергетики
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 55018-2012
	
	ГОСТ Р 55018-2012, п. 8
 РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Арматура трубопроводная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33257-2015
	
	ГОСТ 33257-2015, п. 8.2 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013
	

	
	Затворы и клапаны обратные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33423-2015
	
	ГОСТ 33423-2015, раздел 8
 РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Затворы дисковые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 13547-2015
	
	ГОСТ 13547-2015, п. 8.1
 РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Фильтры для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53676-2009
	
	ГОСТ Р 53676-2009, п. 10.14
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Краны шаровые стальные фланцевые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86)
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86), раздел 12
	

	
	Фильтры рукавные, пылеуловители мокрые
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 31826-2012
	
	ГОСТ 31826-2012, п. 5.1, 5.2
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	
	
	
	
	

	
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33852-2016
	
	ГОСТ 33852-2016, п. 8 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 56001-2014
	
	ГОСТ Р 56001-2014, п. 8 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33259-2015
	
	ГОСТ 33259-2015, п. 8.2 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81)
	
	ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81), п.7.1.1. РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
ГОСТ 16037-80(ГОСТ 1050-2013)
	

	
	Соединения трубопроводов разъемные
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 9399-81
	
	ГОСТ 9399-81, п. 4.1. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Основной материал и сварные соединения
	ТР ТС 032/2013
КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	
	СТО 9701105632-003-2021
	
	РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
СТО 9701105632-003-2021
	

	
	Арматура трубопроводная
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ Р 53402-2009
	
	ГОСТ Р 53402-2013, п.8
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Фильтры
	ТР ТС 032/2013
ГОСТ 33368-2015
	
	ГОСТ 33368-2015, п. 10.7. 
РД-03-606-03, 
 СТО 9701105632-003-2021     
КМС ГОСТ Р ИСО 17637:2022; ГОСТ Р ИСО 17637-2014 
ГОСТ Р ИСО 17637-2024
ГОСТ7512-82 
 КМС ГОСТ Р 55724:2021 
ГОСТ Р 55724-2013 
	

	
	Трубопроводы
	ГОСТ Р 58972-2020
	отбор образцов
	ГОСТ Р 58972-2020
	 

	
	Элементы оборудования  (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
Арматура трубопроводная
Показывающие и предохранительные устройства
	
	
	
	

	
3
	Гражданское и служебное огнестрельное оружия и боеприпасы к нему

	3.1
	Гражданское и служебное оружие и огнестрельные устройства производственного и специального назначения.
Основные части гражданского и служебного оружия.
	Закон КР от 09.06.1999 № 49 «Об оружии»; 
Постановление Кабинета Министров КР от 19.06.2023 № 310;
КМС ГОСТ Р 51888-2022; 
КМС ГОСТ Р 51879-2022;
КМС ГОСТ Р 50529-2022;
ТРПП ПМК;

	- осечка; 
-случайное срабатывание спускового механизма при запирании оружия; 
- случайный выстрел несколькими патронами в оружии с несколькими стволами; 
- заедание гильзы патрона при ее извлечении, вызванное ее аномальной деформацией; 
- перфорация капсюля; 
- деформация ствола и патронника, которая наносит ущерб безопасности оружия; 
- растяжение ствола, в том числе, в виде волнистости; 
- разрушение паяного соединения крюков или муфт; 
- повреждение или деформация деталей запирающего механизма; 
- трещины на основных частях оружия; 
-дефекты функционирования механизмов оружия (предохранителя, стреляющего механизма, спускового механизма, механизма перезаряжания, запирающего механизма и механизма вращения барабана);
	КМС ГОСТ Р 50529-2022 п.п.5.1.3
Физико-механические  испытания;
Визуальный контроль;

	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Классификация
	КМС ГОСТ Р 51888-2022 п.4 
Визуально- сравнительный контроль
	

	
	
	
	Вместимость магазина/барабана
	КМС ГОСТ Р 51888-2022 п.4 
Визуальный контроль
	количество патронов

	
	
	
	Длина оружия (ствола)
	КМС ГОСТ Р 51888-2022 п.4 
Линейные измерения
	мм

	
	
	
	Клейма ПМК

	КМС ГОСТ Р 51879-2022 п. 3 Визуально-сравнительный контроль
	Наличие/отсутствие 

	
	
	
	Отличительная маркировка оружия

	КМС ГОСТ Р 50529-2022 п.п.4.1.1 Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие 

	
	
	
	Внешние вид (дефекты) оружия
	КМС ГОСТ Р 50529-2022 п.п.4.1.2 Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Безопасность функционирования,

	КМС ГОСТ Р 50529-2022 п.п.4.1.3, 5.1.2.3, Визуальный контроль
	Обеспечено/не обеспечено

	
	
	
	Контроль размеров 
	КМС ГОСТ Р 50529-2022 п. 5.1.2.4 линейные измерения
	мм

	
	
	
	Контроль после стрельбы

	КМС ГОСТ Р 50529-2022 п.п.5.1.4, 5.1.5, 5.1.2.2-5.1.2.3 Визуально-сравнительный контроль
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Оружие огнестрельное ограниченного поражения (ООП)

	Закон КР от 09.06.1999 № 49 «Об оружии»; 
Постановление Кабинета Министров КР от 19.06.2023 № 310;
КМС ГОСТ Р 51888-2022;
КМС ГОСТ Р 50529-2022;
КМС ГОСТ Р 55786-2022,
ТРПП ПМК;

	Скорость метаемого элемента 
	КМС ГОСТ Р 55786-2022 п.п.5.6.
Физико-механические испытания; Измерение массы.
	от 60 до 1300 м/с

	
	
	
	Кинетическая энергия метаемого снаряжения
	КМС ГОСТ Р 55786-2022 п.п.5.6.
Физико-механические испытания; Измерение массы.
	от 60 до 1300 м/с

	
	
	
	Классификация
	КМС ГОСТ Р 51888-2022 п.п.4 Визуально- сравнительный контроль
	-

	
	
	
	Вместимость магазина/барабана
	КМС ГОСТ Р 51888-2022 п.4 
Визуальный контроль
	Количество патронов

	
	
	
	Маркировка ООП
	КМС ГОСТ Р 55786-2022 п.6.1.3 Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие

	3.3
	Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения.
Комплектующие патронов ГСО.
	Закон КР от 09.06.1999 № 49 «Об оружии»;
Постановление Кабинета Министров КР от 19.06.2023 № 310;
ТРПП ПМК
КМС ГОСТ Р 51879-2022
КМС ГОСТ Р 50530-2019;
КМС ГОСТ Р 55786-2022
	Дефекты патрона после стрельбы
	КМС ГОСТ Р 50530:2019 п.п.5.6.1
Физико-механические испытания
	

	
	
	
	Скорость и количество движения метаемого элемента
	КМС ГОСТ Р 50530:2019 Приложение К
Физико-механические испытания
	От 60 до 1300 м/с

	
	
	
	Кинетическая энергия метаемого элемента
	КМС ГОСТ Р 50530:2019 Приложение И
Физико-механические испытания
	От 0,5 до 4800 Дж

	
	
	
	Масса метаемого элемента
	КМС ГОСТ Р 50530:2019
Приложение И, К
Физико-механические испытания
	От 1 до 45 г

	
	
	
	Наличие отличительной маркировки
	КМС ГОСТ Р 51879:2022 п.п.3.3
КМС ГОСТ Р 50530:2019 п.п.5.1
Визуально- сравнительный контроль,
	
Наличие/отсутствие

	
	
	
	Маркировка первичной упаковки
	КМС ГОСТ Р 51879:2022 п.п.4.3.2
КМС ГОСТ Р 50530:2019 п.п. 5.2
Визуально- сравнительный контроль,
	
Наличие/отсутствие

	
	
	
	Внешний вид гильз и патронов
	КМС ГОСТ Р 50530:2019 п.п. 5.3
Визуально- сравнительный контроль, линейные оазмеоы
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Размеры патронов
	КМС ГОСТ Р 50530:2019 п.п.5.4 (за искл. 5.4.2)
Визуально- сравнительный контроль, линейные оазмеры
	

мм

	
	
	
	Маркировка ПТД
	КМС ГОСТ Р 55786:2022 п.п. 6.2.3
Визуально- сравнительный контроль
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Маркировка упаковки ПТД
	КМС ГОСТ Р 55786:2022 п.п. 6.2.4
Визуально- сравнительный контроль
	Наличие/отсутствие

	3.4
	Оружие пневматическое и конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия
	КМС ГОСТ Р 51612-2022





















	Средняя масса пули
	КМС ГОСТ Р 51612:2022
 п.п.4.8.3. 
Физико-механические испытания
	От 0,25 до 1,5 г

	
	
	
	Дульная скорость пули
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.4.8.1
Физико-механические испытания
	От 60 до 1300 м/с

	
	
	
	Дульная энергия
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.4.8.7
Физико-механические испытания
	От 0,5 до 25 Дж

	
	
	
	Усилие спуска
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 
п.п.4.3 Физико-механические испытания
	От 5 до 20 Н

	
	
	
	Наличие спусковой скобы
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.3.1.4
Визуальный контроль
	
Наличие/отсутствие

	
	
	
	Наличие предохранительного механизма
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.3.2.1
Визуальный контроль
	
Наличие/отсутствие

	
	
	
	Маркировка положения предохранения и стрельбы
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.3.2.4
Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Невозможность выстрела в положении предохранения
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.3.2.5
Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Отсутствие выстрела при взведении и заряжании
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.3.3
Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие

	
	
	
	Соответствие модели
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.4.4
Визуальный контроль
	Обеспечено/не обеспечено

	
	
	
	Маркировка
	КМС ГОСТ Р 51612:2022 п.п.3.5
Визуальный контроль
	Наличие/отсутствие
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