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	Издание 1
	
	
	




ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  
Отдел обеспечения единства измерений Чолпон-Атинского центра испытаний сертификации и метрологии
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_А____ 
Схема в соответствии с ПП КР 446 от 02.09.2019 «Порядок организации поверки СИ»
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	
	Измерения механических величин

	1

	Весы лабораторные 
Весы настольные, платформенные, передвижные, врезные

Весы автомобильные статические
	Масса

	До 1 кг
	I, II
	ГОСТ OIML R-76-1-2011

	На территории заказчика/ в лаборатории Ч-А ЦИСМ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	До 500 кг
	III
	
	

	
	
	
	0,001...80000 кг
	III, IV
	ГОСТ OIML R-76-1-2011
П.3.7.3 Замещающие грузы
	На территории заказчика
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	2
	Дозаторы весовые 
	Масса
	До 500 кг
	КТ 1…2
	ГОСТ 8.523-2014

  
	На территории заказчика 

	3
	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения нагрузки на оси
	Масса
	До 30т на 1 оси
∑осей=80т
	II, III
	ГОСТ 8.646-2015
	На территории заказчика 

	
	Измерение параметров потока, расхода, уровня и объема веществ

	1
	Мерники технические
	Объем жидкости
	200…10000л
	ПГ 0,2;0,5%
	ГОСТ 8.633-2013
	На базе ЧАЦИСМ

	2
	Колонки топливно-раздаточные
	Объем, дм3
Расход, л/мин
	2....99999 дм3 расход 5...50 л/мин
	ПГ 0,25…1%
	ГОСТ 9018-89

МИ 1864-88
МИ 21666-06
	На территории заказчика

	3
	Цистерны калиброванные 
	Объем жидкости
	3…5м3

5…10м3

Свыше 10м3
	ПГ 02% -

ПГ 05%

ПГ 02% -

ПГ 05%

ПГ 02% -

ПГ 05%
	ГОСТ EN 12972-2020
	На территории заказчика

	4
	Резервуары горизонтальные
	Объем жидкости
	3...200 м3

	ПГ 0,2...1,25%


	ГОСТ 8.346-2000
	На территории заказчика

	5
	Счетчик воды
	Расход
	д15…д20
	ПГ 0,3…1,5%
	ГОСТ 8.156-75
ГОСТ 6019 – 83

ГОСТ 14167 - 83
	На территории заказчика
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	Измерение избыточного давления

	1


	Сфигмоманометры


	Давления
	0…300мм.рт. ст.
	ПГ 3мм.рт. ст.
	Р 1323565.2.001-2018
	На территории заказчика

	2
	Манометры
“Расширен с_____”
	Давление
	От 1 до 60 кгс/см2
	КТ 1,5...4
	МИ 2124-90
	на базе ЧАЦИСМ

	
	Аттестация лабораторного оборудования  

	1


	Центрифуги лабораторные 
	Скорость оборотов
	1000…3000 об/мин
	ПГ+, -10%
	КМС ГОСТ Р 8.568:2023
Методики поверки и техническая документация на конкретное испытательное оборудование

	На территории заказчика

	
	Шкаф электрический 


	Теспература
	50…300*С
	ПГ+, -5*С
	
	

	
	
	
	0…250*С
	ПГ+, -5*С
	
	

	
	Термостат 
	
	
	
	
	

	
	Измерения аппаратов медицинского назначения

	2
	Аппарат ЭКГ
	Радиоизмерения 
	0,03…600мв
	ПГ+5%...-10%±5%
	Р 50.2.009-2011
	На территории заказчика


УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


_________         А.Т.Ахмеджанова


подпись                  расшифровка подписи


М.П.
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