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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами
Строительная лаборатория   ОсОО «Универсал Строй Проект» 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020    С


	




№ п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции)
	Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения

	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции
	Вид/метод контроля/инспекции  
	Обозначение нормативного документа на правила, 
методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	
Определяемые характеристики

	Обозначение 
технологической карты, 
где уместно  
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	


1.
	Подъемные сооружения:
Грузоподъемные краны всех типов и назначений.
Подъемники (вышки)
	Сварные соединения металл.
С2, С17, Т8
	РД 22-82-81, РД 10-112-96, РД 10-112-97
ТР ТС 010/2011                 
РД 10.112-96 ч.1
РД 10.112-97 ч. 2,3,5

	Визуальный и измерительный контроль 
	РД 03-606-03

	

	
	
	
	
	
Ультразвуковая
дефектоскопия 

	
КМС ГОСТ Р 55724:2021 
РД РОСЭК-001-96
	Толщина металла
3.0мм-40мм

	2.
	Сосуды, работающие под давлением выше 0,07Мпа. 
Трубопроводы пара и горячей воды температурой выше 115ºС., 
Сварные соединения трубопроводов.

	Сварные соединения  металл.
С2, С17, Т8 


	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.
РД 153-34.1-003-001,
СО 153-34.17.439-03
ПУБЭ сосудов, работающих под давлением.
СНиП 3.05.05-84.
ГОСТ 17410-78
	Визуальный и измерительный контроль




Ультразвуковая дефектоскопия 



	РД 03-606-03
РД 03-421-01


КМС ГОСТ Р 55724:2021
РД 34.17.302-97
ГОСТ Р ИСО 10893-11-2016

	Толщина металла 3.0мм-50мм



	






3.



	Стальные строительные конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

	Стыковые сварные соединения стержней
арматуры на стальной скобе-накладке. Стержневая металлическая арматура железобетонных конструкций

Сварные соединения металлических конструкций.
(С, У, Т, Н)

	
ГОСТ 14098-2014
СНИП КР 52-01:2009
ГОСТ 23118-99
            ГОСТ 5264-80

	Визуальный и измерительный контроль



Ультразвуковая
дефектоскопия 


	             РД 03-606-03
ГОСТ 14098-2014

КМС ГОСТ Р 55724:2021
ГОСТ 23858-2019

	Толщина металла
3.0мм-40мм


	
4.



	Металлические резервуары для хранения жидкого топлива и воды.


	Металл, сварные соединения
С8, С17, С18
У5, У7, У8


	Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» ТИ по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и воды.
РД34.21.526-95.
	Визуальный и измерительный контроль

	РД 03-606-03
СНИП КР 52-01:2009

	Толщина металла
3.0мм-40мм


	
	
	
	
	
Ультразвуковая
дефектоскопия

	КМС ГОСТ Р 55724:2021
	

	

5.
	

Бетонные и железобетонные конструкции и изделия.
	

Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
	


ГОСТ 26633-2012 ТУ
  ГОСТ 18105-2018	
	Определение прочности
Неразрушающим методом контроля.
Метод упругого
 отскока.

	

ГОСТ 22690-2015

	


От 5 до 50
Мпа

	Расширен с 18.09.26г.

	6.
	Муфтовые соединения арматуры.
	Механические муфтовые соединения арматурных стержней.
	ГОСТ 33530-2015
По предъявлению паспорта завода изготовителя муфт 

	Определение прочности
Неразрушающим методом контроля.
Метод динамометрический крутящего момента затяжки.

	ГОСТ 34278-2024


	60–400 Н·м

	7.
	Грунты (уплотненные) возведении дорог, железнодорожного полотна, оснований фундаментов и опор мостов, при прокладке траншей и каналов.
	Дороги, железнодорожного полотна, оснований фундаментов и опор мостов, при прокладке траншей и каналов.
	СП КР 50-101:2025,
 СП КР 50-103, 
СП КР 32-107:2024

	Определение плотности грунта неразрушающим методом контроля. 
Метод штампа.

	ГОСТ 22733-2016,
Методы определения плотности и влажности
ГОСТ 5180-2015
ГОСТ 19912-2012
	От 10 до 250
Мпа

	8.
	Бетонные и железобетонные конструкции и изделия.
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
	ГОСТ 18105-2018

	Определение прочности
Неразрушающим методом контроля.
Метод ударного импульса.

	ГОСТ 22690-2015

	5–150 МПа

	9.
	Контроль сварных соединений полиэтиленовых труб (ПЭ)
	Водопроводы, трубопроводы очистных сооружений
	
ГОСТ ISO 11414-2025
ГОСТ Р 55142
ГОСТ 14782
	1. Визуально измерительный контроль.
2. Ультразвуковой контроль.
	Визуальный и измерительный                 СП 42-105, 
СП 62.13330
Ультразвуковой                     ГОСТ 14782,                     СП 42-105
	Толщина стенки от 10-100 мм Наличие/ отсутствие дефекта
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