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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  
ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

КАРА-БАЛТИНСКОГО ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020_   А___
Схема/ы поверки СИ / аттестации оборудования в соответствии с постановлением ППКР №446
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1. 
	Весы не автоматического действия для статического взвешивания
	масса
	От 2 мг до 500кг
	II ,III, IV
	ГОСТ OIML 76-1-2011
	На терр. заявителя



	2. 
	Весы большегрузные автомобильные статистические
	масса
	До 80 000кг
	III, IV
	ГОСТ OIML 76-1-2011 п.3.7.3 Замещающие грузы.    

	На терр. заявителя
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	3. 
	Дозаторы весовые
	масса
	0.5...500 кг/ч
	II, III
	ГОСТ 8.523-2014
	На терр. Заявителя

	4. 
	Мерники жидкости
	объём жидкости
	10л...200л
	II (М2Р)
	ГОСТ 8.400-2013
	На терр. Заявителя

	5. 
	Резервуары горизонтальные стальные
	
	До 200 м3
	ПГ 0,2%...0,25%
	ГОСТ 8.346-2000.   
	На терр. Заявителя

	6. 
	Колонки топливораздаточные
	расход жидкости


	33*10-6 ...42*10-4 м3/с
	ПГ 0,5…1%
	МИ 1864-2020
	На терр. Заявителя

	7. 
	Счетчики  воды бытовые
	
	0…и более 100л
	КТ  0,5


	КМС ГОСТ Р 8.1012:2024.     

	На терр. Заявителя

	8. 
	Манометры всех типов, вакуумметры, тягомеры
	давление
	-0,1...60МПа


	КТ 0,15; 0,4 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
	ГОСТ 8.092-73

ГОСТ 8.107-81

МИ 2145-90
	Лаборатория ОЕИ

	9. 
	
	
	
	
	
	На терр. Заявителя

	10. 
	Преобразователи давления всех типов
	давление
	0…250кПа

0…6 МПа
	КТ 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0
	ГОСТ 8.146-75

РИЮУ.406233.103 МИ
	На терр. Заявителя/лаборатория ОЕИ

	11. 
	Сфигмоманометры
	давление
	0…300 мм рт.ст
	ПГ 3мм рт.ст
	ГОСТ Р 51959.1-2002
	На терр. Заявителя

	12. 
	Амперметры постоянного и переменного тока.

Ваттметры и варметры одно- и трехфазные

Вольтметры постоянного и переменного тока 
	Электрическое

измерение


	10-6…30 A

2x10-5…10 A
	КТ 0,2…0,5

КТ 1,1…4,0
	ГОСТ 8.497-83

МИ 184-62

	Лаборатория ОЕИ

	13. 
	
	
	5…10 A
100…300 В
	КТ 1,0…4,0
	
	

	14. 
	
	
	1мВ…1000 В
	КТ 1,0…4,0
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	12
	Меры сопротивления многозначные
	Электрическое

измерение


	10-2…10-5 Ом
	КТ 0,05..0,2
	ГОСТ 8.237-77

МИ  1695-87
	Лаборатория ОЕИ

	13
	Мосты постоянного тока

Потенциометры постоянного тока
	Электрическое

измерение


	10-3…10-6 Ом


	КТ 0,05
	ГОСТ 8.449-81


	Лаборатория ОЕИ



	1. 
	
	
	До 100 мВ
	КТ 0,05
	
	

	14
	Электрокардиографы,

реографы
	Электрическое

измерение
	От 0,03  до 600 мВ
	ПГ+5%...-10%

±5%
	МИ 2524-99

Р 50.2.009-2011
	На терр. Заявителя

	15
	Аппараты низкочастотные

терапевтические:
	электрический ток
	0-100 мА
	±15%
	МИ 77-75


	На терр. Заявителя

	16
	Автоцистерны
	Объём
	До 50 000 литров
	ПГ ±0,4%
	ГОСТ 8.600-2011
	На терр. Заявителя
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Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

                                                                                                                                                                               «_______»_______________2025г
	Аттестация испытательного оборудования.     

	1
	Шкаф сушильный электрический
Стерилизаторы воздушные
	Температура
	40 …200°С 


	±5 оС

	КМС ГОСТ Р 8.568:2023

Аттестация испытательного оборудования. 
	На терр. Заявителя

	2
	Термостат электрический суховоздушный. 

	Температура
	 Т окр.ср. до 60°С
	ПГ ± 0,4…1 оС

	КМС ГОСТ Р 8.568:2023

Аттестация испытательного оборудования.  
	На терр. Заявителя

	3
	Электропечи муфельные
	Температура
	50…1000°С


	±10  %

	КМС ГОСТ Р 8.568:2023

Аттестация испытательного оборудования.
	На терр. Заявителя

	4
	Центрифуги
	Частота вращения
	100...10000 об/мин
	±150 об/мин.,         10 % об/мин
	КМС ГОСТ 8.568-2023
Аттестация испытательного оборудования. Паспорт. Руководство по эксплуатации.


	На терр. Заявителя  
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УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


_________         Ахмеджанова А.Т.


подпись                  расшифровка подписи


М.П.
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