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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ОсОО «Центральная научно-исследовательская лаборатория КЫРГЫЗАЛТЫН»
	№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний / определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов
	Диапазон измерений, ед. измерений


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Установленная область аккредитации 

	1
	Золото в слитках
	ГОСТ 28058-2015
	Определения содержания примесей (серебра, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, марганца, никеля, хрома, олова, кремния, магния, мышьяка, алюминия, кадмия, теллура) в слитках после царсководочного разложения
	МВИ ЗИСП-12

Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой 
	от 0,0001…0,04 %

	2
	Руды и продукты их переработки, геологические пробы
	ГОСТ Р 53198-2008
	Определение содержания золота в рудных пробах
	МВИ ЗАА-7

Атомно-абсорбционный метод после пробирного концентрирования
	0,006-2 г/т

	3
	Руды и продукты их переработки, геологические пробы
	ГОСТ 14180-80
	Подготовка проб (дробление, усреднение, сокращение, истирание, рассев) для анализа
	РИ-87.2026

	Крупность дробления -2 мм

Крупность истирания 
- 0,075мкм

	Гибкая область аккредитации (гибкость №1, касающаяся объекта/матрицы/пробы)

	2
	Вода 

(питьевая, природная и пр.)


	ГОСТ 27384-2002


	Определение жесткости 
	ГОСТ 31954-2012

Объемным методом
	от 0,1…10 °Ж

	
	
	
	Определение содержания хлоридов 
	ГОСТ 4245-72

Меркуриметрическим методом
	от 0,5…100,0 мг/л 

	
	
	
	Определение содержания сухого остатка 
	ГОСТ 18164-72

Весовым методом
	от 10…500 мг/л

	
	
	
	Определение азотсодержащих веществ 
	ГОСТ 33045-2014

Фотометрическими методами
	от 0,1 … 300 мг/л NH4+

от 0,003…30 мг/л NO2-

от 0,1… 200 мг/л NO3-

	
	
	
	Определение массовой концентрации фторидов 
	ГОСТ 4386-89

Фотометрическим методом. Вариант А
	от 0,05…5 мг/л 



	
	
	
	Определение содержания сульфатов 
	ГОСТ 4389-72

Весовым методом
	от 2,0…300 мг/л
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