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KG 417/КЦА.ОК.011 от 11 июня 2021г                                 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Органа контроля, типа "А", по проведению технического осмотра колесных транспортных средств с нагрузкой на ось до 10000 т/кг

Код ПТО 09/1 ГП «ЦТН» ГУОБДД МВД КР, расположенного по адресу: Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Кыдыр-Аке, переулок №3
	№№ 

п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы (для  контроля колесных транспортных средств)

	Обозначение

документа,

регулирующего объект контроля
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон

измерений,

ед.

*

	1.


	Категории  колесных транспортных средств: 

- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Требования к тормозным системам

-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной сист
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ 33997-2016 п 4.1
	ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

Визуально
	0…1000кH
0…1000кН

0…1000кН



	2
	Категории колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3
	Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

	ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2

Визуально
	0°…50°

	3
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4

	Устройства освещения и световой сигнализации 
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

	ТР ТС 018/2011
ГОСТ    33670- 2015
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3

Визуально 
	50кд…90000кд  
 

	4
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3


	Средства обеспечения обзорности:

Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя);
	ГОСТ Р 33997-2016 п 4.4

ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. 

п 2.3.2. п 2.3.4.                    

	ГОСТ    33670- 2015

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.4
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4
Визуально


	Соответ/несоот 

4% …100% 


	5
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4

	Шины и колеса:

- маркировка

-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков;

	ТР ТС018/2011

приложение №4

п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2                   

ГОСТ Р 33670-2015

Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
	ТР ТС 018/2011

ЕЭК ООН №30, №54

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5  п 4.5

Визуально
	соотв/несоотв

от 0 до 120 мм

от 0 до 16 бар

соотв/несоотв

	6
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	-Требования к цепным устройствам:


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6
	ТРТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6, п. 5.6

Визуально
	Соответ/несоот


	7
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3


	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности

 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7

ГОСТ Р 41.16-2005 п 8

ГОСТ Р 33997- 2016
	ГОСТ Р 33997- 2016 п.4.7,  п. 5.7

Визуально
	Соответ/несоот


	8
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ 33997-2016 п 4.8
	ГОСТ 33670 таблица А19

ТРТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.8, п 5.11.  Визуально
	Соответ/несоот



	9
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3


	Требования в отношении выбросов

-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 

- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН

-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N

 - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 

-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ 33997-2016 п 4.9,
ГОСТ 17.2.2.01-84
Правила ЕЭК 

ООН № 24-03
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п 4.9, п 5.8, п 5.9
ГОСТ 17.2.2.01-84
Визуально
Измерения

Газоанализатором

Измерения

Измерителем дымности отработавших газов
	0÷13%

0…3000млн⁻¹
0,0…100м⁻¹
Соответ/несоот
80дБ…200дБ



	10
	Категории  транспортных машин:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3


	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:

 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10
	ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10
ГОСТ 55530-2013, п. 6
ГОСТ 33473-2015,  п. 6

Визуально
	Соответ/несоот



	11
	Категории  транспортных машин:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4

	Требования к комплектности транспортных средств

 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11

Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11
	ГОСТ Р 33670- 2015

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12

Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;

Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,

Визуально
	Соответ/несоот 


	12
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4

	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12
	ГОСТ Р 50577-93,  приложение И ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12

визуально
	Соответ/несоот



	13
	Категории   колесных транспортных средств:
- М2, М3


	-Дополнительные требования  к транспортным средствам категории  M2; М3 

 
	ТР ТС 018/2011, 

Приложение 8, пункт 13 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13
	ТР ТС 018/2011

Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7

Визуально

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13
	Соответ/несоот


	14
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14 

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 50574-2002, приложение А, Б, В, Г

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.14.1

Визуально
	Соответ/несоот



	15
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п 15

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ГОСТ 27472-87;ГОСТ 12.1.003-83, п.5;

СТБ1738-2007;ГОСТ 12.2.004-75, п.4

Визуально 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
	Соответ/несоот



	16
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3

	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016
	ГОСТ 31544-2012;

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14  п. 4.14

Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 104, 

приложения 4-7

Визуально
	Соответ/несоот 



	17
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4

	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                   ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16

Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7   
Визуально
	Соответ/несоот

 

	18
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3


	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ 33997-2016 п 4.17
	ТР ТС 018/2011

Правила ЕЭК ООН № 65-00,

приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 5.15    Визуально 
	Соответ/несоот



	19
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19

	ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 

Визуально
	Соответ/несоот
 

	20
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4

	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов

 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6;

главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15

Визуально
	Соответ/несоот



	21
	Категории   колесных транспортных средств:
- N1, N2, N3

- О3, О4
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам.

	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016

	ТР ТС 018/2011

ГОСТ 9218-2015,  п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17

Визуально
	Соответ/несоот 


	22
	Категории   колесных транспортных средств:
- N1, N2, N3

- О3, О4

	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов

 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ 33997-2016 п 4.22
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ 33997-2016 п 5.17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17

Визуально
	Соответ/несоот


	23
	Категории   колесных транспортных средств:

- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ 33997-2016 п 4.23
	ГОСТ 21561-76, п. 5

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17

Визуально
	Соответ/несоот

	24
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, O4
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ 33997- 2016
	ТРТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15

Визуально
	Соответ/несоот


	25
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ 33997-2016 п 4.25
	ТРТС 018/2011

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15

Визуально
	Соответ/несоот

	26
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ 33997-2016 п 4.26
	ТРТС 018/2011

ГОСТ 9218-2015, п. 6

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15

Визуально
	Соответ/несоот


	27
	Категории   колесных транспортных средств:

- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- О3, О4
	Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

	ППКР от 15 ноября 2016 года № 587

ТР ТС 018/2011 

приложение 9 

ТР ТС 018/2011 

приложение 8 

Правила ЕЭК ООН N 48
Правила ЕЭК ООН N 61
Правила ЕЭК ООН N 21
Правила ЕЭКООН N115
Правила ЕЭК ООН N 36 Правила ЕЭК ООН N 52 Правила ЕЭК ООН N 66 

ТР ТС приложение 3 п.п 4.2

Правила ЕЭК ООН N67,110,53,74

Правила ООН N N 48, 53, 74,

ТР ТС 018/2011 приложение N 3

п.1

ТР ТС 018/2011 приложение N 3

п.15 п.п. 15.2 - 15.7

ТР ТС 018/2011 приложение 6       п. 1.6
	ТР ТС 018/2011 

ГОСТ Р 33997- 2016

Правила  ЕЭК ООН
Визуально
	660кг…11150кг;

Ширина:
от1400мм до 2500мм.

Высота:

от840мм до 3885мм.
 660кг…11150кг

10мм…40мм
10мм…30мм


	Директор ГП «ЦТН» ГУОБДД МВД КР

М.П.   ______________________________Халибеков Ш. С.
	27.08.2026г.

       Издание № 1
	Руководитель ОК ГП «ЦТН» ГУОБДД МВД КР

_____________________________ Арзыбаев А.А.
	 Стр. 1 из 6
    


	Директор ГП «ЦТН» ГУОБДД МВД КР

М.П.   ______________________________Халибеков Ш. С.
	27.08.2026г.

       Издание № 1
	Руководитель ОК ГП «ЦТН» ГУОБДД МВД КР

_____________________________ Арзыбаев А.А.
	 Стр. 6 из 6
    



