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Санитарно- гигиенической лаборатории отдела лабораторных испытаний  ЦПЗ и ГСЭН город Каракол с ФКДСО
наименование испытательной лаборатории и организации – заявителя
	№№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 

показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов*


	Диапазон измерений, ед. измерений**


	1
	           2
	3
	4
	5
	6

	1.1
	Промышленные, коммунальные и другие обьекты, воздух рабочей зоны
	ГОСТ 12.1.005-88

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны Приложение №18 ППКР №201 от 11.04.2016г. ГН. “Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в оздухе рабочей зоны”
	Содержание вредных веществ:

	
	
	
	-Отбор проб

 -аммиака


	МУ №  1637-77 от 18.04.1977. Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе ”М”,1987, с 6 (фотоколориметрический)
	от 5,0 до 25,0мг/м3

	
	
	
	-Отбор проб 

-индустриальные масла
	МУ №1292-75 от 20.03.1975г Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе
	от 2,5 до 50,0мг/м3

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	-Отбор проб

-диоксид азота


	МУ № 1638-77 от 18.04.1977г.Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе. (фотоколориметрический)
	от 0,6 до 10,0мг/м3

	
	
	
	-Отбор проб 
-щелочи едкие
	МУ №5937-91 Методические указания на фотометрическое измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны.

	от 0,2 до 2,0мг/м3

	
	
	
	-Отбор проб 
-марганец
	МУ № 1617-77 от 18.04.1977гМетодические указания на методы фотометрическое определение соедений марганца в воздухе (фотоколориметрический)

	от 0,08 до 0,6мг/м3

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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	-Отбор проб
 -свинец
	МУ №2013-79 от 06.06.1979.Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе. (фотоколориметрический)

	от 0,004 до 0,04 мг/м3

	
	
	
	- Отбор проб
- серная кислота
	 МУ № 1031-73 от 02.04.1973г.Технические условия на методы определения аэрозоля серной кислоты в присутвии сульфатов.
(фотоколориметрический)


	от 0,2 до 2,0мг/м3

	
	
	
	- Отбор проб

- водород цианистый
	Химический анализ воздуха промышленных предприятий. Перегуд Е.А. стр.391 (фотоколориметрический)

	от 0,05 до 5 мг/м3

	
	Вид гибкости №1; № 4  касающихся  матрицы /пробы и метода
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